Yamaha XG Soft Synthetizer S-YXG50 Ver3.

Questo file contiene le informazioni, correzioni e aggiunte pi?
recenti per la vostra versione del programma.
Leggere le seguenti istruzioni prima di procedere.

<Caratteristiche tecniche>
Generazione di suoni     : Tabella sonora
Numero di voci           : 676 voci melodiche + 42 voci SFX +
                           21 percussioni/gruppi SFX
Parti multitimbriche     : 16
Polifonia massima        : 512 note
Elaboratore effetti      : 11 Reverb + 11 Chorus + 43 Variation
Rapporto di campionamento: 44/22/11 kHz
Filtro digitale dinamico : Applicato a ciascuna voce MIDI
Direct Sound(R)          : ON/OFF

<Requisiti hardware>
CPU                      : Pentium(R) 166 kHz o maggiore
Si consiglia il processore Pentium(R) a tecnologia MMX(TM)
Memoria di sistem        : 16 MB o maggiore
Sistema operativo        : Windows 95(R)/98(R)
Funzione sonora          : Codec Sonoro Stereo da 16 bit

<Installazione>
1  Inserire il dischetto nel drive del computer.
2  Fare un doppio clic sulla cartella YAMAHA per aprirla, 
   quindi fare un doppio clic sul file "Setup.exe" nella cartella 
   S-YXG50.
3  Riavviare il computer quando l'installazione ? completa.
Quando lo S-YXG50 viene installato, i seguenti comandi vengono 
aggiunti al 
file "system.ini".
Sezione [Driver]
midixx=sxgb.drv
wavexx=sxgb.drv
mixerxx=sxgb.drv

("xx" ? il numero assegnato ai driver WAVE e MIDI prima 
dell'installazione)

<Procedimento di disinstallazione>
************Nota bene!*******************
Lanciare il programma di disinstallazione 
per rimuovere completamente la cartella. 
Non rimuovere la cartella S-YXG50.
*****************************************
Usare il seguente procedimento se si desidera cancellare lo 
S-YXG50 dal disco fisso.
1. Cliccare il tasto [Start] e passare a [Programs (P)]>> 
   [Yamaha Soft Synthetizer S-YXG50] e selezionare [Uninstall S-YXG50].
2. Dopo che il programma ? iniziato, seguire le istruzioni sullo 
   schermo.
3. Quando il computer viene riavviato, S-YXG50 e i file relativi 
   sono cancellati dal disco fisso e si possono installare nuovi 
   driver.
Se il programma di disinstallazione non funziona, cancellare i 
file sotto indicati.
-> Cancellare o alterare i file specificati sul disco fisso come
   indicato di seguito:
1. Uscire da  Windows e passare al modo MS-DOS.
2. Passare alla directory C:„windows„system.
3. Cancellare i seguenti file:
sxgma.drv 
sxgapi.dll
sxgapi32.dll
sxgcpu.dll
sxgma32.dll
sxgmasys.dll
sxgmacpl.cpl
sxgmx.dll
sxgmx32.dll
sxgxg.dll
sxgxgknl.vxd
sxgwave2.tbl
sxgtkbar.exe
sxgvlknl.vxd
sxgunins.dll 
4. Modificare il contenuto del file System.ini.
5. Cancellare le righe "mixerxx=sxgma.drv","midixx=sxgma.drv" e "wavexx=sxgma.drv" nella 
sezione [Driver] ("xx" ? il numero asseganto ai driver MIDI e WAVE 
prima dell'installazione).

<Homepage XG>
Le informazioni relative a XG sono disponibili nelle seguenti 
homepage Yamaha:
http://www.yamaha.co.jp/english/xg/
http://www.yamaha.com
http://www.yamaha.co.uk
NOTA:
* Soft Synthetizer ? un marchio di Yamaha Corporation.
* Microsoft, Direct Sound e Windows sono marchi registrati di Microsoft 
Corporation.
* Pentium e MMX sono marchi registrati di Intel Corporation.
* I nomi di aziende e prodotti, ecc. citati in README.TXT sono marchi 
registrati o marchi dei rispettivi proprietari.

Copyright (C) 1996-2000 YAMAHA CORPORATION
Tutti i diritti riservati





