
Yamaha XG Soft Synthesizer S-YXG50 Ver3.0

    本文件包括对于您现有版本的程序的最终信息资料和附录。
在操作之前请阅读以下项目。


<规格>

音源器				: Wave 平台合成
音色数				: 676 音色 + 42 SFX 音色+21 打击装备/SFX装备    
多音色组件			: 16组
最大发音数			: 256 notes
效果处理器			: 11合奏 + 11混响 + 43变奏效果
采样频率（Sampling Rate）	: 44 kHz / 22/ kHz 11kHz 
数字动态滤音器		  	: 适应于每种MIDI声音
Direct Sound (R)		: ON/OFF


<硬件设备>

CPU				: MMX Pentium 133Mhz以上
RAM			 	: 16MB以上
Operating System		: Windows 95(R)/98(R)
声音功能			: 回放16位立体声


<安装>

1.  将磁盘插入磁盘驱动器中
2.  双击YAMAHA文件箱，然后双击S-YXG50文件箱中的“Setup.exe”文件。
3.  为使安装内容有效，需重新启动计算机。

装上S-YXG50驱动程序后，请将以下的命令追加到“system.ini”文件中。
	
	[Driver] 部分
		midixx =sxgma.drv
		wavexx =sxgma.drv
		mixerxx =sxgma.drv
("xx" 为安装之前WAVE，MIDI程序的序号)


<删除顺序>
*********  注释!!! **********************************************
请运行删除程序来完成文件箱的移动。
请不要移动S-YXG50文件箱。
********************************************************************

如果您想从硬盘中删除S-YXG50程序，请按以下步骤进行。
1.  单击[Start]按钮，进入[Programs(P)] >> [Yamaha Soft Synthesizer S-YXG50]，并选择[uninstall S-YXG50]。
2.  在程序启动后，请按照屏幕上的指示进行。
3.  当您重新启动计算机后，S-YXG50程序以及有关的文件将从硬盘上删除，您可以安装新的驱动程序。

删除程序不能正常运行时，请删除以下文件。
-->	删除或改变硬盘中的文件，请按下列步骤：
1.  退出Windows到MS-DOS模式；
2.  进入C:\windows\system目录；
3.  删除下列文件：
		sxgma.drv
    		sxgapi.dll
    		sxgapi32.dll
    		sxgcpu.dll
    		sxgma32.dll 
    		sxgmasys.dll
    		sxgmacpl.cpl
    		sxgmx.dll
    		sxgmx32.dll     
    		sxgxg.dll
    		sxgxgknl.vxd
    		sxgwave2.tbl      
    		sxgtkbar.exe     
    		sxgunins.dll

4. 编辑System.ini文件中的内容；
5. 删除[Driver] 部分中的“mixerxx=sxgma.drv”,“midixx=sxgma.drv”和“wavexx=sxgma.drv”行。
	（"xx"是较早安装的WAVE和MIDI驱动程序的编号）


< XG home page>

有关XG的信息请参考以下Yamaha公司的“home pages”：

http://www.yamaha.co.jp/english/xg/
http://www.yamaha.com
http://www.yamaha.co.uk


注意:
* 软件合成器为Yamaha Corporation的商标。
* Microsoft, Direct Sound及 Windows 为Microsoft Corporation的商标。
* Pentium和 MMX 为Intel Corporation n的登录商标。
* READMESC.TXT中所记载的有关公司名以及产品名等信息，均属于所有者的登录商标或商标。

Copyright (C) 1996-1999 YAMAHA CORPORATION
All Rights Reserved


