YAMAHA XG SoftSynthesizer S-YXG50 Ver 3.

Este archivo contiene la información más reciente, correcciones, 
y adiciones para su versión del programa.
Antes de proseguir, lea las instrucciones siguientes.

<Especificación>
Generación de tonos      :  Tabla Wave
Número de voces          :  676 voces melódicas 
			  + 42 voces SFX 
			  + 21 juegos de tambores/SFX
Partes de timbre múltiple:  16
Polifonía múltiple       :  512 notas
Procesador de efectos    :  11 efectos de REVERB 
                          + 11 de CHORUS 
			  + 43 de VARIATION
Frecuencia de muestreo   :  44/22/11 kHz
Filtro dinámico digital  :  Aplicado a cada voz MIDI
Direct Sound (R)         :  ON/OFF

<Requisitos de hardware>
CPU                :  Procesador MMX (TM) Technology Pentium (R) de 133 kHz o más
Memoria del sistema:  16 MB o más
Sistema operativo  :  Windows 95 (R),Windows 98 (R)
Función de sonido  :  Codificador de sonido estéreo de 16 bitios

<Instalacion>
1  Inserte el disquete en la unidad de disquete de la computadora.
2  Haga dos veces clic en la carpeta YAMAHA para abrirla, y otras 
   dos veces en el archivo "Setup.exe" de la carpeta S-YXG50.
3  Después de haber finalizado la instalación, reinicialice la 
   computadora.

Cuando instale S-YXG50, al archivo "system.ini" se le añadirán
los comandos siguientes:
Sección [Driver]
midixx = sxgma.drv
wavexx = sxgma.drv
mixerxx= sxgma.drv

("xx" es el número asignado a los controladores WAVE y MIDI antes 
de la instalación.)
<Procedimiento de desinstalación>

!Observación!
Ejecute el programa de desinstalación para eliminar completamente la 
carpeta.
No borre la carpeta S-YXG50.

Si desea borrar S-YXG50 de su disco duro, utilice el procedimiento 
siguiente.
1.  Haga clic en el botón [Inicio], vaya a [Programs (P)]>> [Yamaha 
SoftSynthesizer S-YXG50], y seleccione [uninstall S-YXG50].
2.  Después de haberse iniciado el programa, siga las instrucciones
 de la pantalla.
3.  Cuando se reinicialice su computadora, S-YXG50 y sus archivos
 relacionados se borrarán de su disco duro, y usted podrá instalar 
 nuevos controladores.

Si el programa de desinstalación no funciona, borre los archivos 
indicados a continuacion.

--> Borre o altere los archivos especificados del disco duro como se 
describe a continuación:

1.  Abandone Windows y vaya al modo MS-DOS.
2.  Vaya al directorio C:\windows\system directory.
3.  Borre los archivos siguientes:
sxgma.drv 
sxgapi.dll
sxgapi32.dll
sxgcpu.dll
sxgma32.dll
sxgmasys.dll
sxgmacpl.cpl
sxgmx.dll
sxgmx32.dll
sxgxg.dll
sxgxgknl.vxd
sxgwave2.tbl
sxgtkbar.exe
sxgvlknl.vxd
sxgunins.dll 

4.  Edite el contenido del archivo system.ini.
5.  Borre las lineas "mixerxx=sxgma.drv","midixx=sxgma.drv" y "wavexx=sxgma.drv" de la 
    sección [Driver].

("xx" es el número asignado a los controladores WAVE y MIDI antes de 
la instalación.)

<Página inicial de XG>

La informacion relacionada con XG está disponible en las páginas
 iniciales de Yamaha siguientes:

http://www.yamaha.co.jp/english/xg/
http://www.yamaha.com
http://www.yamaha.co.uk

NOTA:
*  Soft Synthesizer es marca comercial de Yamaha Corporation.
*  Microsoft, Direct Sound, y Windows son marcas registradas 
   de Microsoft Corporation.
*  Pentium y MMX son marcas registradas de Intel Corporation.
*  Los nombres de compañías, productos, etc., de README.TXT son 
   marcas registradas o comerciales de sus respectivos propietarios.

Copyright (C) 1996-2000 YAMAHA CORPORATION
Reservados todos los derechos
