YAMAHA SOFTSZNTHESIYER S-YXG50 Ver. 3.

Diese Datei enthält aktuelle Informationen, Korrekturen und 
neue Dinge im Zusammenhang mit Ihrem Programm.
Bitte lesen Sie sich diese Datei durch, bevor Sie fortfahren.

<Spezifikationen>
Klangerzeugung             : Wave Table
Anzahl der Klänge          : 676 melodische Klänge
                             + 42 Klangeffekte
                             + 21 Drum/SFX Kits
Multitimbralität           : 16fach
Polyphonie                 : 512 Stimmen
Effektprozessor            : 11 Chorus + 11 Reverb + 43 Variation effekte
Sampling-Frequenz          : 44/22/11kHz
Dynamisches Digital-Filter : Für alle MIDI-Klänge
Direct Sound (R)           : AN/AUS

<Systemanforderungen>
Prozessor                  : Pentium (R) 166kHz oder schneller
Empfohlen                  : MMX(TM) Technology Pentium-Prozessor (R)
Arbeitsspeicher            : 16MB oder mehr
Betriebssystem             : Windows 95 (R)/Windows98(R)
Klangerzeugungsfunktion    : 16bit Stereo Sound Codec
<Installation>
1. Legen Sie die Diskette in das Laufwerk Ihres Computers.
2. Doppelklicken Sie auf den Yamaha-Ordner, um ihn zu öffnen.
   Doppelklicken Sie anschlie-ßend auf die "Setup.exe"-Datei im S-YXG50-Ordner.
3. Starten Sie Ihren Rechner nach Beenden der Installation neu.
   Während der Installation des S-YXG50 werden folgende Befehle in die 
   "system.ini"-Datei ein-gefügt:


Section [Driver]
midi# =sxgma.drv 
wave# =sxgma.drv "xx"
mixer# =sxgma.drv "xx"

("xx" vertritt die Nummer, die der WAVE- und MIDI-Treiber vor der Installation
 bekommen.)
<Deinstallation>

**************Achtung:!!!**************
Bitte verwenden Sie zum Entfernen immer 
nur das Deinstallationsprogramm. 
Löschen Sie den S-YXG50-Ordner 
niemals von Hand.
***************************************
Wenn Sie den S-YXG50 nicht mehr brauchen, verfahren Sie bitte folgendermaßen:
1. Klicken Sie auf den [Start]-Button und wählen Sie 
[Programme(P)] >> [YamahaSoftSynthesizerS-YXG50] und dort dann
[Uninstall S-YXG50].
2. Befolgen Sie anschließend die Anweisungen des Deinstallationsprogramms.
3. Beim Neustart des Rechners werden der S-YXG50 und die dazugehörigen 
   Dateien von Ihrer Festplatte gelöscht. Anschließend können Sie neue 
   Treiber installieren.
   Wenn das Deinstallationsprogramm nicht funktioniert, löschen Sie die Dateien bitte wie folgt:
--> Löschen oder ändern Sie die erwähnten Dateien nur wie hier beschrieben:
1. Verlassen Sie Windows und wechseln Sie in den MS-DOS-Betrieb.
2. Rufen Sie den C:\windows\system-Ordner auf.
3. Löschen Sie folgende Dateien:
sxgma.drv 
sxgapi.dll
sxgapi32.dll
sxgcpu.dll
sxgma32.dll
sxgmasys.dll
sxgmacpl.cpl
sxgmx.dll
sxgmx32.dll
sxgxg.dll
sxgxgknl.vxd
sxgwave2.tbl
sxgtkbar.exe
sxgvlknl.vxd
sxgunins.dll 

4. Ändern Sie den Inhalt der System.ini-Datei.
5. Löschen Sie die Zeilen "midixx = sxgma.drv" ,"wavexx = sxgma.drv"und "mixerxx = sxgma.drv" unter [Driver].
("xx" vertritt die Nummer die der WAVE- und MIDI-Treiber vor der Installation 
bekommen haben.)
<XG Home Page>
Weitere Informationen zu XG finden Sie auf den Yamaha-Home Pages:
http://www.yamaha.co.jp/english/xg/
http://www.yamaha.com
http://www.yamaha.co.uk
http://www.yamaha-europe.com
ACHTUNG:
* Soft Synthesizer ist ein Warenzeichen der Yamaha Corporation.
* Microsoft, Direct Sound und Windows sind eingetragene Warenzeichen
  der Microsoft Cor-poration.
* Pentium und MMX sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation.
* Alle in der LIESMICH.TXT-Datei erwähnten Firmen und Produktnamen
  sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der betreffenden Eigentümer.
Copyright (C) 1996-2000 YAMAHA CORPORATION
Alle Rechte vorbehalten.