     YAMAHA "SoftSynthesizer"TM  S-YXG50 V3


この度は本ソフトウエアをご購入戴きまして有り難うございます。"ソフトウエアMIDI
音源"という性格上、コンピュータ側の認識が通常のアプリケーションソフトとは違い
ますので、インストール前に本文をお読み戴きました上でご利用下さい。
尚、 "license.txt"の内容を承諾戴く事がご利用の条件となります。必ず事前にお読み
下さい(インストール時にも内容が表示されます)。


  ******************************** ＜重要＞ ********************************
  コンピュータのトラブルを避けるために、「動作環境」「インストール・アンイン
  ストール方法」の各項目を必ずお読みの上でインストールをなさってください。

  ****************************** ＜動作環境＞ ********************************                                        
  対応パソコン   IBM-PC並びにAT互換機

　CPU            Pentium(含むCeleron) 166MHz 以上/ K6-2 ---- 


　実装メモリー   16MB 以上

　対応OS         Windows 95/Windows 98
　サウンド機能   PCMサウンド機能が必要

  ※ダイレクトサウンドVer.5に対応(Ver6.1を推奨)。インストールにより発音反応
    時間が改善されます。


■目次

１．はじめに
２．仕様
３．特長
４．インストール・アンインストール方法
５．トラブルシューティング
６．正規版化する＜使用期限解除プログラム＞販売先
７．YAMAHA XG ホームページ



１．はじめに /////////////////////////////////////////////////////////////////

パソコンのサウンド機能とCPUパワーを使って発音する｢ソフトMIDI音源技術｣を生かした
ソフトウェアタイプの｢MIDI音源｣(つまりパソコン自体を楽器として使用します)です。
MIDIデータを再生するためのXGplayerが付属しています。


詳しい説明は、インストール後に出来るヘルプ(電子説明書)をご覧ください。


２．仕様 ////////////////////////////////////////////////////////////////////

  ======================== S-YXG50 ============================
　音源部 
　　　・音源方式　　　　　PCM / WAVE TABLE
　　　・波形サイズ　　　　2MB
　　　・パート数　　　　　16パート
　　　・最大同時発音数　　256音
      ・音色数            676音色＋21 ドラムキット/SFXキット
                          (XGmode:480音色＋11 ドラムキット/SFXキット)
　　　・音源モード　　　　XG / GM / TG300B
　
　ダイナミックフィルター部
　　　・フィルター　　　　各音毎のダイナミックフィルター

　エフェクト部
　　　・リバーブ　　　　　11種類
　　　・コーラス　　　　　11種類
　　　・バリエーション　　43種類(ディストーション, ディレイ等)



３．特長 ////////////////////////////////////////////////////////////////////

  ・XGフォーマットに完全対応 
  ・最大同時発音数256音 
　・CD音質再生 
　・発音反応時間最速80ms (ダイレクトサウンドon時)
　・MIDIとオーディオの同時再生


４．インストール・アンインストール方法 //////////////////////////////////////

　すでにソフトシンセサイザー（S-YG20等）がインストールされている場合は、先に
　アンインストール（削除作業）が必要です。

　       ＜ソフトシンセサイザー インストール手順＞
　      １．Setup.exe をダブルクリック。
　      ２．後は画面の指示に従ってインストールを行います。
　      ３．Windows再起動後、使用可能。
　
　        ＜ソフトシンセサイザー アンインストール手順＞
　      １．スタート―プログラム(P)―"YAMAHA SoftSynthesizer S-YXGxxx"― 
　　　      [S-Yxxxの削除](又は[アンインストール S-YXGxxx])をクリック。
      　２．後は画面の指示に従ってください。
　      ３．Windows再起動後、作業完了。
           ********************************************
　         これ以外の削除方法ではトラブルが発生します！
           ********************************************


５．トラブルシューティング ///////////////////////////////////////////////////
  
  インストールの失敗などでアンインストールがうまくいかない場合には、次の手順を
  実行の上、再インストールする必要があります。又、以前に使用されていたS-YG20や
  S-YXG50のファイル削除に失敗した時にもそれらのファイル削除が必要です。
  (インストール後はオンラインヘルプをご覧ください)

  ************************** 画面表示の確認 ******************************** 
  Windowsの設定によっては、存在するファイルが表示されていないことがあります。
  必ずご確認ください。(この設定によるコンピュータ動作への影響はありません）                                         
  (1)  [スタート]を右クリックして[エクスプローラ]選択                                
  (2)  上部メニューより[表示]-[オプション]選択                                         
  (3)  [すべてのファイルを表示]を選択する。                                         
  (4)  [登録されているファイルの拡張子は表示しない]のBOXを＜チェックなし＞に  
  **************************************************************************


＜S-YXG50 V.3の場合＞

  1.＜スタート−検索−ファイルやフォルダ＞を選択
  2. system.ini とタイプして[Enter] 
  3.検索結果にsystem.ini が表示されたら[Enter]
   [drivers]項目より　midi#=sxgma.drv  wave#=sxgma.drv  mixer#=sxgma.drv の
    コメントを削除
    (記述無しなら 8.の作業へ） (#は数字。お客様のパソコンにより異なります)
  4.メモ帳を上書き保存して終了 
  5.検索を終了
  6.＜スタート−Windowsの終了−コンピュータを再起動する＞ を選択
  7.＜スタート−検索−ファイルやフォルダ＞を選択
  8. sxg*.* とタイプして[Enter] 
  9.検索結果より以下のファイルを選択し、マウスを右クリックして＜削除＞を選択
     (これらは一部のファイルしか残っていない場合があります）
    sxgma.drv
    sxgapi.dll
    sxgapi32.dll
    sxgcpu.dll
    sxgma32.dll 
    sxgmasys.dll
    sxgmacpl.cpl
    sxgmx.dll
    sxgmx32.dll     
    sxgxg.dll
    sxgxgknl.vxd
    sxgwave2.tbl     
    sxgtkbar.exe     
    sxgsg.dll        
    sxgsgcpl.dll    
    sxgsgknl.vxd   
    sxgvl.dll       
    sxgvlcpl.dll     
    sxgvlknl.vxd     
    sxgunins.dlll
 
 10.検索を終了
  


 ＜S-YXG50 Ver.2.0が残っている場合＞
  最初に前出 ** 画面表示の確認 ** を実行します。

  1.＜スタート−検索−ファイルやフォルダ＞を選択
  2. system.ini とタイプして[Enter] 
  3.検索結果にsystem.ini が表示されたら[Enter]
   ・[386Enh]項目より　device=vswp.vxd　のコメントを削除
   ・[drivers]項目より　midi#=sxgb.drv  wave#=sxgb.drv  mixer#=sxgb.drv の
     コメントを削除
    (#は数字。お客様のパソコンにより異なります） 
    (バージョンによりmixer#=sxgb.drvコメントがないモデルがあります）
    (2項目ともコメント無しなら 8.の作業へ）
  4.メモ帳を上書き保存して終了 
  5.検索を終了
  6.＜スタート−Windowsの終了−コンピュータを再起動する＞ を選択
  7.＜スタート−検索−ファイルやフォルダ＞を選択
  8. sxg*.* とタイプして[Enter] 
    (これ以降の検索では全てのファイルが残っている事を前提としています）
  9.検索結果より以下のファイルを選択し、マウスを右クリックして＜削除＞を選択
     sxgb.drv  
     sxg05mx1.dll 
     sxg05mx3.dll  
     sxgbcpl.cpl  
     sxgbsys.dll  
     sxgwave2.tbl 
 10. mmx*.* とタイプして[Enter]
 11.検索結果より以下のファイルを選択し、マウスを右クリックして＜削除＞を選択
     mmxswp00.dll  
     mmx32x00.dll
 12. vswp.vxdとタイプして[Enter]
 13.検索結果より vswp.vxdファイルを選択し、マウスを右クリックして＜削除＞を
    選択
 14.検索を終了


 ＜S-YG20 Ver.1が残っている場合＞
  最初に前出 ** 画面表示の確認 ** を実行します。

  1. ＜スタート−検索−ファイルやフォルダ＞を選択
  2.  system.ini とタイプして[Enter] 
  3. 検索結果にsystem.ini が表示されたら[Enter]
    ・[Drivers]項目より　midi#=sgmpdrv00.dll  wave#=sgmpdrv00.dll のコメント
      を削除
     (#は数字。お客様のパソコンにより異なります） 
     (コメント無しなら 8.の作業へ）
  4. メモ帳を上書き保存して終了 
  5. 検索を終了
  6. ＜スタート−Windowsの終了−コンピュータを再起動する＞ を選択
  7. ＜スタート−検索−ファイルやフォルダ＞を選択
  8.  sgp*.* とタイプして[Enter] 
     (これ以降の検索では全てのファイルが残っている事を前提としています）
  9. 検索結果より以下のファイルを選択し、マウスを右クリックして＜削除＞を選択
       sgpctl.exe  
       sgpdrv00.dll  
       sgpmod00.dll  
       sgpswp00.dll  
       sgpwav00.tbl 
 10. 検索を終了


６．YAMAHA XG ホームページ //////////////////////////////////////////////////
  
　弊社ホームページ内の[XGページ]にてMIDIやXG関連の情報を発信しております。
　　http://www.yamaha.co.jp/xg/


７．お問い合わせ先 //////////////////////////////////////////////////////////

    ヤマハ コンピュータミュージック インフォメーション
     〒430-8650  浜松市中沢町10-1 N1E  
                 TEL：053-460-2934 ／ 10:00〜12:00 13:00〜17:00(平日)
                 e-mail：support_xg@emi.yamaha.co.jp



=============================================================================
＊SoftSynthesizer、ソフトシンセサイザーは、ヤマハ株式会社の商標です。
＊Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国および
　その他の国における登録商標です。
＊MMX、Pentiumは、インテル社の登録商標です。
＊README_J.TXTに掲載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標
　または商標です。


Copyright (C) 1998-1999 YAMAHA CORPORATION  All Rights Reserved.




