Yamaha XG Soft Synthetizer S-YXG50 Ver3.

Ce fichier contient les dernières informations, corrections et ajouts
pour votre version du pro-gramme.
Veuillez lire les instructions suivantes avant de poursuivre.

<Données techniques>
Génération de sons        : Wave Table
Nombre de sons            : 676 sons de mélodies 
                            + 42 sons SFX 
                            + 21 Drum/SFX Kits
Multitimbralité           : 16 canaux
Polyphonie maximale       : 512 voix
Processeur d’effet        : 11 Reverb + 11 Chorus + 43 Variation
Echantillonnage           : 44/22/11kHz
Filtre numérique dynamique: Appliqué à chaque son MIDI
Direct Sound (R)          : ON/OFF

<Matériel requis>
Processeur                : Pentium (R) 166kHz ou plus
Recommandé                : processeur MMX(TM) Technology Pentium (R)
Mémoire système           : 16Mo ou davantage
Système d’exploitation    : Windows 95 (R)
Fonction son              : Sound Codec 16 bits stéréo

<Installation>
1. Insérez le disque dans le lecteur de l’ordinateur.
2. Double-cliquez sur le dossier YAMAHA pour l’ouvrir puis double-cliquez sur le fichier
"Setup.exe" dans le dossier S-YXG50.
3. Redémarrez votre ordinateur une fois l’opération terminée.
Une fois le S-YXG50 installé, les commandes suivantes seront ajoutées au fichier “system.ini”.

Section [Driver]
midixx = sxgma.drv
wavexx = sxgma.drv
mixerxx= sxgma.drv
("xx" est le nombre ajouté aux pilotes WAVE et MIDI avant l’installation)
<Désinstallation>
**************Remarques!!!************************
Veuillez utiliser le programme de désinstallation
pour retirer entièrement le dossier.
N’effacez pas le dossier S-YXG50.
**************************************************
Si vous souhaitez effacer le S-YXG50 de votre disque dur, suivez la 
procédure suivante:
1. Cliquez sur le bouton [Démarrer] et allez sur [Programmes (P)]>>
[Yamaha SoftSynthesizer S-YXG50] puis sélectionnez [Uninstall S-YXG50].
2. Une fois le programme lancé, suivez les instructions données 
   à l’écran.
3. Lorsque vous redémarrez votre ordinateur, le dossier S-YXG50 et 
   les fichiers attenants seront effacés de votre disque dur. Vous 
   pourrez alors installer de nouveaux pilotes.
Si le programme de désinstallation ne fonctionne pas, effacez les 
fichiers repris ci-dessous.
--> Effacez ou modifiez les fichiers spécifiés sur le disque dur comme indiqué ci-dessous:
1. Quittez Windows et passez en mode MS-DOS.
2. Allez dans le répertoire C:\windows\system.
3. Effacez les fichiers suivants:
sxgma.drv 
sxgapi.dll
sxgapi32.dll
sxgcpu.dll
sxgma32.dll
sxgmasys.dll
sxgmacpl.cpl
sxgmx.dll
sxgmx32.dll
sxgxg.dll
sxgxgknl.vxd
sxgwave2.tbl
sxgtkbar.exe
sxgvlknl.vxd
sxgunins.dll 

4. Modifiez le contenu du fichier System.ini.
5. Effacez les lignes "midixx = sxgb.drv" et "wavexx = sxgb.drv" dans la 
section [Driver].
("xx" est le nombre ajouté aux pilotes WAVE et MIDI avant 
l’installation)

<Site XG>
Vous trouverez des informations concernant le format XG aux 
sites Yamaha:
http://www.yamaha.co.jp/english/xg/
http://www.yamaha.com
http://www.yamaha.co.uk
REMARQUES:
* Soft Synthesizer est une marque commerciale de Yamaha Corporation.
* Microsoft, Direct Sound et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.
* Pentium et MMX sont des marques déposées de Intel Corporation.
* Les noms de firmes et de produits apparaissant dans le fichier README.TXT sont des mar-ques
déposées ou commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs.
Copyright (C) 1996-2000 YAMAHA CORPORATION
Tous droits réservés.