Yamaha XG Soft Synthesizer S-YXG50 Ver3.

	本文件包括對于您現有版本的程序的最終信息資料和附錄。
在操作之前請閱讀以下項目。


<規格>

音源器					: Wave 平台合成
音色數					: 676 音色 + 42 SFX 音色+21 打擊裝備/SFX裝備
多音色組件					: 16組
最大發音數				: 512 notes
效果處理器				: 11合奏 + 11混響 + 43變奏效果
采樣頻率（Sampling Rate）: 44 kHz / 22/ kHz 11kHz
數字動態濾音器			: 適應于每種MIDI聲音
Direct Sound (R)			: ON/OFF


<硬件設備>

CPU					: MMX Pentium 133Mhz以上
RAM			 	: 16MB以上
Operating System		: Windows 95(R)/98(R)
聲音功能			: 回放16位立體聲


<安裝>

1. 將磁盤插入磁盤驅動器中。
2. 雙擊YAMAHA文件箱，然后雙擊S-YXG50文件箱中的“Setup.exe”文件。
3. 為使安裝內容有效，需重新啟動電腦。

裝上S-YXG50驅動程序后，請將以下的命令追加到“system.ini”文件中。
	
	[Driver] 部分
		midixx =sxgma.drv
		wavexx =sxgma.drv
		mixerxx =sxgma.drv
("xx" 為安裝之前WAVE，MIDI程序的序號)


<刪除順序>
*********  注釋!!! **********************************************
請運行刪除程序來完成文件箱的移動。
請不要移動S-YXG50文件箱。
********************************************************************

如果您想從硬盤中刪除S-YXG50程序，請按以下步驟進行。
1. 單擊[Start]按鈕，進入[Programs(P)] >> [Yamaha Soft Synthesizer S-YXG50]，並選擇[uninstall S-YXG50]。
2. 在程序啟動后，請按照屏幕上的指示進行。
3. 當您重新啟動電腦后，S-YXG50程序以及有關的文件將從硬盤上刪除，您可以安裝新的驅動程序。

刪除程序不能正常運行時，請刪除以下文件。
-->	刪除或改變硬盤中的文件，請按下列步驟︰
1. 退出Windows到MS-DOS模式；
2. 進入C:\windows\system目錄；
3. 刪除下列文件︰
		sxgma.drv
		sxgapi.dll
		sxgapi32.dll
		sxgcpu.dll
		sxgma32.dll
		sxgmasys.dll
		sxgmacpl.cpl
		sxgmx.dll
		sxgmx32.dll
		sxgxg.dll
		sxgxgknl.vxd
		sxgwave2.tbl
		sxgtkbar.exe
		sxgunins.dll

4. 編輯System.ini文件中的內容；
5. 刪除[Driver] 部分中的“mixerxx=sxgma.drv”,“midixx=sxgma.drv”和“wavexx=sxgma.drv”行。
	（"xx"是較早安裝的WAVE和MIDI驅動程序的編號）


< XG主頁>

有關XG的信息請參考以下YAMAHA公司的“主頁”︰

http://www.yamaha.co.jp/english/xg/
http://www.yamaha.com
http://www.yamaha.co.uk


注意:
* 軟件合成器為YAMAHA Corporation的商標。
* Microsoft, Direct Sound及 Windows 為Microsoft Corporation的商標。
* Pentium和 MMX 為Intel Corporation n的登錄商標。
* READMESC.TXT中所記載的有關公司名以及產品名等信息，均屬于所有者的登錄商標或商標。

Copyright (C) 1996-2000 YAMAHA CORPORATION
All Rights Reserved



