|  | 動作

ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞの作成 | メイン ページ | 上級ページ | モニター ページ | オプション ページ

上級ページ

メイン ページでスキャナの基本的な操作を行うのに対し、この上級ページでは画像のレタッチを含む高度な操作を行います。
画像のレタフチ クールは、スキャンした画像の色を補正して、原稿により忠実な画像データを得るのに役立つ機能です。領域検出の設定を利用すれば、簡単に複数のスキャン領域を指定できます。上級ページの構成は以下のようになっています。

レタフチ クール ── イメージ ボックス

以下のツールを使えば、原稿により忠実な画像データを得たり、画像にさまざまな特殊効果を加えることができます。

ガンマ補正

ガンマ補正を行うことにより、暗い部分や明るい部分の明るさを変えずに、中間調部の明るさを変更することができます。をクリックすると以下のウィンドウが表示されます。

ガンマ値の許容範囲は0.01〜7.90です。オリジナル画像のガンマ値は1.0です。1.0より大きく設定すると、中間調部が明るくなり、1.0よりも小さく設定すると中間調部が暗くなります。

チャンネル チェック ボックスで...

| すべて をチェックすると、赤、青、緑のすべてについてガンマ補正を実行します。
| 赤 をチェックすると、赤についてガンマ補正を実行します。
| 緑 をチェックすると、緑についてガンマ補正を実行します。
| 青 をチェックすると、青についてガンマ補正を実行します。

“すべて” がチェックされていれば、すべての色要素に同じガンマ値が適用され、“すべて”がチェックされていなければ、赤/緑/青 にそれぞれ固有のガンマ値が適用されます。

初期設定を変更すると、画面の右下の

アイコンがとマークされます。

HSV（色合いと鮮やかさ）

をクリックして下さい。“HSV”コマンドを選択すると、“色合いと鮮やかさ”ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスで、画像の明るさを一定に保ったまま、画像の色合いと鮮やかさを変更することができます。

色合いとは、画像から反射される光線の波長をいい、色の名前に対応している概念です。色合いを変更すると、画像全体の外観が完全に変わります。鮮やかさとは、同じ強さの灰色からどれだけ離れているかを示す概念です。鮮やかさを調整すると、色の純度が変わります。

色合いと鮮やかさを調整するには:

| 色合い “色合い”ボックスに、角度を入力してください。スクロールボックスによる調整もできます。色相環のなかでは、色合いは角度で表されます。詳しくは関連の専門書を参照してください。
| 鮮やかさ “鮮やかさ”ボックスで、鮮やかさを指定してください。スクロールボックスによる調整もできます。鮮やかさが-100％なら画像は完全なグレースケールになり、100％なら完全に飽和した画像になります。

初期設定を変更すると、画面の右下のアイコンがとマークされます。

トーン調整

スキャンの過程で発生した画像データの損失を補うため、トーンを調整することができます。この機能を使えば、画像の明るい部分、暗い部分、中間の部分の度合を調整することが可能です。トーン調整で、明るすぎたり、暗すぎる画像を調整してください。

をクリックして下さい。“トーン調整”ボタンをクリックすると、次のダイアログ ボックスが表示されます。

マウスを使って上図のグラフの形を変えることにより、トーンを調整できます。調整可能な範囲は、0から255までです。

グラフの線は、Xがピクセルのもともとの明るさ、Yがそれぞれのピクセルの明るさに対応した、トーン調整後の明るさを示しています。グラフの形から、調整後の画像の明るい部分、暗い部分、中くらいの部分のバランスを判断することができます。

初期設定を変更すると、画面の右下の

アイコンがとマークされます。

ミラー

ミラー機能を使えば、垂直線を中心に、画像を水平に反転してスキャンすることができます。

| 画像の形を反転するには: をクリックして下さい。この機能が有効な時は、アイコンがとなります。

注意: この機能は、バッチスキャン機能で同時に選択されている全範囲に適用されます。つまり、解除されている時は、全てのスキャン範囲が反映されず、作動している時は全範囲が反映されることになります。

ズーム

ズーム機能を使えば、画像を一定の比率で拡大して表示することができます。ただし、縮小はできません。

画像を拡大して表示するには:
をクリックして下さい。プレビューウィンドウを拡大します。この機能が作動している時は、アイコンがとなります。

拡大表示を解除するには:
再び“ズーム”ボタンをクリックすれば、拡大表示が解除されます。

ご留意
拡大表示のさいプレビューウィンドウに表示される縦横のスクロールバーをドラッグすれば、画像全体の様子を確認することができます。

反転

反転機能を使えば、スキャンした画像の色と明るさを反転して、ポジの画像をもとにネガの画像を作ることができます。この機能を実行すると、スキャンされた一つ一つのピクセルがすべて反転します。

| 画像の色と明るさを反転するには: をクリックして下さい。この機能が有効な時は、アイコンがとなります。

レベル

この機能を使えば、スキャンした画像の色を自動的に最適の256色に配分することができます。

最適な色の配分を行うには:

1. 右側にある“レペル”ボタンをクリックします 。
2. “プレスキャン”ボタンをクリックして、プレスキャン を実行します。
3. 自動レベル ｱｲｺﾝを押すと、ﾀﾞｲﾔﾛｸﾞﾎﾞｯｸｽが表示されます。

4. “スキャン”ボタン をクリックすると、色調整後の画像を得ることができます。

フィルター

ドロップアウト効果を出すためにフィルターが提供されています。 例えば、指定されたフィルターと色が異なる部分を削除する時に利用できます。赤、緑、青の三種類のフィルターが用意されています。

特殊効果

特殊効果 は、スキャン画像に特殊効果を持たせるためるためのものです。このメニューには、なし、ぼかす、更にぼかす、鋭利、更に鋭利等合計5つの機能が含まれています。全ての機能は他のものと併用できません。初期設定は"なし"です。

なし

メニューにある特殊効果を使用しない。

ぼかす

ぼかしは、画像の一部、または全体をぼかすために使用されます。ピクセル同士のコントラストを和らげることで、画像をスムーズにします。

更にぼかす

画像を更にぼかし、柔らかい感じを出します。

鋭利

鋭利機能は、ピクセル同士の色の違いを強調します。ピクセル同士のコントラストを増加させることにより、画像のぼやけた部分を鋭くすることができます。

更に鋭利

画像を更に鋭くします。

初期設定を変更すると、画面の右下の

アイコンがとマークされます。

ｶﾗｰ修正

ｽｷｬﾝ前にこの機能を選択すると、正確な画像を再現することができます。

バッチ スキャン

バッチ スキャンは、複数のスキャン領域を簡単に指定できる便利な機能です。バッチスキャン機能を使用する前に、必ずプレスキャンを行って下さい。

設定:

| スキャン範囲を追加します: 一つ以上の画像をスキャンする時にこのボタンを押して下さい。プレビューウィンドウに新しい四角を引き、画像の設定を決めて下さい。
| 現在選択されている四角を削除します。
| 現在選択されている部分のプロパティを表示します。
| 指定された画像をリストします: 指定された範囲全てがバッチスキャンボックスに表示されます。実際にスキャンされる画像の数は、バッチスキャンボックスに表れる画像の数と同じです。範囲が選択されると、プレビューウィンドウのバッチボックスは黒い境界線で縁取られます。

プレビューウィンドウには合計

10 個までの四角を作ることができます。スクロールバーのボックスを引くか、またはバッチボックスの左にある矢印をクリックすると、4 つ以上の四角を見ることができます。

注意: スキャン先を"クリップボード"に設定すると、現在選択されているスキャン範囲だけがスキャンされ、目的場所に送られます。