|  | Werking

Aan de slag | Hoofd | Extra | Monitor | Voorkeur

Tabblad Hoofd

Hier treft u de basisfuncties voor uw scanner aan. Alle instellingen die hier beschikbaar zijn, zijn van wezenlijk belang voor het scanproces. Dit zijn: Scanmodus, Scanbestemming, Resolutie, Helderheid, Contrast en Scan-Bedieningsknoppen. Het tabblad Hoofd is hieronder afgebeeld.

Het venster van de Twain-bron is onderverdeeld in drie delen: titelbalk (bovenaan), venster Scanvoorbeeld (links) en de tabbladen met de eigenschappen (rechts).

Titelbalk

De naam van de Twain-bron staat in de titelbalk. U kunt het venster van de Twain-bron als volgt verplaatsen: plaats de muiscursor op de titelbalk, houd de linkermuisknop ingedrukt, sleep het venster naar de gewenste plaats en laat de muisknop los. Met de pictogrammen aan het einde van de titelbalk kunt u het venster tot het kleinste formaat verkleinen of helemaal sluiten.

Venster Scanvoorbeeld

De voorbeeldscan (prescan) wordt in het venster Scanvoorbeeld weergegeven met linialen langs de zijkanten. U kunt de eenheid van de liniaal eenvoudig veranderen door te klikken op het venster Eenheid in de linkerbovenhoek van het venster Scanvoorbeeld. U kunt uit drie eenheden kiezen: centimeter, inch en pixel.

Linksonder aan het venster Scanvoorbeeld staan de volgende gegevens: de breedte, hoogte en grootte van een geselecteerd scangebied en de huidige cursorpositie.

Tabbladen Eigenschappen

Als u in de tabbladen eigenschappen naar een ander tabblad wilt gaan, klikt u op een van de labels boven aan het blad. Onder aan elk tabblad treft u vier scanbeheerknoppen aan waarmee u de scanner kunt bedienen. De functies van deze vier knoppen worden op elk tabblad apart uitgelegd.

Onder aan de tabbladen eigenschappen ziet u vier knoppen waarmee u de scanner kunt bedienen. Zie de volgende paragraaf voor meer informatie.

Scan-bedieningsknoppen

Rechts onderaan het scherm treft u vier functieknoppen aan voor het bedienen van de scanner: scanvoorbeeld, scan, help en einde. Zodra u de cursor hierop plaatst, verschijnt er een pop-up-venster waarin de functie beknopt wordt weergegeven.

Knop Scanvoorbeeld
Klik op deze knop om een voorbeeldscan te maken met een lage resolutie. Deze wordt in het venster Scanvoorbeeld weergegeven.

Knop Scan
Klik op deze knop om een definitieve scan te maken en om het resultaat naar de door u aangewezen bestemming te sturen.Als u in de modus stand-alone op de knop Scan klikt, wordt u gevraagd een bestandsnaam op te geven voor de gescande afbeelding.

Knop Help
Klik hierop voor on line help.

Knop Einde
Hiermee sluit u het Twain-venster.

Scanbeheerinstellingen

Nadat u het te scannen document op het scanvenster hebt gelegd, drukt u op de knop Voorbeeldscan. U kunt vervolgens het scanresultaat in het venster Scanvoorbeeld bekijken. Geef het scangebied aan (zie de volgende paragraaf) en druk op de knop Scan om de definitieve scan te maken.

Scangebied aangeven

Nadat u een voorbeeldscan hebt gemaakt, verplaatst u de cursor naar het venster Scanvoorbeeld om een scangebied te selecteren. De cursor verandert nu in een kruis. Houd de linkerknop van de muis ingedrukt en maak een rechthoek in de gewenste grootte. Laat de linkerknop los. Herhaal deze stap om meer scangebieden aan te geven.U kunt de huidige selectie eenvoudig ongedaan maken door de muiscursor buiten de rechthoek te verplaatsen en ergens in het venster Scanvoorbeeld op de linkermuisknop te klikken.

U kunt deze rechthoek ook met de cursor verplaatsen. Plaats de cursor op de rechthoek en wacht totdat de cursor in een vierpuntspijl verandert. Druk de linkermuisknop in en houd deze ingedrukt terwijl u de rechthoek naar de gewenste plek verplaatst. Op dezelfde manier kunt u de grootte van de rechthoek wijzigen. Plaats de cursor op een van de zijden van de rechthoekZodra de cursor in een tweepuntspijl verandert, houdt u de linkermuisknop ingedrukt en sleept u de zijde tot de rechthoek de gewenste grootte heeft.Deze waarden worden berekend in de eenheid die in het venster Eenheid linksboven aan het venster Scanvoorbeeld is geselecteerd.

Nadat u de voorbeeldscan (prescan) hebt bekeken, kunt u met behulp van verschillende beeldverbeteringsfuncties het beeld en de kwaliteit van de definitieve scan verbeteren. Zie het tabblad Extra voor meer informatie.

Belangrijkste instellingen

Objecttype

Het gedeelte Object Type omvat een groot aantal functies die u kunt gebruiken voor een optimale beeldkwaliteit.Bij het scannen rechtstreeks vanaf gedrukt papier (zoals kranten en tijdschriften) verschijnen er golvende lijnen en strepen op de scan. Als u tijdens het scannen de scanresolutie niet te hoog instelt, kunt u dergelijke vervelende effecten met deze functie verwijderen. Als u bijvoorbeeld een krantenpagina wilt scannen, wordt de scankwaliteit automatisch ingesteld op hoogwaardig krantenpapier.

Normaal
Dit pictogram hoeft u niet te selecteren als het te scannen document een foto is of een afbeelding van hoge kwaliteit.

Krant
Voor afbeeldingen uit kranten.

Catalogus / Tijdschrift
Voor afbeeldingen uit catalogi en tijdschriften.

Kunsttijdschrift
Als u dit pictogram selecteert, wordt een dialoogvenster afgebeeld.

Door gebruiker gedefinieerd object
U kunt de gewenste waarde in het numerieke veld opgeven of met de schuifbalk instellen.

Scanmodeus

Hiermee kunt u aangeven hoe de scanner uw afbeelding interpreteert. U kunt in het TWAIN-programma uit 3 modi kiezen: kleur, grijstint en lijntekening.

Kleur
Kies deze optie voor kleurenafbeeldingen.

Grijstint
Kies deze optie vooor afbeeldingen met 256 grijstinten.

Lijntekening
Kies lijntekening voor teksten en afbeeldingen in zwart-wit en zonder grijstinten.

Bestemming

Hiermee geeft u de locatie aan waarnaar de definitieve scan gestuurd moet worden. Er zijn 6 opties beschikbaar: Toepassing (Application), bestand (File), Printer (Printer), E-mail (Email), Fax (Fax) en Klembord (Clipboard).Geef voordat u begint met scannen de bestemming op, zodat de gescande afbeelding naar de gewenste locatie gestuurd wordt.

Scannen naar toepassing
Wanneer deze optie geselecteerd werd, zal de ingescande afbeelding automatisch naar de software toepassing gezonden worden. Om de afbeelding weer te geven, moet u het TWAIN programma verlaten. Nota: Als U de TWAIN bron in een alleenstand
modus opbelt, zal de Toepassingen functie uitgeschakeld worden.

Scannen naar bestand
Deze optie laat U toe om Uw ingescande afbeelding te bewaren als een bestand. Nadat U op de Scannen toets geklikt heeft, zal het programma U vragen om een gewenste naam voor de afbeelding te specificeren.

Scannen naar printer
Deze optie laat U toe om Uw ingescande afbelding door een printer te bewerken. Wees er zeker van dat uw printer aangesloten is aan de computer en aanstaat. Nota: als U een andere standaard printer wilt instellen,gelieve dan naar het blad Voorkeueren te kijken.

Scannen naar e-mail
Deze optie laat U toe om Uw email met de ingescande als een bijvoegsel te verzenden. Nadat u een naam voor de afbeelding gespecificeerd heeft en het scannen voltooid is, zal het programma automatisch het systeem standaard mail-programma opladen.
De afbeeling werd als een bmp format ingescand. Nota: ons programma ondersteunt enkel Microsoft Outlook Express. u moet Outlook Express als het systeem standaard mail-programma opzetten, anders bent U niet in staat om van deze functie gebruik te maken. Verwijs naar de gebruikershandleiding van Outlook Express voor verdere opmaak.

Scannen naar fax
Deze optie laat U toe om uw ingescande afbeelind naar anderen te verzenden als een fax boodschap. Nota: U moet het stuurprogramma van de fax modem geinstalleerd hebben, anders is deze functie uitgeschakeld. Voor verdere opmaak, gelieve naar de gebruikershandleiding van Uw fax modem te kijken. U kan deze functie niet zonder een fax modem gebruiken.

Scannen naar klembord
Deze optie laat U toe om tijdelijk Uw ingescande afbeelding te bewaren in het systeem. Na het scannen, kan U Uw gewenste software-toeassing openen en de afbeelding er aan plakken.

Schaal

Met de functie Scaling kunt u het formaat van de gescande afbeelding wijzigen door op het pijltje te klikken of een waarde op te geven in het numerieke veld.

Resolutie

De resolutie wordt uitgedrukt in punten per inch (dpi = dots per inch) om aan te geven hoe gedetailleerd een bepaalde selectie van een afbeelding is. De beschikbare resolutie ligt tussen de 50 en 19200 dpi. Over het algemeen geldt: hoe hoger de resolutie, des te scherper de afbeelding of des te hoger de kwaliteit van de afbeelding. In sommige gevallen is het niet nodig om een hoge resolutie in te stellen, omdat de resolutie door een aantal factoren positief of negatief wordt beïnvloed, bijvoorbeeld door het afbeeldingstype, de resolutie van de originele afbeelding of het uitvoerapparaat, het beschikbare geheugen op de vaste schijf, enz.

Normaal gesproken kiest u een resolutie die overeenkomt met de resolutie van het uitvoerapparaat. Onze suggesties zijn:

72-100 dpi | voor monitorweergave
72-216 dpi | voor 9-pins matrixprinter
100-400 dpi | voor 25-pins matrixprinter
100-400 dpi | voor fax
100-600 dpi | voor paginaprinter

U kunt de resolutie als volgt aanpassen: met de schuifbalk (verschuif het blokje door op een van de pijltjes of ergens tussen het blokje en de pijltjes te klikken), in het invoervak (typ de gewenste waarde in), of met het pulldown-menu (selecteer de gewenste resolutie).

Helderheid

Dit is de intensiteit van het licht dat door de afbeelding wordt gereflecteerd of doorgelaten. Hoe hoger de helderheidswaarde, des te lichter wordt de afbeelding weergegeven. Helderheid wordt aangeduid met een percentage tussen -100 en +100. De standaardwaarde is "0". U kunt deze als volgt aanpassen: met de schuifbalk (verschuif het blokje door op een van de pijltjes of ergens tussen het blokje en de pijltjes te klikken), in het invoervak (typ de gewenste waarde in), of met het pulldown-menu (selecteer de gewenste resolutie).

Als u bij zwartwitafbeeldingen de helderheid van een scanvoorbeeld aanpast, stelt u eigenlijk een drempel voor de scannersensoren in, die bepaalt dat de scangegevens zullen worden geïnterpreteerd. Gegevens boven de drempel worden als witte gebieden geïnterpreteerd en gegevens beneden de drempel als donkere gebieden.

Contrast

Contrast geeft de verschillen in helderheid aan tussen lichte en donkere delen van een afbeelding. Hoe hoger de contrastwaarde, des te groter is de differentiatie tussen de lichte en donkere delen. Contrast wordt aangeduid met een percentage tussen -100 en +100. De standaardwaarde is "0". U kunt deze als volgt aanpassen: met de schuifbalk (verschuif het blokje door op een van de pijltjes of ergens tussen het blokje en de pijltjes te klikken), in het invoervak (typ de gewenste waarde in), of met het pulldown-menu (selecteer de gewenste resolutie).

Als u bij zwartwitafbeeldingen de helderheid van een scanvoorbeeld aanpast, stelt u eigenlijk een drempel voor de scannersensoren in, die bepaalt dat de scangegevens zullen worden geïnterpreteerd. Gegevens boven de drempel worden als witte gebieden geïnterpreteerd en gegevens beneden de drempel als donkere gebieden.