|  | Operação

Introdução | Principal | Avançadas | Monitor | Preferências

Página Principal

Esta página permite ao digitalizador trabalhar em modo de base. Todas as definições de controlo aqui disponíveis são fundamentais para o processo de digitalização. Estas incluem o destino da digitalização, o modo de digitalização, a resolução, o brilho o contraste e o Botões de Controlo do Digitalizador. A janela Principal é apresentada do seguinte modo.

A janela origem de TWAIN está dividida em três partes principais: barra de título (na parte de cima), janela de Pré-visualização (do lado esquerdo) e a página de propriedades (do lado direito).

Barra de título

A barra de título apresenta o nome da origem de TWAIN. Pode movimentar a janela no ecrã posicionando o cursor do rato na barra de título. Mantenha o botão esquerdo do rato premido enquanto arrasta a janela para a localização desejada e em seguida, liberte o botão do rato. Os ícones localizados no final da barra de título podem ser usados para minimizar a janela ou para a fechar.

Janela de Pré-visualização

A imagem pré-digitalizada é apresentada na janela de Pré-visualização com uma régua de marcações ao longo dos cantos. Pode alterar a unidade da régua fazendo clique na caixa de unidades no canto superior esquerdo da janela de Pré-visualização. Estão disponíveis três unidades de medida: centímetros, polegadas e pixels.

Na parte inferior esquerdo da janela de Pré-visualização é apresentada a largura e a altura de uma área seleccionada assim como o seu tamanho e a posição actual do cursor.

Páginas de propriedades

Pode virar estas páginas de propriedades fazendo clique sobre as marcas na parte de cima. Existem quatro botões de controlo do digitalizador, localizados na parte inferior destas páginas para controlar o movimento do digitalizador. Os detalhes funcionais são descritos na respectiva secção de cada página.

Existem quatro botões localizados na parte inferior das páginas de Propriedades para controlar o funcionamento do digitalizador. Para informação detalhada, consulte o parágrafo seguinte.

Botões de Controlo do Digitalizador

Os quatro botões das funções, Pré-digitalização, Digitalização, Ajuda e Sair, no canto inferior direito da página são os controlos sobre os movimentos do digitalizador. Será apresentada uma mensagem numa caixa de contexto ao colocar o cursor sobre estes controlos, para lhe indicar a função a executar por cada um.

Botão de Pré-digitalização
Faça clique sobre o botão de Pré-digitalização para executar um pedido de digitalização a baixa resolução. A imagem pré-digitalizada será apresentada na janela Pré-visualização.

Botão de Digitalização
No modo autónomo, ao fazer clique sobre o botão do Digitalização será pedido o nome do ficheiro para guardar a imagem digitalizada.

Botão Ajuda
Faça clique sobre este botão para obter ajuda online.

Botão Sair
Fecha esta janela TWAIN source.

Definições de Controlo do Digitalizdor

Após ter colocado o(s) material(ais) sobre o digitalizador, prima o botão de Pré-digitalização para adquirir a imagem digitalizada na janela Pré-visualização. Defina as áreas a digitalizar (consulte a secção seguinte para obter mais instruções) e prima o botão Digitalizar para executar a digitalização.

Definir uma área de digitalização

Para definir uma área de digitalização. Mova o cursor para a janela Pré-visualização após ter executado a primeira pré-digitalização. O ponteiro do cursor é alterado para uma cruz na janela Pré-visualização. Pressione o botão esquerdo do rato e arraste um rectângulo para o tamanho desejado. Liberte o botão do rato. Repita o mesmo passo para definir mais áreas de digitalização.Para anular a selecção actual, faça clique em qualquer parte do rectângulo exterior com o botão esquerdo do rato, na janela de Pré-visualização.

Pode também mover o rectângulo de digitalização posicionando o cursor sobre ele. Quando o cursor mudar para uma seta de quatro pontas, pressione o botão esquerdo do rato e arraste o rectângulo para o local desejado. Pode também alterar o tamanho da área arrastando as quatro pontas assim que o cursor toma a forma de uma seta de duas pontas no canto do rectângulo de digitalização.Estes valores são medidos com a unidades especificada na caixa de unidades na parte superior esquerda da janela de Pré-visualização.

Depois de rever a imagem pré-digitalizada, pode usar diversas ferramentas de melhoramento de imagem para dar uma melhor apresentação e qualidade à imagem digitalizada final. Consulte a página Avançadas para mais informações.

Definições Principais

Objecto

Existem muitas funções na secção "Objecto". Pode tirar partido delas para obter a melhor qualidade de imagem. Uma vez que as imagens são digitalizadas directamente a partir de um suporte de impressão de tramas (como jornais ou revistas), deverá ter reparado que as imagens digitalizadas apresentam geralmente padrões ondulados e linhas largas. Pode aplicar esta função para remover esses efeitos incómodos, desde que a resolução da digitalização não esteja definida como muito alta. Por exemplo, se estiver a digitalizar um jornal, o scanner irá ajustar automaticamente a imagem digitalizada para qualidade de jornal.

Normal
Se o seu documento tiver qualidade fotográfica ou superior, não é necessário seleccionar este ícone.

Jornal
Seleccionar no caso do documento ser do tipo jornal.

Catálogo / Revista
Seleccionar no caso do documento ser do tipo catálogo ou revista.

Publicação de arte
Seleccionar no caso do documento ser do tipo Publicação de arte.

Objecto definido pelo utilizador
Ao seleccionar este ícone, será apresentada uma caixa de diálogo. Pode introduzir o valor pretendido na caixa de número ou utilizar a barra de deslocamento.

Modo de digitalização

O modo de digitalização permite decidir a forma como o digitalizador irá interpretar a sua imagem. Estão disponíveis três opções no TWAIN source: modo de Cor, modo de Cinzento, e modo Line Art.

Modo de Cor
Seleccione este para imagens a cores.

Modo de Cinzentos
Seleccione o modo de Cinzentos para imagens que contenham 256 tonalidades de cinzento.

Line Art mode
Seleccione Line Art para textos e ilustrações que contenham apenas preto e branco sem sombreado a cinzento.

Destino

Destino é a localização para onde deseja que a imagem final digitalizada seja enviada. Existem seis opções disponíveis: Aplicação, Ficheiro, Impressora, Correio electrónico, Fax e Área de Transferência.Seleccione um dos destinos antes da digitalização para que as imagens digitalizadas sejam enviadas para a localização desejada.

Enviar para Aplicação
Quando esta opção é selecionada, a imagem escaneada será enviada automaticamente para o software de aplicação. Para editar a imagem, você deve sair do programa TWAIN. Nota: Se você ativar a fonte TWAIN em um modo só, a função Aplicação é desativada.

Enviar para Ficheiro
Esta opção lhe permite salvar a imagem escaneada como um arquivo. Depois de clicar no botão Escanear, o programa lhe pedirá para especificar um nome para a imagem.

Enviar para Impressora
Esta opção lhe permite imprimir a sua imagem escaneada através de uma impressora. Assegure-se de que a usa impressora está conectada ao computador e ligada. Nota: se quiser configurar uma impressora default diferente, por favor refira-se à página de Preferências.

Enviar para Correio
Esta opção lhe permite enviar o seu email tendo a imagem escaneada como anexo. Depois que você especificar um nome para a imagem e depois que o escaneamento é feito, o programa carregará automaticamente o sistema default do programa de e-mail. A imagem é escaneada em formato bmp. Nota: o nosso programa suporta apenas o Microsoft Outlook Express. Você terá que
configurar o Outlook Express como sistema default de programa de mail, pelo contrário, você não será capaz de usar esta função. Refira-se ao manual do usuário do Outlook Express para configurações mais avançadas.

Enviar para Fax
Esta opção permite a você enviar a sua imagem escaneada para outras pessoas como um fax de mensagem. Nota: você deve ter instalado o fax modem driver, ou esta função será desativada. Para informações mais detalhadas, refira-se ao manual do usuário do seu fax modem. Você não pode usar esta função sem um fax modem.

Enviar para a área de transferência
Esta opção lhe permite salvar temporariamente a imagem escaneada no sistema.Depois que o escaneamento é feito, você pode abrir o software de aplicação desejado e colar a imagem nele.

Escalão

A colocação à escala ajuda-o alterar o tamanho da imagem digitalizada no documento fazendo clique na seta ou introduzindo um número na caixa de edição.

Resolução

A resolução é a medida de pontos por polegada (dpi), e é utilizada para representar o detalhe da imagem numa determinada área. A resuloção disponível situa-se num intervalo entre 50 e 19200. Geralmente, uma maior resolução significa uma maior qualidade da imagem digitalizada. Contudo, nalguns casos, não é necessária uma resolução elevada uma vez que esta é determinada ou limitada por muitos factores: tipo de imagem, a resolução da imagem original, a resolução do dispositivo de output, o espaço disponível nos discos rígidos, etc.

Normalmente deve ser escolhida uma resolução que corresponda à resolução do dispositivo de saída. A lista seguinte é a nossa sugestão:

72-100 dpi | para Ecrãs CRT
72-216 dpi | para Impressoras Matriciais de 9 pinos
100-400 dpi | para Impressoras Matriciais de 25 pinos
100-600 dpi | para Impressoras Laser ou Jacto de Tinta
100-400 dpi | para Faxes

Pode ajustar a resolução usando a barra de deslocamento (movendo a caixa, fazendo clique sobre os ícones de seta ou sobre o espaço entre a caixa e o ícone), digitando o valor directamente na caixa numérica ou seleccionando o valor da resolução desejado na caixa de selecção pendente.

Brilho

O brilho diz respeito à intensidade da luz reflectida ou transmitida por uma imagem. Quanto maior for o valor do brilho, mais brilhante será a imagem. O brilho é apresentado em percentagem, e pode variar entre –100 e +100, sendo "0" o valor predefinido. Para alterar o valor pode usar a barra de deslocamento (movendo a caixa, fazendo clique sobre os ícones de seta ou sobre o espaço entre a caixa e o ícone), digitar o valor na caixa numérica ou seleccionar um valor na caixa de selecção pendente.

Para imagens a P/B, o ajuste do brilho da imagem pré-digitalizada é definir o limiar para os sensores do digitalizador para a interpretação dos dados digitalizados. Os dados acima do limiar serão interpretados como a área clara, enquanto que os dados abaixo do limiar serão interpretados como a área escura.

Contraste

O contraste diz respeito às diferenças de brilho entre as áreas claras e as áreas escuras de uma imagem. Quanto maior for o valor do contraste, maior será a diferenciação entre as áreas claras e escuras. O contraste é apresentado em percentagem, e pode variar entre –100 e +100, sendo "0" o valor predefinido. Para alterar o valor pode usar a barra de deslocamento (movendo a caixa, fazendo clique sobre os ícones de seta ou sobre o espaço entre a caixa e o ícone), digitar o valor na caixa numérica ou seleccionar um valor na caixa de selecção pendente.

Para imagens a P/B, o ajuste do brilho da imagem pré-digitalizada é definir o limiar para os sensores do digitalizador para a interpretação dos dados digitalizados. Os dados acima do limiar serão interpretados como a área clara, enquanto que os dados abaixo do limiar serão interpretados como a área escura.