|  | 動作

ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞの作成 | メイン ページ | 上級ページ | モニター ページ | オプション ページ

メイン ページ

このページではスキャナの基本的な設定を行います。以下に説明する、原稿の種類、スキャンモード、画像の送り先、解像度、スケーリング
明るさ、コントラストなどの設定は、スキャンするうえで欠かせない重要なものです。メイン ページのウィンドウは、以下のようになっています。

TWAINソースウィンドウは3つの部分に分かれています: タイトルバー（上部）、プレビューウィンドウ（左）、そしてプロパティページ（右）です。

タイトル バー

タイトル バーは TWAIN ソースの名称を表示します。マウスのカーサーをこのタイトルバーに置き、矢印を動かすと、ウィンドウを移動させることができます。マウスの左ボタンを押し、ウィンドウを移動させたい方向へ引いて下さい。タイトルバーの端に位置するアイコンで、ウィンドウを縮小したり、閉じたりすることができます。

プレビュー ウィソド

プレビュー ウィソドとは、プレスキャン画像が表示されるルーラー付きのウィンドウです。ルーラーの単位を変更するには、プレビューウィンドウの左上にあるユニットボックスをクリックして下さい。センチ、インチ、ピクセルの 3 種類の単位を使用することができます。

左側のプレビューウィンドウの下には選択されたスキャン範囲の高さと幅、サイズ、現在のカーサーの位置等が表示されています。

プロパティ ペーヅ

上部のタグをクリックすることで、これらのプロパティ ペーヅをめくることができます。これらのページには、4 つのスキャンコントロールボタンがあり、スキャナーの動きをコントロールすることができます。これらの詳しい機能については、各ページで説明しています。

プロパティページの下部には

4 つのボタンがついており、スキャナーの働きをコントロールすることができます。詳しくは次のページをご覧ください。

スキャン コントロール ボタン

このページの右下には、スキャナの動きをコントロールする4個のボタンがあります。マウス カーソルをこれらのボタンの上で静止させると、ボタンの機能が表示されます。

プレスキャン ボタン
このボタンをクリックすると、低解像度の高速スキャンが行われます。スキャン結果はプレビュー ウィンドウに表示されます。

スキャン ボタン
このボタンをクリックすると本番のスキャンが行われ、画像データが指定された送り先に転送されます。スタンドアローンモードでスキャンボタンをクリックすると、スキャン画像を保存するためにファイル名を入力するよう要求します。

ヘルプ ボタン
このボタンをクリックすると、オンライン ヘルプが表示されます。

終了ボタン
このボタンをクリックするとTWAINソース ウィンドウが閉じられます。

スキャン前の設定

原稿をセットしてから“プレスキャン” をクリックすると、プレスキャンが実行され、プレビュー ウィンドウにその結果が表示されます。以下に述べる方法に従ってスキャン領域を設定してから、“スキャン” ボタンをクリックして「本番」のスキャンを実行します。

スキャン領域の決定

プレスキャンの完了後、マウス カーソルをプレビュー ウィンドウの上でドラッグして、スキャン領域を設定します。スキャンしたい部分の左上でマウスの左ボタンを押し、そのままスキャンしたい部分の右下でマウスの左ボタンを放すと、プレビュー ウィンドウに描かれた 長方形の内部がスキャン領域となります。複数のスキャン領域を設定するには、以上の手順を繰り返してください。現在の選択を放棄するには、プレビューウィンドウの四角の外でマウスの左ボタンをクリックして下さい。

すでにプレビュー ウィンドウの上に描かれた、スキャン領域を示す長方形をマウスでドラッグして移動することも可能です。マウス カーソルをこの長方形の上に移動すると、マウス カーソルが十字型に変わります。マウスの左ボタンを押して、そのままマウスを動かしてください。長方形も移動します。目的の場所でマウスの左ボタンを放すと、新しい長方形の位置が、スキャン領域として設定されます。長方形の上下左右の辺のハンドルをマウスで動かすことにより、スキャン領域の幅や高さも変更することもできます。これらの値は、プレビューウィンドウの左上にあるユニットボックスで指定された単位で測定されます。

プレスキャン画像を見た後に、様々なツールを使って画像の出来上がりに手を加えることができます。詳しくは

アドバンスページをご覧ください。

メイン ページでの設定

原稿の種類

オブジェクトタイプの選択には様々な機能があります。これらを調整し、最高画質えを得ることができます。例えば、スキャンするのが新聞紙である場合、スキャナーは自動的にスキャンされる画像を高画質新聞紙に調整します。

正常
文書が写真やその他の高画質である場合は、このｱｲｺﾝを選択して下さい。

新聞
新聞の場合は、このｱｲｺﾝを選択して下さい。

ｶﾀﾛｸﾞ/雑誌
ｶﾀﾛｸﾞや雑誌などは、このｱｲｺﾝを選択して下さい。

美術雑誌
美術雑誌などは、このｱｲｺﾝを選択して下さい。

ﾕｰｻﾞｰ指定
このｱｲｺﾝを選択すると、ﾀﾞｲｱﾛｸﾞﾎﾞｯｸｽが表示されます。数字を入力するか、ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝﾒﾆｭｰを使って数字を選択して下さい。

スキャン モード

スキャン モードを指定することにより、スキャナがどのように画像を処理するかを決定することができます。スキャン モードには、カラー、グレー、線画の３種類があります。

カラー モード
カラー画像を出力します。

グレー モード
256階調のグレースケール画像を出力します。.

線画モード
白と黒だけからなる画像を出力します。テキストや中間色のない画像をスキャンする場合、このモードを選びます。

送り先

送り先とは、スキャンの結果出力される画像データを送る場所のことです。送り先には、アプリケーション、ファイル、プリンター、電子メール、ＦＡＸ、クリップボードの６種類があります。スキャンされた画像を送る場所を指定して下さい。

アプリケーション
オプションを選択後、スキャンされた画像は自動的にソフトウェア・アプリケーションに送信されます。画像の編集を行うには、TWAINプログラムを終了しなければいけません。注意：スタンドアロン・モードで TWAINソースを呼び出した場合、アプリケーション機能は無効になります。
ファイル
このオプションは、ファイルとしてスキャンした画像を保存します。スキャンボタンをクリックすると、プログラムより画像に適当なファイル名を付けるよう指示されます。

プリンタ
このオプションは、プリンターを通してスキャンした画像をアウトプットします。プリンターがコンピューターに接続され、電源が入っているかどうか確認してください。注意：規定外のプリンターを取り付ける場合は、取扱説明書を参照してください。

電子メール
このオプションは、メールにスキャンした画像を添付して送ります。画像に名前を付け、スキャンが終了すると、プログラムは自動的にシステム標準設定のメールプログラムをロードします。画像はBMPフォーマットとしてスキャンされます。注意：自社のプログラムはMicrosoft Outlook Expressのみサポートしています。そのためシステム標準設定のメールプログラムとしてOutlook Expressを設定しなければ、この機能を利用することはできません。詳細の設定方法に関しては、OutlookExpressのユーザーズマニュアルを参照してください。

ＦＡＸ
このオプションは、Faxメッセージとしてスキャンした画像を他者に送ります。注意：Faxモデムドライバをインストールしなければ、この機能は利用できません。詳細の設定方法に関しては、Faxモデムのユーザーズマニュアルを参照してください。Faxモデムが無いと、この機能を使うことはできません。

クリップボード
このオプションは、システム上に一時的にスキャンした画像を保存します。スキャンが終了後、希望するソフトウェア・アプリケーションを開いたり、画像を貼り付けたりすることができます。

ｽｹｰﾘﾝｸﾞ

目盛はｽｷｬﾝされた画像のｻｲｽﾞを変更する際に便利です。矢印をｸﾘｯｸするか、または編集ﾎﾞｯｸｽに数値を入力して下さい。

解像度

解像度とは、１インチあたりのピクセル数（DPI)を指し、解像度が高くなればなるほど、画像は細部まで鮮明になります。指定可能な解像度の範囲は、50DPIから19200DPIです。高い解像度でスキャンする必要がない場合もあります。画像の鮮明さは画像の種類、原稿の鮮明さ、出力装置の解像度、ディスクの空き容量など多くの要素によって左右されるためです。

通常は、出力装置に合った解析度を選択して下さい。以下が私たちの提案する数値です

:

> > > > 72-100 dpi | CRT 表示
> > > > 72-216 dpi | 9 ピンドットマトリックスプリンタ
> > > > 100-400 dpi | 25 ピンドットマトリックスプリンタ
> > > > 100-600 dpi | レーザー及びインクジェットプリンタ
> > > > 100-400 dpi | ファックス

スクロールバーを使い（ボックスの移動には、矢印をクリックするか、ボックスとアイコンの間のスペースをクリックして下さい）、直接解析度を入力するか、またはドロップダウンボックス内で解析度を選択して、調整することができます。

明るさ

明るさは画像から発せられたり、画像が放射する光の強さを指します。明るさを示す数値が大きくなればなるほど、画像は明るくなります。明るさの調整は-100%から+100%の範囲内で、ポインタをマウスでドラッグしたり、エディット ボックスに直接数値を入力することにより行えます。明るさは-100〜+100 までの単位があります。"0"が初期設定です。スクロールバーを使い（ボックスの移動には、矢印をクリックするか、ボックスとアイコンの間のスペースをクリックして下さい）、直接解析度を入力するか、またはドロップダウンボックス内で解析度を選択して、調整することができます。

白黒の画像に関しては、プレスキャン画像の明るさを調節することでスキャナーセンサーを開始することになり、スキャンされたデータに割り込みます。この前のスキャン画像は白い部分に、後のデータは黒い部分に割り込まれます。

コントラスト

コントラストは、画像の中の暗い部分と明るい部分の差を指します。コントラストを示す数値が大きくなればなるほど、濃淡が強調されます。コントラストの調整は-100から+100の範囲内で、ポインタをマウスでドラッグしたり、エディット ボックスに直接数値を入力することにより行えます。コントラストは?100〜+100 の値を設定することができ、"0"が初期値となっています。スクロールバーを使い（ボックスの移動には、矢印をクリックするか、ボックスとアイコンの間のスペースをクリックして下さい）、直接解析度を入力するか、またはドロップダウンボックス内で解析度を選択して、調整することができます。

白黒の画像に関しては、プレスキャン画像の明るさを調節することでスキャナーセンサーを開始することになり、スキャンされたデータに割り込みます。この前のスキャン画像は白い部分に、後のデータは黒い部分に割り込まれます。