|  | Werking

Aan de slag | Hoofd | Extra | Monitor | Voorkeur

Tabblad Voorkeur

Autom prescan-gebied bepalen

Als u Autom prescan-gebied bepalen hebt aangekruist, bepaalt de scanner automatisch het gebied van de te scannen afbeelding en wordt dit scangebied in het venster Scanvoorbeeld weergegeven. Deze selectie zal voor de definitieve scan worden gebruikt. Als u "Autom. prescan-gebied bepalen" niet hebt aangekruist, wordt de gehele inhoud van het venster Scanvoorbeeld als scangebied genomen.

Kalibratie

Kalibratie: In het voorbeeld van het gescande beeld zijn ongelijke verticale lijnen of een verkeerde kleurweergave te zien. Gebruik deze functie voor het corrigeren van de waarden en het verbeteren

Kleur-/Grijsniveau

Sommige toepassingsprogramma's zijn niet in staat gegevens van 48-bit in kleur en 16-bit grijze afbeeldingen te verwerken. Mocht U de '48/16 bits' optie selecteren, dan kan het zijn dat je ingescande afbeelding abnormaal is of dat je systeem in elkaar stort. Gelieve na te gaan of je toepassingsprogramma van afbeeldingen de gegevens aangaande de '48/16 bits' afbeeldingen gebruikt. We zouden U willen aanraden de '24/8 bits' optie na te gaan.Voor verdere informatie aangaande afbeeldingsgegevens, verwijs naar de handleiding der gebruikers van je toepassingsprogramma.

Instelling Standaardbestemming

Hier kunt u aangeven waar uw scan wordt opgeslagen of naar toe wordt gezonden. Houd er wel rekening mee dat uw computer minstens één stuurprogramma heeft voor het bedienen van de printer en één voor de fax.

1. Druk op of om de instelling op te geven.
2. De instelling wordt uitgevoerd wanneer u "Printer" of "Fax" als scanbestemming opgeeft.