|  | Bedienung

Erste Schritte | Grundfunktionen | Erweitert | Monitorkalibrierung | Einstellungen

Registerkarte "Grundfunktionen"

Diese Registerkarte dient zur Steuerung der Scannergrundfunktionen. Die Einstellungen dieser Registerkarte bilden die Grundlage des Scanvorgangs. Hier stellen Sie Scanmodus, Scanziel, Auflösung, Helligkeit , Kontrast und Scan control buttons ein. Folgende Abbildung zeigt die Registerkarte "Grundfunktionen":

Das TWAIN-Quellen-Fenster ist in drei Teile unterteilt: Titelleiste (oben), Voransichtsfenster (links) und Registerkarten (rechts).

Titelleiste

Die Titelleiste zeigt den Namen der TWAIN-Quelle an. Sie können im Fenster auf Ihrem Bildschirm von einem Feld zum nächsten wechseln, indem Sie Ihren Mauszeiger auf die Titelleiste positionieren. Halten Sie die linke Maustaste fest, und ziehen Sie das Fenster zum gewünschten Standort, wo Sie die Maustaste lösen. Mit den Symbolen am Ende der Titelleiste kann das Fenster auf seine kleinste Größe minimiert oder völlig geschlossen werden.

Voransichtsfenster

Das Voransichtsfenster befindet sich dort, wo das Voransichtsbild von Linealmarkierungen umrahmt angezeigt wird. Sie können die Maßeinheit ändern, indem Sie einfach auf das Feld Einheit in der oberen linken Ecke des Voransichtsfensters klicken. Es sind drei Maßeinheiten für das Lineal verfügbar: Zentimeter, Zoll und Bildpunkte.

Im unteren linken Teil zeigt das Voransichtsfenster die Breite, Höhe und Größe einer markierten Scanfläche und die aktuelle Position Ihres Cursors an.

Registerflächen

Sie können diese [Registerflächen] verschieben, indem Sie auf ihre Kennzeichen im oberen Bereich klicken. Im unteren Teil dieser Seiten befinden sich vier Schaltflächen für Scannerfunktionen, mit denen Sie die Bewegung des Scanners regulieren können. Die Einzelheiten zu den Funktionen werden im Abschnitt der entsprechenden Seite gegeben.

Im unteren Bereich der Registerkarten sind vier Schaltflächen angeordnet, mit denen Sie den Scanbetrieb regulieren können. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem nächsten Absatz.

Scan Control Buttons

Die vier Schaltflächen "Voransicht", "Scannen", "Hilfe" und "Beenden", die sich im rechten unteren Bereich der Registerkarte befinden, dienen zum Steuern der Scannerfunktionen. Wenn Sie den Mauszeiger auf einer dieser Schaltflächen positionieren, wird ein kleines Feld mit Erläuterungen zur Funktion eingeblendet.

Schaltfläche "Voransicht"
Dient zum schnellen Durchführen eines Scans in geringer Auflösung. Das Voransichtsbild wird im Voransichtsfenster angezeigt.

Schaltfläche "Scannen"
Dient zum Durchführen des endgültigen Scans und zum Senden des Bildes an den angegebenen Zielort.Wenn Sie im Stand-Alone-Modus auf die Schaltfläche "Scannen" klicken, werden Sie aufgefordert, dem zu scannenden Bild einen Dateinamen zu geben.

Schaltfläche "Hilfe"
Dient zum Anzeigen der Online-Hilfe.

Schaltfläche "Beenden"
Beendet das TWAIN-Quellen-Fenster.

Scaneinstellungen

Nachdem Sie die Scanvorlagen auf dem Scanner positioniert haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Voransicht", um das eingescannte Bild im Voransichtsfenster anzuzeigen. Legen Sie die einzuscannenden Bereiche fest (siehe folgenden Abschnitt). Klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Scannen", um das Bild endgültig einzuscannen.

Festlegen eines Scanbereichs

Zum Festlegen eines Scanbereichs positionieren Sie den Cursor nach dem Erstellen des Voransichtsbildes im Voransichtsfenster. Der Cursor wird jetzt als kleines Kreuz angezeigt. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt, und ziehen Sie ein Rechteck mit der gewünschten Größe. Lassen Sie die Maustaste los. Zum Festlegen mehrerer Scanbereiche wiederholen Sie den Vorgang.Um die aktuelle Einstellung abzulegen, klicken Sie einfach außerhalb des Rechtecks in einem beliebigen Teil im Voransichtsfenster auf die linke Maustaste.

Sie können das Scanrechteck auch verschieben, indem Sie den Cursor darauf positionieren. Sobald der Cursor als vierfacher Pfeil angezeigt wird, drücken Sie die linke Maustaste, und ziehen Sie das Rechteck an die gewünschte Stelle. Sie können auch die Größe des Auswahlrechtecks verändern, indem Sie den Cursor auf einer seiner Kanten positionieren. Sobald der Cursor als doppelter Pfeil angezeigt wird, drücken Sie die Maustaste und verändern die Größe des Rechtecks durch Ziehen mit der Maus.

Diese Werte werden mit der im Einheitenfenster angegebenen Einheit im linken oberen Teil des Voransichtsfensters gemessen.

Nachdem Sie sich das Voransichtsbild angesehen haben, können Sie verschiedene Funktionen zur Bildkorrektur aktivieren, die das Erscheinungsbild und die Qualität Ihres endgültigen gescannten Bildes verbessern. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Registerkarte "Erweitert".

Grundeinstellungen

Objekttyp

Der Abschnitt Objekttype enthält zahlreiche Funktionen, die Sie für die beste Bildqualität nutzen können. Wenn Bilder direkt von gerasterten Vorlagen (wie Zeitungen oder Zeitschriften) eingescannt werden, entstehen häufig wellen- und streifenartige Muster. Wenn Sie keine sehr hohe Auflösung verwenden, können Sie diesen Filter zum Entfernen dieser störenden Effekte einsetzen. Wenn Sie zum Beispiel eine Seite aus einer Zeitung einscannen, stellt der Scanner das gescannte Bild automatisch auf hochwertiges Zeitungspapier ein.

normal

Dieses Symbol brauchen Sie nicht zu wählen, wenn Sie als Vorlage ein Foto oder eine Abbildung mit hoher Qualität verwenden.

Zeitung
Zum Einscannen von Zeitungen und Zeitschriften.

Katalog / Illustrierte
Für Kataloge oder Illustrierten.

Kunstdruck
Für Kunstdruck.

Benutzerdefiniertes Objekt
Wenn Sie dieses Symbol wählen, wird ein Dialogfeld angezeigt. Sie können den gewünschten Wert entweder im Zahlenfeld eingeben oder mit der Bildlaufleiste einstellen.

Scanmodus

Der Scanmodus legt fest, in welchem Scanformat der Scanner das Bild einliest. Drei Scanformate können in der TWAIN-Quelle gewählt werden: Farbmodus, Graustufenmodus und Strichzeichnungsmodus.

Farbmodus
Ergibt Farbbilder.

Graustufenmodus
Ergibt Bilder mit 256 Graustufen.

Strichzeichnungsmodus
Geeignet für Text und Schwarz/Wei?Bilder ohne Graustufen.

Ziel

"Ziel" gibt den Bestimmungsort an, an den das fertig eingescannte Bild gesendet werden soll. Es sind sechs Optionen verfügbar: Anwendung, Datei, Drucker, Mail, Fax und Zwischenablage.Bitte wählen Sie vor dem Scanvorgang eines der Ziele, an das Sie das gescannte Bild senden möchten.

An Anwendung senden
Wenn diese Option markiert ist, wird das Bild automatisch zu einer Software-Anwendung gesandt. Wenn Sie das Bild bearbeiten wollen, müssen Sie das TWAIN-Programm beenden. Hinweis: Wenn Sie die TWAIN-Quelle in einem Stand-Alone-Modus aufrufen, ist die Anwendungs-Funktion
deaktiviert.

An Datei senden
Diese Option ermöglicht Ihnen das Speichern Ihres gescannten Bildes als Datei. Wenn Sie auf die Scan-Schaltfläche klicken, fordert Sie das Programm auf, einen Dateinamen für das Bild einzugeben.

An Drucker senden
Diese Option ermöglicht Ihnen das Ausdrucken des gescannten Bildes über einen Drucker. Gehen Sie sicher, dass der Drucker am Rechner angeschlossen und eingeschaltet ist. Hinweis: Wenn Sie einen anderen Standard-Drucker einstellen wollen, gehen Sie bitte zu der Seite mit den Voreinstellungen.

An Mail senden
Diese Option ermöglicht Ihnen das Senden Ihres gescannten Bildes als Anlage zu einer E-Mail. Wenn Sie einen Namen für das Bild eingegeben und das Bild gescannt haben, startet das Programm automatisch das Standard-Mail-Programm. Das Bild wird im BMP-Format gescannt. Hinweis: Das Programm unterstützt nur Microsoft Outlook Express. Sie müssen Outlook Express als
das Standard-Mail-Programm Ihres Systems eingestellt haben, um diese Funktion benutzen zu können. Genauere Informationen über das Einrichten von Outlook Express finden Sie im Handbuch von Outlook Express.

An Fax senden
Diese Option ermöglicht Ihnen das Senden Ihres gescannten Bildes per Fax. Hinweis: Sie müssen einen Fax-Modem-Treiber installiert haben, um diese Funktion benutzen zu können. Weitere Informationen über die Einstellungen finden Sie im Handbuch Ihres Fax-Modems. Ohne Fax-Modem lässt sich diese Funktion nicht benutzen.

An Zwischenablage senden
Diese Option ermöglicht Ihnen das temporäre Speichern Ihres gescannten Bildes in der Zwischenablage. Nach dem Scannen können Sie das gewünschte Programm starten und das Bild aus der Zwischenablage einfügen.

Skalieren

Mit der Funktion "Skalieren" können Sie die Größe des eingescannten Bildes verändern, indem Sie auf den Pfeil klicken oder im Feld "Edit" ("Bearbeiten") einen Wert eingeben.

Auflösung

Unter Auflösung versteht man die Anzahl von Bildpunkten pro Flächeneinheit (DPI), die zur Darstellung der Bilddetails verwendet werden. Mögliche Werte für die Auflösung liegen zwischen 50 und 19200. Im allgemeinen wird das eingescannte Bild um so schärfer und besser, je höher die gewählte Auflösung ist. Es müssen jedoch nicht immer hohe Auflösungen verwendet werden, da die erreichbare maximale Auflösung beispielsweise durch folgende Faktoren beeinflußt und begrenzt wird: Bildtyp, Auflösung der Vorlage, Auflösung des Ausgabegeräts und verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte.

Normalerweise sollten Sie eine Auflösung wählen, die mit der Auflösung des Ausgabegerätes übereinstimmt. Wir schlagen folgende Werte vor:

72-100 dpi | für CRT-Anzeige
72-216 dpi | für 9-Nadel-Drucker
100-400 dpi | für 24-Nadel-Drucker
100-600 dpi | für Laser- und Tintenstrahldrucker
100-400 dpi | für Fax

Sie können die Auflösung mit dem Schieberegler korrigieren (das Fenster verschieben, auf die Pfeilsymbole klicken oder auf die freie Fläche zwischen dem Fenster und dem Symbol klicken), den Wert direkt in das Ziffernfenster eingeben oder einen Wert aus dem Dropdown-Kombinationsfeld auswählen.

Helligkeit

Helligkeit entspricht der Intensität, mit der Licht von einer Vorlage reflektiert wird oder mit der es durch eine Vorlage durchscheint. Je höher der Helligkeitswert, desto heller wirkt das Bild.Die Helligkeit wird in Prozenten von ¡V100 bis +100 angegeben und ist als Standardwert auf "0" eingestellt. Sie können den Wert entweder mit dem Schieberegler korrigieren (das Fenster verschieben, auf die Pfeilsymbole klicken oder auf die freie Fläche zwischen dem Fenster und dem Symbol klicken), den Wert in das Ziffernfenster eingeben oder einen Wert aus dem Dropdown-Kombinationsfeld auswählen.

Für Schwarzwei?Bilder wird den Abtastsensoren des Scanners durch die Helligkeitseinstellung eines Voransichtsbildes eine Schwelle für den Einlesevorgang der gescannten Daten vorgegeben. Daten, die sich über.

Kontrast

Kontrast entspricht den Helligkeitsunterschieden zwischen den hellen und dunklen Bereichen des Bildes. Je höher der Kontrastwert, desto stärker die Unterschiede zwischen den hellen und dunklen Bildbereichen. Der Kontrast wird in Prozenten von ¡V100 bis +100 angegeben und ist als Standardwert auf "0" eingestellt. Sie können den Wert entweder mit dem Schieberegler korrigieren (das Fenster verschieben, auf die Pfeilsymbole klicken oder auf die freie Fläche zwischen dem Fenster und dem Symbol klicken), den Wert in das Ziffernfenster eingeben oder einen Wert aus dem Dropdown-Kombinationsfeld auswählen.

Für Schwarzwei?Bilder wird den Abtastsensoren des Scanners durch die Helligkeitseinstellung eines Voransichtsbildes eine Schwelle für den Einlesevorgang der gescannten Daten vorgegeben. Daten, die sich über.