|  | Specificaties

I. Specificaties van de aftastinrichting

1. Aftastingsmethode | CIS-bewerkingsbeweging in aftastingsrichting
2. Aftastingsbreedte | 8,5 duim +/- 3%
3. Aftastingslengte | 11,7 duim +/- 3%
4. Aftastingsmodus | Streepvoorbeeld, grijs (echt grijs, rood grijs, groen grijs, blauw grijs), kleurenmodus (met gemiddeld in-/uit-modus, door de software geselecteerd)
5. Optische resolutie | 600x1200 dpi
6. DPI-selectie | 50 tot 19200 dpi, door de software geselecteerd
7. Interface | USB
8. Contrastregelaar | Door de software gecontroleerd, met 256 graden van 100% (min.) –0% (standaardinstellingen) tot –100% (max.)
9. Belichtingstijd | 6ms x 3/regel voor 600-dpi-kleurenbeeld; 6ms/regel voor 300-dpi-tekstmodus in zwart-wit
10. Formaat | Individuele pagina Formaatlengte: 20mm tot 297mm Formaatbreedte: 20mm tot 216mm
11. Kleurenintensiteit | 48-bits
12. Temperatuur | Bewaren: -10 tot 70 graad C Bedrijf: 10 tot 40 graad C
13. Vochtigheid | Bewaren: 10% tot 90% RH nietcondenserend Bedrijf: 35 tot 80% RH nietcondenserend
II. Vereisten van de voorschriften
Veiligheid: UL 1950 cUL 1950 TUV/GS EN60950 C-Tick CNS EMI : FCC, deel 15, subdeel J, klas B CE-merk (ESD 8KV zonder fout, 10KV zonder schaden) CNS VCCI (optioneel)