|  | 故障排除

前言
疑难解答

## 前言

本章节描述可能出现在扫描仪上的异常情况.若您的扫描仪无法正常运行,则首先查看以下所列的症状,找出那个症状最符合您扫描仪的问题.试着依所列的解决方法来解决问题.

## 疑难解答

扫描仪可能会发生某些不正常状况。如果您的扫描仪不能正常工作，首先从头至尾看一下下表所列症状，找到一个与您的扫描仪所发生的症状最接近的，并按照表中每个症状下所列出的补救措施找出您的扫描仪的故障所在。

编号 | 症状 | 补救措施
01 | 扫描仪无反应 | 请一步步按依次检查： 检查USB电缆是否接好。 再一次选择使用中的扫描源。 重新安装扫描驱动程序。 重新引导计算机（重新启动）。
02 | 扫描速度太慢 | 降低分辨率（降低DPI）。
03 | 不能找到“Power Switch(电源开关)的位置 | 绿色发光二极管始终点亮是正常的。扫描仪没有电源开关。让发光二极管亮着不妨。
04 | 屏幕上的图象太暗或太亮 | 不同牌子的监视器有不同的伽玛值，它影响在预显窗口中图象显示的亮度。请打开TWAIN源，在优选的页上敲击监视器校验光标，以调整图象的伽玛值。当在图象处理软件中产生此种一模一样的情况时，您也应使用与此相同的程序。 拆除计算机的滤波器。 调节光源
05 | 扫描出的图象太暗或太亮 | 调节监视器的伽玛值只能改变监视器中的亮度，但不改变扫描图象本身的亮度。请打开TWAIN源，并在主页上调节亮度。您也可以在下一页中敲击伽玛光标以调节伽玛值。 拆去计算机的滤波器 调节光源