|  | 仕様

I. スキャナーの仕様
1. | スキャン方法 | スキャン方向におけるCIS移動操作
2. | スキャン幅 | 8.5インチ+/- 3%
3. | スキャン長 | 11.7インチ+/- 3%
4. | スキャンモード | ラインアート、グレイ (ツルーグレイ、レッドグレイ、グリーングレイ、ブルーグレイ), カラーモード (ソフトウェアによりアベレージモードのOn/Off指定が可能)
5. | 光学解像度 | 600x1200 dpi
6. | DPI指定 | ソフトウェアにより50から19200 dpiまで指定可能
7. | インタフェース | USB
8. | コントラスト制御 | ソフトウェアより100% (最小) ?0% (デフォルト) ?100% (最大) の256の段階で制御可能
9. | 露出時間 | 600-dpiカラーピクチャモードの場合は6ms x 3/行 300-dpi白黒テキストモードの場合は6ms/行
10. | 用紙サイズ制限 | 1ページ 用紙長 : 20mmから297mm 用紙幅 : 20mmから216mm
11. | 色深度 | 48ビット
12. | 温度 | 保存時 : -10から70 ℃ 操作時 : 10から40 ℃
13. | 湿度 | 保存時 : 10% to 90% RH結露なし 操作時 : 35% to 80% RH 結露なし
II. 準拠規格
安全 :
UL 1950 CUL 1950 TUV/GS EN60950 C-Tick CNS
EMI :
FCC Part 15 Sub-Part J Class B CEマーク (ESD 8KVエラーなし, 10KV損傷なし) CNS VCCI (オプション)