|  | 技术规格

I. 扫描仪规格
1. | 扫描方式 | CIS按照扫描方向移动操作
2. | 扫描宽度 | 8.5英寸+/- 3%
3. | 扫描长度 | 11.7英寸+/- 3%
4. | 扫描模式 | 线条图形，灰阶 (真实灰阶，红色灰阶，绿色灰阶，蓝色灰阶)，彩色模式 (由软体选定 On/Off 平均模式)
5. | 光学解析度 | 600x1200 dpi
6. | DPI选择 | 50至19200 dpi，由软体选定
7. | 介面 | USB
8. | 对比控制 | 由软体控制，有256个阶差+100% (最低) -0% (预设) -100% (最高)
9. | 扫描按钮 | 扫描∶自动启动预设扫描
10. | 曝光时间 | 600-dpi彩色相片模式是6ms x 3/line 300-dpi黑白文字模式是l6ms/line
11. | 纸张尺寸限制 | 单页 纸张长度∶20mm至297mm 纸张宽度∶20mm至216mm
12. | 色彩深度 | 48-bits
13. | 温度 | 储存环境∶-10至70度 操作环境∶10至40度
14. | 湿度 | 储存环境∶10%至90% RH，非凝结 操作环境∶35%至80% RH，非凝结
II. 符合规格
安全规格: UL 1950 cUL 1950 TUV/GS EN60950 C-Tick CNS EMI规格: FCC Part 15 Sub-Part J Class B CE Mark (ESD 8KV 无错误，10KV 无损坏) CNS VCCI (选购)