|  | Uso

Come iniziare | Principale | Opzioni avanzate | Monitor | Preferenze

Pagina Preferenze

Rilevamento automatico area immagine per predigitalizzazione

Se l'opzione Rilevamento automatico area immagine per predigitalizzazione è attivata, lo scanner rileverà automaticamente l'area dell'immagine digitalizzata e definirà l'area effettiva dell'immagine digitalizzata nella finestra di anteprima. Tale area verrà utilizzata per la digitalizzazione finale. Se l'opzione Rilevamento automatico area immagine per predigitalizzazione non è attivata, l'intera area della finestra di anteprima verrà definita come area da digitalizzare.

Calibrazione

L'anteprima dell'immagine da digitalizzare presenta righe verticali irregolari o una registrazione dei colori non corretta. Utilizzare questa funzione per rettificare il valore ed ottenere una migliore visualizzazione sullo schermo.

Profondità colori / grigi

Certi programmi di applicazione non sono capaci di elaborare dati d'immagine a colori da 48 bit e grigie a 16 bit. Se selezioni l'opzione a 48/16 bit, l'immagine di scan potrebbe venire non normale o il tuo sistema potrebbe essere crushed. Controlla se il tuo programma di elaborazione d'immagine supporta dati d'immagine a 48/16 bit. Vorremmo consigliarti di controllare l'opzione a 24/8 bit. Per altre informazioni sui dati d'immagine, consulta il manuale d'uso del tuo programma di applicazione.

Impostazione destinazione predefinita

L'area di impostazione Destinazione predefinita consente la definizione della destinazione su cui salvare o dove inviare l'immagine digitalizzata. Le scelte consentite in quest'area sono: Stampante e Fax. Si tenga presente, però, che nel computer devono essere installati almeno un driver del fax ed un driver della stampante per questa funzione.

1. Premere o per immettere l'impostazione.
2. L'impostazione verrà resa operativa quando si designerà la stampante o il fax come destinazione per la digitalizzazione.