|  | Funcionamiento

Preparación | Principal | Avanzado | Monitor | Preferencias

Página Avanzado

Además de las funciones básicas incluidas en la página Principal, la página Avanzado también contiene herramientas para el perfeccionamiento de la imagen escaneada que se pueden utilizar para compensar cualquier distorsión del color de la misma. Asimismo, esta página le permite ajustar el control del escaneado de forma que usted pueda escanear más de una área de escaneado seleccionada pulsando una sola tecla.escaneado por tandas. A continuación se ofrece una ilustración de la página Avanzado.

Herramientas de perfeccionamiento de la imagen – Cuadro Imagen

Las siguientes funciones son las herramientas que le permiten editar y personalizar más la imagen.

Corrección de gama

Algunas veces será necesario ajustar la claridad de los tonos medios de la imagen escaneada dejando relativamente intactas las áreas más oscuras y más claras. La función de corrección Gamma le permite aumentar o reducir la intensidad de los tonos grises medios.Haga clic en . Aparecerá la siguiente ventana:

Los valores de gamma disponibles varían de 0,01 a 7,99. El valor por defecto es 1,0. Si elige un valor de gamma superior a 1,0, los tonos medios se aclararán, y si elige uno inferior a 1,0, los tonos medios se oscurecerán. Puede introducir el valor de gamma deseado en el cuadro de edición o utilizar la barra de desplazamiento para elegir el valor deseado.

En la casilla de verificación CANAL:

Todo permite corregir todos los componentes de colores (rojo, verde y azul) de la imagen con el mismo valor de gamma.

| Rojo permite corregir el componente rojo de la imagen.
| Verde permite corregir el componente verde de la imagen.
| Azul permite corregir el componente azul de la imagen.

Si se elige el canal “Todo” , el valor de gamma se aplicará a todos los componentes de colores (rojo/verde/azul). En las demás opciones, el valor de gamma para rojo/verde/azul se aplicará al componente rojo/verde/azul respectivamente.

Si cambia la configuración por defecto, aparecerá en la esquina inferior derecha del icono .

MSC (Matiz y saturación)

Haga clic en .Si elige el comando MSC del menú Herramientas (Tools), aparecerá el cuadro de diálogo "Matiz y Saturación" (Hue & Saturation) que le permite ajustar el matiz y la saturación de los pixels en una imagen manteniendo intacto el nivel de claridad.

El matiz es la longitud de onda de la luz reflejada directamente desde una imagen y se indica mediante el nombre de los colores. Al ajustar el matiz, cambia el aspecto de todo el color en la imagen. La saturación es la fuerza del color, es decir, la distancia existente entre ese color y un gris de la misma intensidad. Al ajustar la saturación cambia el grado de pureza de forma proporcional al matiz.

Para ajustar el matiz y la saturación:

| Ajuste del matiz En el cuadro “Matiz (Hue) ” , especifique un valor de ángulo (puede introducir directamente el valor deseado en el cuadro de edición o utilizar la barra de desplazamiento para seleccionar el valor deseado). El valor de ángulo especificado representa un movimiento alrededor de la rueda de colores. (Recuerde que los matices se especifican como ángulos en la rueda de colores. Si usted no está familiarizado con el sistema de la rueda de colores, consulte cualquier libro relevante sobre colores.)
| Ajuste de la saturación En el cuadro “Saturación (Saturation)” , especifique el valor porcentual de saturación deseado. El valor -100 convertirá la imagen completamente en una imagen en escala de grises y el valor +100 mostrará la imagen con matices completamente saturados.

Si cambia la configuración por defecto, aparecerá en la esquina inferior derecha del icono .

Ajuste del tono

Haga clic en .Las distorsiones que se producen durante el escaneado de imágenes se pueden corregir utilizando el ajuste del tono para compensar dichas distorsiones de las imágenes escaneadas. El ajuste del tono le permite controlar la combinación de tonos oscuros, medios y claros en la imagen. Utilice esta función para restaurar los detalles que se han perdido en las partes oscuras o claras, para corregir la sobreexposición o la subexposición y para mejorar la calidad de los tonos de la imagen.

En el menú Herramientas (Tools), elija “Tono (Tone). ”Aparecerá un cuadro de diálogo titulado “Ajuste del tono (Tone Adjustment)” .

El valor del tono se puede ajustar utilizando el cursor del ratón para cambiar la forma de la curva del tono. La edición mediante una curva le permite identificar cualquier área problemática e introducir cambios sutiles o notables en dicha área de la imagen. Los valores disponibles para el ajuste del tono varían de 0 a 255.

La curva del tono toma como entrada un valor de claridad en pixels del original "X" e "Y" como un nuevo valor de salida de claridad. La curva resultante es una representación visual del equilibrio entre las áreas oscuras, medias y claras.

Si cambia la configuración por defecto, aparecerá en la esquina inferior derecha del icono .

Espejo

El comando Espejo le permite cambiar la orientación horizontal de la imagen preescaneada volteándola sobre una línea vertical imaginaria como si se tratara de un espejo.

| Para voltear una imagen: Haga clic en . Si esta función está activada, el icono se convertirá en . AVISO: Esta función se aplica simultáneamente a todas las áreas de escaneado definidas en la función de escaneado por tandas. Por lo tanto, cuando esté desactivada, no aparecerá volteada ninguna de las áreas de escaneado definidas; y cuando esté activada, todas aparecerán volteadas.

Zoom

El comando Zoom le permite ampliar la imagen visualizada en la ventana de previsualización. Sin embargo, la función zoom sólo puede ampliar la visualización de la imagen con una escala definida.

Para ampliar:
Haga clic en . Se ampliará la imagen en la ventana de Previsualización. Si esta función está activada, el icono se convertirá en .

Para desactivar la ampliación:
Después de ampliar la visualización, vuelva a hacer clic en el comando Zoom y la visualización se reducirá al tamaño original.

AVISO
Durante la ampliación, aparecerá una barra de desplazamiento vertical y/u horizontal que le permitirá(n) desplazarse por toda la imagen.

Invertir

La función Invertir le permite hacer positiva una imagen negativa que haya escaneado o hacer negativa una imagen positiva. Si utiliza este comando, el valor de claridad de cada pixel se cambiará al valor inverso en la escala de 256 colores.

| Para invertir una imagen: Haga clic en . Si esta función está activada, el icono se convertirá en .

Niveles

El comando Niveles escanea automáticamente el documento en 256 colores.

Para ejecutar el Niveles:

1. Haga clic en el comando Niveles situado en el extremo derecho del cuadro Imagen (Image) de la página Avanzado (Advance).
2. Ejecute la función de 'PREESCANEADO' haciendo clic en el botón 'PREESCANEAR' (PRESCAN).
3. Seleccione este icono y aparecerá un cuadro de diálogo.

4. Pulse el botón ESCANEAR para escanear la imagen ajustada.

Filtros

Los filtros permiten producir efectos de eliminación, es decir, eliminan la parte de la imagen cuyo color es distinto al del filtro especificado. Hay tres opciones de filtros disponibles: rojo, verde y azul.

Efecto

La opción efecto le permite crear efectos especiales en la imagen escaneada, con lo cual usted podrá conseguir un resultado extraordinario. Todas estas funciones se excluyen unas a otras. La opción por defecto es Ninguno.

Ninguno

No se aplicará ninguno de los efectos disponibles en este menú.

Borroso

Borroso se utiliza para hacer un poco más borrosa toda la imagen o una parte de ella. Este efecto se obtiene disminuyendo el contraste entre los pixels adyacentes.

Más borroso

Más borroso se utiliza para hacer bastante más borrosa la imagen.

Nítido

Nítido resalta las diferencias de color entre los pixels adyacentes de distintos colores. De esta manera, se mejora electrónicamente la nitidez de las imágenes borrosas aumentando el contraste entre los pixels adyacentes.

Más nítido

Más nítido sirve para hacer bastante más nítida la imagen.

Si cambia la configuración por defecto, aparecerá en la esquina inferior derecha del icono .

Correcci ó n del color

Si marca esta función antes de escanear, podrá adquirir una imagen de alta calidad.

Escaneado por tandas

El escaneado por tandas es una función muy práctica que permite definir múltiples áreas en la Ventana de Previsualización y luego escanear las áreas definidas a la vez.No se olvide de preescanear el documento antes de utilizar la función de escaneado por tandas.

Configuración:

| Añadir – Para añadir una nueva área de escaneado seleccionada : Pulse este botón para escanear más de una imagen y enviarla al destino indicado. Arrastre un nuevo rectángulo para seleccionar otra área de escaneado en la Ventana de Previsualización y defina la configuración de la imagen.
| Eliminar – Para eliminar el rectángulo de escaneado activo (seleccionado).
| Propiedades – Para mostrar las propiedades del área activa.
| Lista de escaneado por tandas -- Lista de las imágenes definidas: Todas las áreas de escaneado definidas se incluirán en la ventana de escaneado por tandas. Todas las imágenes que aparecen en esta ventana se escanearán. Cuando se haya seleccionado/activado una área definida, aparecerá enmarcada en un recuadro NEGRO en la ventana de Previsualización.

Usted puede definir hasta 10 rectángulos de escaneado en una ventana de Previsualización. Para ver más de cuatro áreas definidas, arrastre el cuadro en la barra de desplazamiento o haga clic en el icono de la flecha situado a la derecha del cuadro de escaneado por tandas.

AVISO: Cuando el destino elegido es "Portapapeles", sólo se escaneará y enviará a dicho destino el área de escaneado activada (seleccionada).