|  | Technische Daten

I. Angaben zum Scanner

1. Abtastmethode | CIS-Bewegung in Abtastrichtung
2. Abtastbreite | 8,5 Zoll +/- 3%
3. Abtastlänge | 11,7 Zoll +/- 3%
4. Abtastmodus | Strichvorlage, grau (natürliches Grau, rotes Grau, grünes Grau, blaues Grau), Farbmodus (mit durchschnittlichem Ein-/Aus-Modus, durch die Software ausgewählt)
5. Optisches Auflösungsvermögen | 600x1200 dpi
6. DPI-Auswahl | 50 bis 19200 dpi, durch die Software ausgewählt
7. Schnittstelle | USB
8. Kontrastregelung | Durch die Software gesteuert mit 256 Stufen von 100% (Min.) –0% (Standardeinstellung) bis –100% (Max.)
9. Belichtungsdauer | 6ms x 3/Zeile für 600-dpi-Farbbildmodus; 6ms/Zeile für 300-dpi-Schwarzwei?Textmodus
10. Format | Einzelseite Fromatlänge: 20mm bis 297mm Formatbreite: 20mm bis 216mm
11. Farbtiefe | 48-Bits
12. Zulässige Temperatur | Aufbewahrung: -10 bis 70 Grad C Betrieb: 10 bis 40 Grad C
13. Zulässige Luftfeuchtigkeit | Aufbewahrung: 10% bis 90% RH nichtkondensierend Betrieb: 35 bis 80% RH nichtkondensierend

II. Üb ereinstimmungsanforderungen
Sicherheitsvorschrift:
UL 1950
cUL 1950
TUV/GS EN60950
C-Tick
CNS

EMI

:
FCC, Teil 15, Paragraph J, Klasse B
CE-Marke (ESD 8KV fehlerfrei, 10KV ohne Beschädigung)
CNS
VCCI (optional)