|  | Funcionamiento

Preparación | Principal | Avanzado | Monitor | Preferencias

Página Preferencias

Detección automática del área de la imagen de preescaneado

Si está marcada la opción de Detección automática del área de la imagen de preescaneado, el escáner detectará automáticamente el área de la imagen escaneada y definirá el área exacta de la imagen escaneada en la ventana de previsualización. Esta área definida se utilizará para el escaneado final. Si no está marcada la opción de "Detección automática del área de la imagen de preescaneado", toda el área de la ventana de previsualización se definirá como área de escaneado.

Calibrado (Calibration)

La imagen escaneada previsualizada tiene líneas verticales desiguales o un registro incorrecto de los colores. Utilice esta función para rectificar el valor y mejorar la visualización de la pantalla.

Tonos De Color / Gris

Algunos programas de aplicación no son capaces de procesar datos de imagen en color de 48-bit y en gris de 16-bit. Si selecciona la opción 48/16 bits, su imagen escaneada podría ser anormal o se interrumpiría su sistema. Favor verificar si su programa de procesamiento de imagen soporta datos de imagen de 48/16 bits. Le sugeriríamos que elíja la opción 24/8 bits.Para más información sobre datos de imagen, refiera al manual de usuarios de su programa de aplicación.

Configuración del destino por defecto

El área de la configuración del destino por defecto le permite definir el lugar donde se guardará o al que se enviará el resultado del escaneado. En esta área se puede elegir entre las opciones Impresora (Printer) y Fax (Fax). Sin embargo, deberá tener instalados en el ordenador por lo menos un driver de impresora y uno de fax para que éstos puedan ejecutar las acciones.

Pulse o para entrar en la configuración.

La configuración se aplicará a la impresora o al fax designados como destino del escaneado.