|  | 操作方法

开始 | 主要 | 前进 | 监视器 | 选项

选项画面

预扫描图象区自动探测

选择“预扫描图象区自动探测”功能，扫描仪会自动检测被扫描图像的区域，并在预览窗上规定实际的扫描区域。该限定的区域将被用于最终的扫描。如果没有选择“预扫描图像区自动探测”功能，整个预览窗的区域将被认为是扫描区域。

光源调试

预览扫描图象具有不规则的竖线或不正确的色彩记录。使用此功能来校正数值并获取更好的扫描显示。

彩色/灰阶位元数

有些图像应用程序无法处理48位元彩色和16位元灰阶图像资料。如果您选取“48/16位元“选
项，极可能造成图像模糊，或甚至死机，请确认您的图像应用程序支持处理48位元彩色和16位
元灰阶图像资料。为避免上述情况的发生，我们建议您选取“24/8位元“选项。

缺省的目的站设定

缺省的目的站设定区域可让您设定位置,以储存或传送您的扫描结果.您可以设定在此区域中的「打印机」与「传真 」.尽管如此，您的计算机至少应安装一台打印机和一台传真机驱动程序，才能执行这些功能。

若要设定目标:

| 按下(图标)或键入，以输入设置。 当您指定了打印机或传真机为扫描目的地，该设置将会被执行。