|  | 操作方法

开始 | 主要 | 前进 | 监视器 | 选项

前进画面

除了具有「主要画面」的基本功能之外,「前进」画面也附设了可用来补偿扫描影像的色彩失真的影像增强工具, 批量扫描可让您只要按一下即可扫描一个以上的扫描区域.「前进」画面的说明如下.

影像增强工具–影像方块

以下的功能将是帮助您编辑影像,令您的影像更加具有创意的工具.

嘎玛校正

有时,您希望调整所扫描影像中色调的亮度,且要保持阴影与反白区域.嘎玛修正功能可让您任意增加或减少灰色调的浓度.单击，下列窗口显示出来

现有的嘎玛比值介于 0.01 到 7.99 之间. 预设值为 1.0. 将嘎玛值改为 1.0 以上会增亮色调,而低于 1.0 会使色调变暗.您可以在编辑方块中输入所要的嘎玛值或利用动轴选择您所要的数值.

在「频道」核对方块中:

与「全部」的功能修正具相同的嘎玛数值的颜色组件(红色,绿色,与蓝色).

| 红色 要修正影像的红色组件.
| 绿色 要修正影像的绿色组件.
| 蓝色 要修正影像的蓝色组件.

若频道 “全部” 均选定,则嘎玛值会运用至所有的红色/绿色/蓝色色频中.否则, 红色/绿色/蓝色 的嘎玛值会应用至 红色/绿色/蓝色 组件中.

如果您修改缺省设置，图标右下角会出现一个(微笑)标志以作为标示。

HSV(色调与饱和度)

单击(图标).由「工具」功能表中选择 HSV 指令,则会显示「色调与饱和度」对话栏,可让您调整影像的色调与饱和度,且不改变亮度层级.

色调是直接自影像中反射出来的波长,以颜色名称代表.调整色调会改变整个影像的颜色.饱和度为颜色的强度,与灰色浓度有关.调整饱和度会改变色调纯度比例等级.

如要调整色调与饱和度:

| 色度调整 在 “「色调」” 方块中, 请指定角度值 (您可以直接在编辑方块中输入所要的数值,或用动轴选择您要的数值).所指定的角度值代表在色轮上的移动.(请记住所有的色调均以角度指定在色轮上.若您不熟悉有关色轮的解释,请参照有关颜色的相关书籍.)
| 饱和度调整 在 “饱和度” 方块中, 请指定所要的饱和度百分比值.数值为–100 可将影像完全转换为灰阶层影像,而 +100 的数值以完全饱和色调来显示.

如果您修改缺省设置，图标右下角会出现一个(微笑)标志以作为标示。

信号音调节

为了要在扫描时,修正所产生的影像失真,您可以用「信号音调节」调整来补偿扫描影像.信号音调节可让您在控制影像阴影,中色调与反白的部份，利用本功能来恢复失去的阴影或反白部份,或修正曝光,改善影像的色调质量.

从「工具」功能表中,选择.具有标题的对话方块 “信号音调节” 出现.

您可以利用鼠标重塑色调来调整色调值.以曲线为基础的编辑可让您找出有问题的区域,在该影像区域中进行显著的改进.「信号音调节」的可用范围为 0 到 225.

「色调曲线」将原来的像素亮度值 X 视为输入值而 Y值为新的输出亮度值.结果曲线是阴影中色调与反白之间的可见平衡表象徵.

如果您修改缺省设置，图标右下角会出现一个(微笑)标志以作为标示。

镜像

「镜像」指令可让您改变预先扫描影像的垂直方向,是为穿过垂直影像线的影像检视的现有方向.

| 如要转换影像的镜像: 单击(图标)。激活该功能，该图标即可以使用。 注意：本功能也同时适用于在批扫描功能下所设置的所有的扫描区域。也就是说，如果关闭该功能，设定的扫描区域不会得到镜像反映，如激活该功能，那麽，所有的扫描区域均被镜像反映。

对焦

「对焦」指令可让您加大在「预览」视窗的影像视图.然而,此对焦功能只可以用特定的比例加大影像显示.

若要对焦:
单击(图标)。这将会把预览窗内的图像放大。激活该功能後，该图标即可使用。

若要取消对焦:
可在放大图示之,再点一下「对焦」指令以恢复图示原来的大小.

备 注
在对焦时,会出现垂直转动轴与/或水平转动轴,可让您转动整个影像.

反白

「反白」功能可让您将反面影像变为正面,或将正面影像变为反面.利用此功能,每一像素的亮度值可在 256 色阶上变为倒置值.

| 要反白影像: 单击(图标)。激活该功能，该图标即可以使用。

等級

「等級」可自动使扫描文件的颜色在 256 色阶分配.

如要执行等級:

1. 点一下在「进阶画面」的「影像」方块中最右边的「等級」指令.
2. 点一下「预扫描」键,即可执行「预扫描」功能.
3. 选择该图表将引出一个对话框。

4. 再按下「扫描」键获取已调整的影像.

滤色器

滤色器可以产生一种称之为脱落效应，即去除图像上因经过某一滤色器而产生了色差的那部分。有三种选项：红色、绿色和蓝色滤色器。

特殊效果

特殊效果功能提供了对图像进行处理从而产生出令人吃惊的非凡效果。该菜单上有六种功能可选：没有、毛边、毛边加重、锐化、锐化加重。所有这些功能都是单独使用的。缺省设置为“没有”。

> 没有

> 不要在该菜单上应用任何可使用的效果。

> 毛边

> 毛边用于使图像的一部分或整幅图稍加柔化效果。它是通过降低相邻的像素之间的对比度而达到柔化效果的。

> 毛边加重

> 毛边加重使图像达到适中的柔化效果。

> 锐化

> 锐化功能加大了不同色彩的相邻像素之间的色差。它用电子的方式，通过增加相邻像素之间的对比度，从而改善对较模糊的图的聚焦效果。

> 锐化加重

锐化加重使图像的锐化度达到适中。

如果您修改缺省设置，图标右下角会出现一个(微笑)标志以作为标示。

色彩校正

扫描前检查次功能，您就能获得逼真的图像。

批量扫描

批量扫描为非常便利的功能,可让您在「预览视窗」中设定多重区域,然后立即扫描所设定的区域.在应用批扫描功能以前，请记住要对文件进行预扫描。

设定程序:

| 添加－添加一个扫描区域选择。 按下该键，可将一幅以上的图像扫描到所指定的目的地。请拖动一个新的长方形图框以便在预览窗内，设定另一个扫描区域，并设定图像的设置。
| 删除－删除已选的扫描长方形图框。
| 属性－显示所选区域的属性。
| 批扫描列表－列出已设定工作区域的图像。所有已设定扫描的区域将在批扫描框内列表显示出来。请注意，待扫描处理的图像数要和批扫描框上的图像数相一致。如果选择了一个已设定的工作区域，该区域在预览窗上会以黑边框显示出来。

在预览窗上，可以设定多达10个扫描区域。拖动滚动条或者单击批扫描框右侧的箭头，即可预览到四个以上被设定的扫描长方形框的工作区域。

注意：如设定的目的地是“文件夹”时，只有已被激活(已选)的扫描区域才能被扫描到目的地。