|  | Funcionamiento

Preparación | Principal | Avanzado | Monitor | Preferencias

Página Principal

Esta página le permite trabajar con el escáner en el modo básico. Todas las configuraciones de control disponibles en esta página son fundamentales para el proceso de escaneado. Entre estas configuraciones figuran el modo de escaneado, el destino del escaneado, la resolución, la claridad la contraste y el botones de control del escaneado. A continuación se ofrece una ilustración de la ventana de la página Principal.

La ventana de la fuente TWAIN consiste en tres partes principales: la barra de títulos (en la parte superior), la ventana de previsualización (en la parte izquierda) y las páginas de configuración (en la parte derecha).

B

arra de títulos

En la barra de títulos aparece el nombre de la fuente TWAIN. Para desplazar la ventana por la pantalla, coloque el cursor del ratón en la barra de títulos, mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y arrastre la ventana al lugar deseado. Una vez que esté allí, suelte el botón del ratón. Los iconos situados al final de la barra de títulos pueden utilizarse para minimizar y cerrar la ventana.

V

entana de previsualización

La ventana de previsualización es la ventana con reglas en los bordes donde se visualiza la imagen preescaneada. Puede cambiar la unidad de la regla haciendo clic en el cuadro "Unidad" situado en la esquina superior izquierda de la ventana de previsualización. Hay tres unidades de medición disponibles para la regla: centímetros, pulgadas y pixels.

En la esquina inferior izquierda de la ventana de previsualización se indica la anchura y la altura del área de escaneado seleccionada, así como su tamaño y la posición actual del cursor.

P

áginas de configuración

Puede cambiar estas páginas de configuración haciendo clic en las etiquetas que tienen arriba. En la parte inferior de estas páginas hay cuatro botones de control del escaneado que le permiten controlar el movimiento del escáner. Los detalles funcionales de estos botones se describen en el capítulo específico para cada página.

En la parte inferior de las páginas de configuración hay cuatro botones que le permiten controlar el funcionamiento del escáner. Para más detalles, consulte el apartado siguiente.

Botones de control del escaneado

Cuatro botones funcionales (Preescanear, Escanear, Ayuda y Salir), situados en el extremo inferior derecho de la página, permiten controlar las acciones del escáner. Si coloca el cursor encima de uno de esos botones, aparecerá un cuadro de mensaje indicando la función del mismo.

Botón Preescanear
Haga clic en el botón Preescanear para hacer un escaneado rápido de baja resolución. La imagen de preescaneado aparecerá en la ventana de Previsualización.

Botón Escanear
Haga clic en el botón Escanear para hacer el escaneado definitivo y enviar el resultado al destino que usted haya determinado.En el modo autónomo, al hacer clic en el botón Escanear el sistema le pedirá que dé un nombre al archivo para guardar la imagen de escaneado.

Botón Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda en línea.

Botón Salir
Haga clic en este botón para salir de esta ventana de la fuente TWAIN.

Configuraciones de control del escaneado

Después de colocar el material a escanear en el escáner, pulse el botón Preescanear para visualizar la imagen escaneada en la Ventana de Previsualización (Preview Window). Defina las áreas a escanear (consulte el siguiente apartado para las instrucciones) y luego pulse el botón Escanear para empezar el proceso de escaneado.

Definir una área a escanear

Para definir una área a escanear, mueva el cursor a la ventana de previsualización cuando haya hecho el primer preescaneado. La forma del cursor en la Ventana de Preescaneado cambiará y se transformará en una cruz. Pulse el botón izquierdo del ratón y arrastre el rectángulo hasta conseguir el tamaño deseado. Suelte el botón del ratón. Repita el mismo paso para definir más áreas a escanear.Para anular la selección actual, haga clic en el botón izquierdo del ratón en cualquier lugar de la ventana de previsualización fuera del rectángulo.

También puede mover el rectángulo de escaneado colocando el cursor en el mismo. Cuando el cursor cambie de forma y se transforme en una flecha de cuatro direcciones, pulse el botón izquierdo del ratón y arrastre el rectángulo hasta el lugar deseado. También puede cambiar el tamaño del área arrastrando sus cuatro extremos cuando el cursor se transforma en una flecha de dos direcciones en el borde del rectángulo de escaneado.Estos valores se miden en la unidad especificada en el cuadro "Unidad" situado en la esquina superior izquierda de la ventana de previsualización.

Una vez que haya preescaneado la imagen, podrá utilizar varias herramientas para perfeccionar la imagen y mejorar el aspecto y la calidad de la imagen final escaneada. Para más información, consulte la página "Avanzado".

Configuraciones de la página Principal

Objet o

Hay muchas opciones en la sección "Objeto". Usted puede conseguir imágenes de máxima calidad con estas opciones. Al escanear imágenes directamente de medios de retícula (como por ejemplo periódicos o revistas), observará que en las imágenes escaneadas generalmente aparecen patrones ondulados y líneas de bandas. Mientras la resolución de escaneado configurada no sea muy alta, usted puede utilizar esta función para eliminar estos efectos no deseables. Por ejemplo, si el objeto que va a escanear es un periódico, el escáner ajustará automáticamente la imagen escaneada en una calidad de periódico alta.

Normal
No es necesario que seleccione este icono si el documento es una foto o una imagen de calidad incluso mejor.

Periódico
Para la selección de un documento de tipo periódico.

Catálogo / Revista
Para la selección de un documento de tipo catálogo o revista.

Revista ricamente ilustrada
Para la selección de un documento de tipo Revista ricamente ilustrada.

Objeto a definir por el usuario
Seleccione este icono y aparecerá un cuadro de diálogo. En él, podrá teclear el valor deseado en el cuadro de números o utilizar la barra de desplazamiento para elegir un valor.

Modo de escaneado

El modo de escaneado le permite decidir la manera en que el escáner interpretará su imagen. La fuente TWAIN le ofrece tres opciones: modo Color, modo Gris y modo Lineal.

Modo Color
Seleccione este modo para escanear imágenes en color.

Modo Gris
Seleccione el modo Gris para escanear imágenes que contienen 256 tonos de gris.

Modo Lineal
Seleccione el modo Lineal para escanear textos e ilustraciones que sólo contienen los colores blanco y negro sin tonos de gris.

Destino

El destino es el lugar adonde quiere enviar la imagen final escaneada. Hay seis opciones disponibles: Aplicación, Archivo, Impresora, Correo electrónico, Fax y Portapapeles.Antes de escanear, seleccione el destino al que quiere enviar la imagen escaneada.

Enviar a aplicación
Cuando seleccione esta opción, la imageb digitalizada será enviada automáticamente a la aplicación del software. Para editar la imageb, tiene que salir del programa TWAIN. Nota: Si quiere llamar la fuente TWAIN en modo autónomo no podrá usar la función
de la Aplicación.

Enviar a archivo
Esta opción le permite guardar su imagen digitalizada como un archivo. Después de pulsar en el Botón Digitalizar, el programa le pedirá que especifique un nombre favorito para la imagen.

Enviar a impresora
Esta opción le permite hacer salir su imagen digitalizada por una impresora. Asegúrese de que la impresora esté conectada al ordenador y qu esté conectada. Nota: si quiere ajustar una impresora predeterminada diferente, por favor, refiérase a la hoja de Preferéncias.

Enviar a correo electrónico
Esta opción le permite enviar su email con la imagen digitalizada como un adjunto. Después de especificar un nombre para la imagen y la digitalización está completa, el programa automáticamente cargará el programa de email predeterminado por
el sistema. La imagen está digitalizada en formato bmp. Nota: nuestro programa sólo soporta Microsoft Outlook Express. Tiene que ajustar Outlook Express como el programa de mail predeterminado por el sistema, o no podrá hacer uso de esta función. Refiérase al manual de usuario de Outlook Express para más configuraciones.

Enviar a fax
Esta opción le permite enviar sus imágenes digitalizadas a otras como mansaje de fax. Nota: tiene que tener instalado el dispositivo del módem del fax, o no podrá usar esta función. Para más detalles, por favor, refiérase al manual de usuario del módem de su fax. No puede usar esta función sin un módem de fax.

Enviar a portapapeles
Esta opción le permite guardar temporalmente su imagen digitalizada en el sistema. Después de terminar la digitalización, puede abrir la aplicación del software deseada y pegar la imagen a esta.

Escala

La función "Ajuste de escala" le permite cambiar el tamaño de la imagen o del documento escaneado haciendo clic en la flecha o tecleando un número en el cuadro de edición.

Resolución

La resolución se mide en puntos por pulgada (dpi) y se utiliza para representar los detalles en una área determinada de la imagen. Los valores de resolución disponibles varían de 50 a 19200. En general, cuanto más alta sea la resolución, más nítida será la imagen escaneada y mayor será su calidad. Sin embargo, en algunos casos no es necesario elegir una resolución alta debido a que la resolución viene determinada o limitada por muchos factores: el tipo de imagen, la resolución de la imagen original, la resolución del dispositivo de salida, el espacio de memoria disponible en el disco duro, etc.

Normalmente, deberá elegir una resolución igual a la del dispositivo de salida. A continuación hacemos algunas sugerencias:

72-100 dpi | para visualización CRT
72-216 dpi | para impresoras matriciales de 9 pines
100-400 dpi | para impresoras matriciales de 25 pines
100-600 dpi | para impresoras láser y de chorro de tinta
100-400 dpi | para faxes

Hay distintas opciones para ajustar la resolución: utilizar la barra de desplazamiento (moviendo el cuadro, haciendo clic en los iconos de flechas o haciendo clic en el espacio entre el cuadro y el icono), teclear directamente el valor en el cuadro de números, o seleccionar un valor en el menú de llamada en memoria de dicho cuadro.

Claridad

La claridad se refiere a la intensidad de la luz reflejada por una imagen o transmitida a través de la misma. Cuanto mayor sea el valor de la claridad, más clara aparecerá la imagen. La claridad se indica como un porcentaje, cuyo valor puede variar entre–100 y +100. El valor por defecto es "0". Para cambiar el valor, puede utilizar la barra de desplazamiento (moviendo el cuadro, haciendo clic en los iconos de flechas o haciendo clic en el espacio entre el cuadro y el icono), puede teclear el valor directamente en el cuadro de números o puede seleccionar un valor en el menú de llamada en memoria de dicho cuadro.

Para las imágenes en blanco y negro, al ajustar la claridad de una imagen de preescaneado en realidad se establece un umbral para la interpretación de los datos escaneados por los sensores del escáner. Los datos por encima del umbral se interpretarán como el área blanca y los que están por debajo se interpretarán como el área negra.

Contraste

El contraste se refiere a la diferencia de claridad entre las áreas claras y oscuras de una imagen. Cuanto mayor sea el valor de contraste, mayor será la diferencia entre las áreas claras y oscuras. El contraste se indica como un porcentaje, cuyo valor puede variar entre–100 y +100. El valor por defecto es "0". Para cambiar el valor, puede utilizar la barra de desplazamiento (moviendo el cuadro, haciendo clic en los iconos de flechas o haciendo clic en el espacio entre el cuadro y el icono), puede teclear el valor directamente en el cuadro de números o puede seleccionar un valor en el menú de llamada en memoria de dicho cuadro.

Para las imágenes en blanco y negro, al ajustar la claridad de una imagen de preescaneado en realidad se establece un umbral para la interpretación de los datos escaneados por los sensores del escáner. Los datos por encima del umbral se interpretarán como el área blanca y los que están por debajo se interpretarán como el área negra.