|  | Opération

Démarrez | Principal | Avancé | Ecran | Préference

Page Préference

Détection auto de zone de prénumérisation

Si la case de l'option Détection auto de zone de prénumérisation est cochée, le scanner détectera automatiquement cette zone pour définir la surface réelle de l'image numérisée. Cette surface définie sera ensuite utilisée pour la numérisation finale. Si la case de l'option "Détection auto de zone de prénumérisation" n'est pas cochée, l'ensemble de la Fenêtre de Prévisualisation sera défini en tant que zone de numérisation.

Etalonnage

L'image de visionnage scannée contient des lignes vericales inégales ou un enregistrement couleur incorrect. Utilisez cette fonction pour corriger la valeur et obtenir un meilleur affichage.

Profondeur de couleurs / de gris

Certaines applications ne peuvent pas traiter les données d'image couleurs 48 bits et en niveau de gris 16 bits. Si vous sélectionner l'option 48/16 bits, vos images numérisées pourront être anormales, ou votre système se planter. Veuillez vérifier si votre programme de traitement graphique prend en charge les données d'image 48/16 bits. Nous recommandons d'utiliser l'option 24/8 bits. Pour de plus amples informations sur les données d'image, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre application.
Configuration de destination défaut

La zone de configuration de la destination par défaut vous permet de définir la destination vers laquelle l'image numérisée doit être sauvegardée ou envoyée. Cependant, n'oubliez pas qu'au moins un pilote d'imprimante et un pilote de télécopieur ont été installés sur votre ordinateur pour exécuter leurs fonctions respectives.

Pour configurer les destinations des images numérisées :

| Cliquez sur ou sur pour saisir la configuration.

La configuration sera effectuée lorsque vous spécifierez Imprimante ou Fax en tant que destination de l'image numérisée.