|  | Especificaciones

I. Especificación del Escanner

1. | Método de escandir | Operación de movimiento CIS en dirección de escandir
2. | Ancho de escandir | 8.5 pulgadas +/- 3%
3. | Largo de escandir | 11.7 pulgadas +/- 3%
4. | Modo de escandir | Línea-Arte, Gris (Gris verdadero, Gris rojo, Gris verde, Gris azul), modo de color (con modo de On/Off promedio seleccionado por)
5. | Resolución opcional | 600x1200 dpi
6. | Selección DPI | 50 a 19200 dpi seleccionado por software
7. | Entreface | USB
8. | Control de contraste | Controlado por software con 256 pasos desde 100% (mínimo)-0%(falla)-100%(máximo)
9. | Tiempo de exposición | 6ms x 3/línea para modo de imagen de color de 600-dpi 6ms/línea para modo de texto de blanco y negro de 300-dpi
10. | Tamaño de papel | Página singular Largo de papel : 20mm a 297mm Ancho de papel : 20mm a 216mm
11. | Profundidad de color | 48-bits
12. | Temperatura | Almacenaje : -10 a 70?/font>C Operación : 10 a 40?/font>C
13. | Humedad | Almacenaje : 10% a 90% RH sin condensación Operación : 35% a 80% RH sin-condensación
II. Reglamento
Seguridad : UL 1950 cUL 1950 TUV/GS EN60950 C-Tick CNS EMI : FCC Parte 15 Sub-Parte J Clase B CE Marca (ESD 8KV sin error, 10KV sin daños) CNS VCCI (opcional)