|  | Especificação

I. Especificação do Escandidor

1. | Método de escandir | Operação do movimento CIS na direção de escandir
2. | Largura de escandir | 8.5 polegadas +/- 3%
3. | Longura de escandir | 11.7 polegadas +/- 3%
4. | Modo de escandir | Linha-Arte, Gris (Gris verdadeiro, Gris vermelho, Gris verde, Gris azul), modo de côr (com modo de On/Off promeio seleccionado por)
5. | Resolução opcional | 600x1200 dpi
6. | Seleção DPI | 50 a 19200 dpi seleccionado pelo software
7. | Entreface | USB
8. | Control de contraste | Controlado por software con 256 pasos desde 100% (mínimo)-0%(falha)-100%(máximo)
9. | Tempo de exposição | 6ms x 3/linha para modo de imagem de côr de 600-dpi 6ms/linha para modo de texto de branco e negro de 300-dpi
10. | Tamanho de papel | Página singular Longura do papel : 20mm a 297mm Largura do papel : 20mm a 216mm
11. | Profundidade de côr | 48-bits
12. | Temperatura | Armazenagem : -10 a 70?/font>C Operação : 10 a 40?/font>C
13. | Umidade | Armazenagem : 10% a 90% RH sen condensação Operação : 35 a 80% RH sem-condensação
II. Regulamento
Segurança : UL 1950 cUL 1950 TUV/GS EN60950 C-Tick CNS EMI : FCC Parte 15 Sub-Parte J Clase B CE Marca (ESD 8KV sem erro, 10KV sem danos) CNS VCCI (opcional)