|  | Bedienung

Erste Schritte | Grundfunktionen | Erweitert | Monitorkalibrierung | Einstellungen

Registerkarte "Einstellungen"

Voransicht der autom. Flächenerkennung

Wenn Automatische Flächenerkennung für Voransichtsbild eingestellt wurde, wird der Scanner automatisch die Fläche des gescannten Bildes erfassen und die tatsächliche Fläche Ihres gescannten Bildes im Voransichtsfenster definieren. Diese definierte Fläche wird für den endgültigen Scanvorgang gehandhabt. Wenn Automatische Flächenerkennung für Voransichtsbild nicht eingestellt wurde, wird das gesamte Voransichtsfenster als Scanfläche definiert.

Kalibrierung

Die Vorschau des gescanten Bildes hat eine ungerade Anzahl Zeilen oder eine falsche Farbregistrierung. Mit dieser Funktion können Sie den Wert berichtigen und die Anzeigequalität verbessern.

Farb-/Graustufentiefe

Einige Anwendungsprogramme können Bilddaten mit 48-Bit Farbe und 16-Bit Grau nicht verarbeiten. Wenn Sie die Option 48/16 auswählen, kann Ihr gescanntes Bild entweder unnormal erscheinen oder Ihr System kann abstürzen. Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Bildbearbeitungsprogramm 48/16 Bits Bilddaten unterstützt. Wir empfehlen das Benutzen der Option 24/8 Bits.Für mehr Informationen über Bilddaten wenden Sie sich bitte an das Handbuch des Anwendungsprogrammes.

Standardzieleinstellung

Im Feld "Einstellungen für Standardziel" können Sie festlegen, wo die Scanbilder gespeichert oder wohin sie gesendet werden sollen. Beachten Sie jedoch bitte, da?wenigstens ein Drucker- und ein Faxtreiber in Ihrem Computer installiert sind, die diese Funktionen ausüben können.

1. Drücken Sie auf oder , um die Sitzung zu beenden.
2. Die Einstellung wird ausgeführt, wenn Sie als Ihr Scanziel Drucker oder Fax angeben.