|  | 動作

ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞの作成 | メイン ページ | 上級ページ | モニター ページ | オプション ページ

オプション ページ

プレスキャン自動領域検出

プレスキャン自動領域検出が選択されている場合、スキャナーは自動的に画像の範囲を検出し、これをプレビューウィンドウに表示します。ここで表示される範囲は、最終スキャンに適用される範囲です。プレスキャン画像範囲自動検出が作動していない場合、プレビューウィンドウ全体がスキャン範囲となります。

キャリブレーション

プレビュー画像に縦の線が入っていたり、色むらがある場合には、この機能を使って調整を行って下さい。

カラー/グレーのレベル

アプリケーションによっては、48ビットカラーイメージや16ビットグレイイメージを処理できないものがあります。48/16ビットオプションを選択すると、イメージが正しくスキャンされなかったり、システムがクラッシュしたりする場合があります。画像処理ソフトが48/16ビットデータに対応していることをお確かめください。また、24/8ビットオプションが選択されているかどうかもお確かめください。イメージデータについての詳細は、ソフトウェアの説明書をお読みください。

デフオルトの送り先

ここでは、スキャンで得られた画像データの送り先を設定します。スキャナ では送り先を保存することができるため、同じ送り先を繰り返して選択するときには、時間を節約するのに役立ちます。但し、少なくともプリンタ 1 台と、ファックスドライブ 1 つがインストールされていなければ機能しません。

またはを押して設定に入って下さい。

設定は、プリンタまたはファックスが目的場所として指定されているときのみ作動します。