|  | 功能操作

開始 | 基本設定 | 進階設定 | 螢幕校準 | 選項

「 基本設定」頁面

TWAIN資源視窗可分為3個部份:標題欄,預覽視窗和屬性頁面.

標題欄

| 標題欄所顯示的是TWAIN資源的名稱,在這裡您可以使用滑鼠,將整個TWAIN資源放在於您想要放置的位置.並且您也可以利用標題欄最右邊3個圖塊,任意最大化或最小化TWAIN資源,也可以將她關掉.

預覽視窗

| 預覽視窗可以讓您預覽所要掃描的文件,而且有尺規供您選擇,只要您輕按預覽視窗左上方的單位圖塊,便可快速地更換到您所須要的度量衡.
| 在預覽視窗的左下角,主要是告訴您目前要掃描區塊的長寬,影像大小及滑鼠的座標.

屬性頁面

| 您可以從頁標籤上直接選取您所要的頁面,而這些頁面包括了:主頁面,進階頁面,螢幕頁面,偏好頁面,相關頁面.她們的內容和使用方法我們都有明確的解釋.
| 在這些頁面下有四個控制鈕,至於她們的使用方法,接下來我們有詳細的說明.

掃描控制按鈕

四大功能鈕,位於頁面末端的右下端, 分別是「預先掃描」,「掃描」,「說明」, 以及「離開」可控制掃描器移動.躍上型訊息方塊將顯示,以提醒您定位游標.

「預先掃描」按鈕
點一下「預先掃描」按鈕,執行即時的低解析度掃描.預先掃描的影像會顯示在「預覽」視窗.

「掃描」按鈕
點一下「掃描」按鈕,執行最後掃描並將最後影像傳送至您所決定的目的地.

「說明」按鈕
點一下本按鈕以獲取線上說明.

「離開」按鈕
關閉本 TWAIN 資源視窗.

掃描控制設定

在將掃描物放置在掃描器之後,按下在「預覽視窗」中的「預先掃描」按鈕.定義掃描區域( 請參照以下章節的指示 ),然後再按下「掃描」按鈕進行掃描.

定義掃描區域

若要定義掃描區域可將游標移動預覽視窗中 在第一次預先掃描完成時.游標在「預覽視窗」中會變為叉叉 按下滑鼠的左鍵並將長方型拖曳至所要的大小 放開滑鼠鍵重複相同的步驟以定義更多的掃描區域 若取消這些設定,只要在所選定的範圍外預覽 視窗內,按下滑鼠右鍵即可.

您可以利用將游標定位在長方形上,即可掃描該長方形.當游標變為 4 方向的箭頭時,則按下滑鼠的左鍵並將長方形拖曳至所要的位置.在游標變為兩方向的箭頭時,您可以拖曳長方形四邊來改變其大小,或在寬高的欄位裡直接輸入所要的大小,這裡所輸入的大小是根據您在左上角單位圖塊所選定的度量衡標準.

在預覽之後您可以做多項的影像特效,我們在進階頁面有詳細的說明.

主要設定

稿件種類

在稿件種類中有幾個選項, 您可以根據所要掃描的文件來加以選擇, 使您所掃出的文件跟原始文件更接近. 由於影像是直接由螢幕-列印媒體(如雜誌或報紙)上掃描而來,因此您應注意所掃描的影像常會有波紋狀的圖案與彎曲線條.只要掃描解析度不是非常高,則您都可以用此功能移除這些惱人的圖案. 例如 : 文件是報紙, 則點選報紙選項則掃描器將會做自動調整以達高畫質.

一般稿件

如果您的文件是照片或是高畫質的圖片, 則您可以直接掃描不必再點選.

報紙
對報紙文件做影像處理.

型錄或一般雜誌
對型錄或一般雜誌做影像處理.

精美雜誌
對精美雜誌做影像處理.

稿件自定
點選這個功能後會出現對話盒, 您可以依照您的喜好輸入您須要的數值.

掃描模式

掃描模式可讓您決定掃描器要如何解譯影像.在 TWAIN 資源中有 3 種選擇: 彩色模式, 灰色模色, 以及黑白模式.

彩色模式
選擇此模式作為 彩色影像掃描.

灰色模式
選擇灰色模式用在含 256 種灰色調的影像.

黑白模式
選擇只包含黑白色而無灰色調的文字線條樣式.

目的地

目的地是指您要傳送最後掃描影像的目的地,有 6 個選項可供選擇:應用程式,檔案,印表機,電子郵件與剪貼簿等.在您掃描文件之前,請確認您所要掃描文件的目的地.

傳送至應用程式

當您選定這個選項時，在掃描動作結束後，掃描的影像直接傳送到應用程式，關閉TWAIN界面後，就可以編輯掃描的影像或文件。注意：這項功能只限於在應用程式中呼叫TWAIN界面，如果您單機呼叫TWAIN界面，則這項功能是沒有作用的。

傳送至檔案

當您選定這個選項時，按下「掃描」按鈕後，程式會要求你輸入掃描影像的檔名，將檔案存到您設定的路徑。

傳送至列印機

當您選定這個選項時，在掃描動作結束後，掃描的影像直接傳送到打印機列印出來。請確認您的打印機已經連接到電腦上去，並已經打開電源。注意：程式直接選用預設的打印機，如果您欲改變預設的打印機，請到「偏好」頁面去設定。

傳送至電子郵件

當您選定這個選項時，按下「掃描」按鈕後，程式會要求您為這個掃描檔案命名。在掃描動作結束後，TWAIN界面會自動載入系統預設的電子郵件程式，您掃描的影像將以bmp格式檔以附件和郵件一起寄出。注意：這個版本的TWAIN程式只支援Microsoft Outlook Express，所以為執行這項功能，您必須將Outlook Express設定為系統預設的電子郵件程式。如何設定系統預設的電子郵件程式，請參閱Outlook Express程式的使用手冊。

傳送至傳真機

當您選定這個選項時，在掃描動作結束後，程式會載入您預設的傳真數據機驅動程式。注意：您必須安裝傳真數據機的驅動程式，否則這項功能無法正常運作，關於更詳盡的細節，請參閱您的傳真數據機的使用手冊。

傳送至剪貼簿

當您選定這個選項時，在掃描動作結束後，程式會將掃描的影像暫存在系統之中，打開您選定的應用程式即可以將影像貼到該程式。

比例

比例選項讓您選擇所掃描的影像呈現在影像處理軟體上的大小, 使您更方便看清整個影像.

解析度

解析度是以每英吋的點數(dpi)來測量的,是用來代表已知區域的影像細部.現有的解析度範圍介於 50 到 19200 之間.一般而言,較高解析度表示掃描影像品質較好較鮮銳.然而,在某些情形下,並不需要高解析度,因為解析度受限於許多因素:影像類型,原來的影像解析度,輸出裝置的解析度,以及您硬碟中可用的記憶空間等.

一般您可以根據您所要輸出的設備,來調節解析度.以下的數據可做為您的參考:

72-100 dpi | 螢幕顯示
72-216 dpi | 9針點矩陣印表機
100-400 dpi | 25針點矩陣印表機
100-600 dpi | 雷射及噴墨式印表機
100-400 dpi | 傳真

您可以拖曳指標器到所要的解析度或來調整解析度,或直接將數值鍵入「編輯方塊」中.

明暗

明暗指的是光自影像反射或傳輸的強度.亮度值愈大,影像就愈亮.亮度值以百分比來表示,數值範圍介於–100 到 +100 之間.您可以利用拖曳指標器或直接將數值鍵入「編輯」方塊中改變數值,而"0"是預設值.

對黑白稿而言,明亮可調整掃描器對文件黑與白取值的分段點,高於分段點的值便是白,低於分段點的值便是黑.

對比

對比指的是影像明暗區域之間的差異.對比值愈大,明暗區域的差異愈大.對比以百分比來表示,範圍介於 –100 到 +100 之間.您可以利用拖曳指標器或直接將數值鍵入「編輯方塊」中以改變數值.而"0"是預設值.

對黑白稿而言,對比也可調整掃描器對文件黑與白取值的分段點,高於分段點的值便是白,低於分段點的值便是黑.