|  | Werking

Aan de slag | Hoofd | Extra | Monitor | Voorkeur

Tabblad Extra

Naast de basisfuncties van het tabblad Hoofd, bevat het tabblad Extra nog functies waarmee u de kwaliteit van de scans kunt verbeteren. Hiermee kunt u de kleurvervorming van scans verhelpen, en met de instellingen voor het scanbeheer kunt u met slechts één druk op de knop meer scangebieden selecteren. Het tabblad Extra is hieronder afgebeeld.

Beeldversterkingsfuncties

Met de volgende functies kunt u uw scan bewerken en er een persoonlijke stempel op drukken.

Gammacorrectie

Soms wilt u de helderheid van de halftonen aanpassen zonder de donkere en lichte delen te beïnvloeden. Met de functie Gammacorrectie (Gamma correction) kunt u de intensiteit van de grijze halftonen verhogen of verlagen. Klik op het volgende venster wordt afgebeeld:

U kunt een gammawaarde opgeven tussen 0,01 en 7,99. De standaardwaarde is 1,0. Bij een gammawaarde hoger dan 1,0 worden de halftonen lichter en bij een waarde lager dan 1,0 donkerder. U kunt de gewenste waarde typen of met de schuifbalk selecteren.

Kies in het aankruisvakje Kanaal :

Alle (All) - om alle kleurcomponenten (rood, groen en blauw) van de afbeelding dezelfde gammawaarde te geven.

| Rood - om het rode component van de afbeelding te corrigeren.
| Groen - om het groene component van de afbeelding te corrigeren.
| Blauw - om het blauwe component van de afbeelding te corrigeren.

Als u bij Kanaal “Alle ” kiest, geldt de gammawaarde voor alle kanalen: rood, groen en blauw. Anders gelden de gammawaarden die voor elke kleur afzonderlijk, rood/groen/blauw, zijn ingegeven.

U ziet een rechtsonder in het pictogram als u de standaardinstelling hebt gewijzigd.

TVH (Tint & Verzadiging)

Klik op .Kies de optie TVH uit het menu Tools. Het dialoogvenster Tint & Verzadiging (Hue & Saturation) verschijnt en hierin kunt u de tint en verzadiging in een afbeelding aanpassen zonder de helderheid te beïnvloeden.

Tint is de golflengte van licht dat rechtstreeks door een afbeelding wordt gereflecteerd en wordt weergegeven in de vorm van namen van kleuren. Als u de tint aanpast, zal de hele kleurweergave van de afbeelding veranderen. Verzadiging is de kleurdiepte en geeft aan hoeveel de kleur afwijkt van een grijstint van dezelfde intensiteit. Als u de verzadiging aanpast, zal de mate van kleurheid ten opzichte van de tint veranderen.

Tint en Verzadiging aanpassen

| Tint Geef in het vakje “Tint ” een hoekwaarde op (u kunt de gewenste waarde typen of met de schuifbalk selecteren). De opgegeven hoekwaarde geeft de verschuiving op het kleurenwiel aan. Tinten worden namelijk in hoeken op een kleurenwiel weergegeven. Raadpleeg een boek over kleur voor meer informatie over het kleurenwiel.
| Verzadiging Geef in het vakje “Verzadiging” een waarde in procenten op voor de verzadiging. Bij een waarde van -100 wordt de afbeelding volledig in grijstinten en bij +100 volledig in verzadigde tinten weergegeven.

U ziet een rechtsonder in het pictogram als u de standaardinstelling hebt gewijzigd.

Aanpassing toon

Klik op .U gebruikt de Aanpassing toon om kleurvertekening te corrigeren die tijdens het scannen ontstaat. Hiermee geeft u de verhouding aan tussen donker, halftoon en licht in de afbeelding. Deze optie maakt het mogelijk om details te herstellen die in donkere of lichtere delen waren weggevallen, over- of onderbelichting te corrigeren en de tonale kwaliteit van uw afbeelding te verbeteren.

Kies “Toon (Tone) ” uit het menu Tools en het dialoogvenster “Toonpas ” verschijnt.

U kunt de tonale waarde met de muiscursor wijzigen door de curve te veranderen. Op deze manier is het mogelijk om een probleemgebied nauwkeurig te bepalen en daar een subtiele of juist ingrijpende verandering aan te brengen. U kunt een waarde tussen 0 en 255 ingeven.

De X-waarde van de tooncurve, ofwel de oorspronkelijke waarde voor de pixelhelderheid, is de input, en de Y-waarde, ofwel de nieuwe waarde voor helderheid, de output. Het resultaat is een curve die de balans tussen donker, halftoon en licht visueel weergeeft.

U ziet een rechtsonder in het pictogram als u de standaardinstelling hebt gewijzigd.

Spiegel

Hiermee kunt u uw scan spiegelen op een denkbeeldige verticale lijn.

| Spiegel een afbeelding als volgt: Klik op . Wanneer deze functie is geactiveerd, wordt het pictogram als volgt weergegeven: .

OPMERKING: Deze functie is van toepassing op alle scangebieden die tegelijkertijd met Batch-scan zijn aangegeven. Als deze functie niet is geactiveerd, kan geen enkel scangebied in spiegelbeeld worden weergegeven. Als deze functie wel is geactiveerd, worden alle scangebieden in spiegelbeeld weergegeven.

Zoom

Hiermee kunt u de afbeelding in het venster Scanvoorbeeld (Preview) vergroten. Het scanvoorbeeld kan echter slechts met één percentage worden vergroot.

Inzoomen doet u als volgt:
Klik op . Hiermee wordt de afbeelding in het venster Scanvoorbeeld vergroot. Wanneer deze functie is geactiveerd, wordt het pictogram als volgt weergegeven: .

Uitzoomen doet u als volgt:
Klik nadat de afbeelding is vergroot opnieuw op Zoom en u kunt de afbeelding weer in haar oorspronkelijke formaat bekijken.

OPMERKING
Bij het inzoomen verschijnt er een verticale of horizontale schuifbalk. Hiermee kunt u met de muis door de volledige afbeelding bladeren.

Negatief

Hiermee krijgt u een negatieve weergave van een positieve afbeelding of andersom. De helderheidswaarde van elke pixel krijgt dan op een schaal van 256 kleuren een tegengestelde waarde.

| U maakt een afbeelding als volgt negatief: Klik op Negatief in het vak Afbeelding, nadat u een voorbeeldscan van de afbeelding hebt gemaakt.

Klik op . Wanneer deze functie is geactiveerd, wordt het pictogram als volgt weergegeven: .

Niveaus

Hiermee kunt u de scan automatisch in 256 kleuren laten weergeven.

Stel het Niveaus als volgt in:

1. Klik op de knop Niveaus, deze vindt u uiterst rechts in het vak Afbeelding van het tabblad Extra.
2. Klik op Voorbeeldscan (Prescan). Er verschijnt een voorbeeldscan op uw scherm.
3. Klik op het pictogram Automatisch kleurbehee r; een dialoogvenster wordt afgebeeld.

4. Klik op Scan om de aangepaste afbeelding te krijgen.

Filters

Met Filters worden bepaalde kleuren weggefilterd die niet met het geselecteerde filter overeenkomen. U kunt uit drie filters kiezen: rood, groen en blauw.

Effect

Met Effect kunt u speciale, spectaculaire effecten aan uw gescande afbeelding toevoegen. De resultaten hiervan zijn verbluffend. U kunt niet meer dan één effect tegelijk toepassen. De standaardinstelling is Geen.

Geen

Er wordt geen enkel effect uit het menu toegepast.

Wazig

Met het effect Wazig wordt de afbeelding geheel of gedeeltelijk onscherper. Dit wordt bereikt doordat het contrast tussen aangrenzende pixels wordt verminderd.

Waziger

Hiermee maakt u de afbeelding nog onscherper.

Scherp

Met het effect Scherp worden de kleurverschillen tussen aan elkaar grenzende pixels van verschillende kleuren versterkt. U kunt dit effect gebruiken om onscherpe afbeeldingen duidelijker te maken. Dit vergroot namelijk het contrast tussen aangrenzende pixels.

Scherper

Hiermee vergroot u het contrast in de afbeelding nog meer.

U ziet een rechtsonder in het pictogram als u de standaardinstelling hebt gewijzigd.

Kleurcorrectie

Als u vóór het scannen deze functie hebt geselecteerd, wordt een scan van hoge kwaliteit gemaakt.

Batch-scan

Met deze handige functie kunt u verschillende scangebieden in het venster Scanvoorbeeld aangeven en deze vervolgens in één keer scannen.Zorg ervoor dat u altijd eerst een scanvoorbeeld maakt, voordat u een Batch-scan uitvoert.

Instelling:

| Een scangebied toevoegen Klik op deze knop om meer dan een afbeelding naar de aangegeven bestemming te scannen. U geeft een nieuw scangebied aan door met de muiscursor een nieuwe rechthoek in het venster Scanvoorbeeld te maken. Vervolgens geeft u de instellingen van de afbeelding op.
| Het actieve (geselecteerde) scangebied verwijderen.
| De eigenschappen van een actief scangebied weergeven.
| Overzicht van de gedefinieerde afbeeldingen: alle gedefinieerde afbeeldingen worden in het venster Batch-scan afgebeeld. Let op: deze zullen allemaal worden gescand. Een actief of geselecteerd scangebied wordt met een ZWARTE rand in het venster Scanvoorbeeld weergegeven.

U kunt in het venster Scanvoorbeeld maximaal tien scangebieden definiëren. Wanneer u meer dan vier rechthoeken hebt aangegeven, kunt u deze eenvoudig bekijken door het blokje op de schuifbalk te verschuiven of op de pijlknop rechts in het venster Batch-scan te klikken.

OPMERKING: Als u "Klembord" als bestemming hebt opgegeven, wordt alleen het actieve (geselecteerde) scangebied daar naar toegestuurd.