|  | 操作方法

开始 | 主要 | 前进 | 监视器 | 选项

主要页面

本画面可让您的扫描仪以基本方式运行.此处应用的控制设定是扫描程序的重点.这类设定包括扫描模式,扫描目的地,分辨率,亮度,对比度以及扫描控制按键.主页面的内容如下.

TWAIN源窗分为三个主要部分：标题栏(项部)预览窗(左侧)和属性页(右侧)。

标题栏

标题栏显示TWAIN源的名称。您可以用鼠标拖动该标题栏。从使改变视窗在屏幕上的位置。拖动时，压住鼠标器的左键，拖动窗口到所希望的位置，松开鼠标键。标题栏最後的图标可以使窗口最小化或者关闭窗口。

预览视窗

预览视窗用于显示预扫描的图像，该窗口边上标有尺度。单击该窗左上角的单位框，即可改变标尺的单位。有三种标尺单位可选：厘米、英寸和像素。

预览窗的左下侧显示被选择扫描区域的宽度和高度以及它的尺寸，和光标的现在位置。

属性页

单击项部的标签键，可以换页属性页。这些页面的底部，有四个扫描控制键，可以用于控制扫描仪的移动。它们的具体功能细节在每页的章节中有详细的说明。

属性页的底部有四个键，可用于控制扫描仪的运行。请参阅下一节的详细说明。

扫描控制按键

四大功能键,位于画面末端的右下方, 分别是「预扫描」,「扫描」,「说明」,以及「离开」都可控制扫描仪移动.跳跃型信息方块将显示,以提醒您定位光标.

「预扫描」按键
点一下「预扫描」按键,执行即时的低解析度扫描.预先扫描的影像会显示在「预览」视窗。

「扫描」按键
在静止模式时，单击扫描键，将会显示出设定文件名选择框，以便保存扫描图像。

「说明」按键
点一下本按键以获取机上说明。

「离开」按键
关闭本 TWAIN 资源视窗。

扫描控制设定

在将被扫描物放置在扫描仪之,按下在「预览视窗」中的「预先扫描」按键.设定扫描区域(请参照以下章节的指示),然再按下「扫描」按键进行扫描.

设定扫描区域

若要设定扫描区域,可将鼠标移至预览视窗中,在第一次预先扫描完成时.鼠标在「预览视窗」中会变为叉叉样的符号.按下鼠标的左键将长方型放大至所要的大小.放开鼠标键.重复相同的步骤以设定更多的扫描区域.如需撤销当前的选择，只需在预览窗上长方形图框外的任意位置单击鼠标左键即可。

您可以利用将鼠标定位在长方形上,即可扫描该长方形.当鼠标变为四方向的箭头时,则按下鼠标的左键将长方形放大至所要的位置.在鼠标变为两方向的箭头时,您可以拖曳长方形四边来改变其大小.根据预览窗左上角单位框所设定的单位，对这些值进行测量。

观看了预扫描图像後，您可以使用一些图像效果增强工具去改善最终扫描图像的外观效果。请参阅“高级页”有关的详细说明。

主设定

原稿种类

在原稿种类选项中有许多功能。您可以应用大多数这些功能来获取最佳扫描质量。由於影像是直接由萤幕-印刷媒体(如杂志或报纸)上扫描而来,因此您应注意所扫描的影像常会有波纹状的图案与弯曲线条。只要扫描解析度不是非常高,则您都可以用此功能移除这些图案。例如，如果您正在扫描的原稿为报纸类材料，扫描仪会自动将待扫描的报纸调节成具有高品质的图像。

正常
如果您的文件是照片或质量较上乘的图片，则不需要选择此图标。

报纸
用于选择报纸类文件。

样本 / 期刊
用于选择样本或刊物类文件。

艺术期刊
用于选择艺术期刊文件。

用户自定义目标
选择该图表将引出一个对话框。您既可以在数值盒中输入所希望的值，也可以直接使用滚动条。

扫描模式

扫描模式可让您决定扫描仪要如何解译影像.在 TWAIN 资源中有 3 种选择: 彩色模式, 灰色模式, 以及黑白模式.

彩色模式
选择此模式作为彩色影像扫描.

灰色模式
选择灰色模式用在含 256 种灰色调的影像.

黑白模式
选择只包含黑白色而无灰色调的文字线条样式与说明.

目的站

目的站是指您要传送扫描影像的目的地,有 6 个选项可供选择:应用程序,档案,打印机,电子邮件与剪贴板等.请在扫描前，选择图像将被发送的目的地。

传送至应用程序
当您选定这个选项时，在扫描动作结束后，扫描的影像直接传送到应用程序，关闭TWAIN界面后，就可以编辑扫描的影像或文件。注意：这项功能只限于在应用程序中呼叫TWAIN界面，如果您单机呼叫TWAIN界面，则这项功能是没有作用的。

传送至档案
当您选定这个选项时，按下「扫描」按钮后，程序会要求你输入扫描影像的文件名，将档案存到您设定的路径。

传送至打印机
当您选定这个选项时，在扫描动作结束后，扫描的影像直接传送到打印机打印出来。请确认您的打印机已经连接到计算机上去，并已经打开电源。注意：程序直接选用预设的打印机，如果您欲改变预设的打印机，请到「偏好」页面去设定。

传送至电子邮件
当您选定这个选项时，按下「扫描」按钮后，程序会要求您为这个扫描档案命名。在扫描动作结束后，TWAIN界面会自动加载系统预设的电子邮件程序，您扫描的影像将以bmp格式文件以附件和邮件一起寄出。注意：这个版本的TWAIN程序只支持Microsoft Outlook Express，所以为执行这项功能，您必须将Outlook Express设定为系统预设的电子邮件程序。如何设定系统预设的电子邮件程序，请参阅Outlook Express程序的使用手册。

传送至传真机
当您选定这个选项时，在扫描动作结束后，程序会加载您预设的传真调制解调器驱动程序。注意：您必须安装传真调制解调器的驱动程序，否则这项功能无法正常运作，关于更详尽的细节，请参阅您的传真调制解调器的使用手册。

传送至剪贴板
当您选定这个选项时，在扫描动作结束后，程序会将扫描的影像暂存在系统之中，打开您选定的应用程序即可以将影像贴到该程序。

比例

点击箭头或直接输入一个值于编辑框中，产生出的比例功能会帮助您改变扫描图像文件的尺寸。

分辨率

分辨率是以每英寸的点数(dpi)来测量的,它是用来代表已知区域的影像精细度.现有的分辨率范围介于 50 到 9600 之间.一般而言,较高分辨率表示扫描影像品质较好较鲜明.然而,在某些情形下,不需要高分辨率,因为分辨率受限于许多因素:影像类型,原来的影像解析度,输出装置的解析度,以及您硬盘中可用的储存空间等.

一般来说，应该选择与输出设备相一致的分辨率，下面是我们的建议：

72-100 dpi | 用于CRT监视器显示
72-216 dpi | 用于9针点阵打印机
100-400 dpi | 用于25针点阵打印机
100-600 dpi | 用于激光和喷墨打印机
100-400 dpi | 用于传真机

您可以通过使用滚动条，对分辨率进行调节如须(移动该盒，请单击箭头图标或单击该盒与图标之间的空格)，也可直接往数字盒内键入数值，或是在下拉列表中选择所需的分辨率。

亮度

亮度指的是光自影像反射或传输的强度.亮度值愈大,影像就愈亮.亮度是以－100到＋100的数率来表示的，其缺省值为“0”。您可以使用滚动条(如须移动该滚动条，单击箭头图标，或单击该滚动条与图标之间的空格)，直接在数字框内键入数值或者从下拉列表上选择所需的数值。

对于黑白图像，调节一幅预扫描图像的亮度，实际上就是给扫描仪传感器设定了一个用于处理扫描数据的阔值。高于该阔值的数据将被认为是白色。而低于该阔值的数据即被认为是黑色。

对比度

对比度指的是影像明暗区域之间的差异.对比值愈大,明暗区域的差异愈大.对比度按－100＋100的数率来表示，“0”为缺省值。您可以用滚动条(移动该滚动条，单击箭头图标，或单击该滚动条与图标之间的空格)直接键入所需的数值，也可从下拉列表中选择一个数值。

对于黑白图像，调节一幅预扫描图像的亮度，实际上就是给扫描仪传感器设定了一个用于处理扫描数据的阔值。高于该阔值的数据将被认为是白色。而低于该阔值的数据即被认为是黑色。