|  | Bedienung

Erste Schritte | Grundfunktionen | Erweitert | Monitorkalibrierung | Einstellungen

Registerkarte"Erweitert"

Die Registerkarte "Erweitert" umfaßt nicht nur alle Funktionen der Registerkarte "Grundfunktionen", sondern umfaßt zusätzlich Funktionen zur Verbesserung der Bildqualität, mit denen Farbverzerrungen des eingescannten Bildes ausgeglichen werden können. Mit Hilfe der Optionen auf dieser Karte können Sie auch mehrere markierte Bereiche gleichzeitig einscannen. Folgende Abbildung zeigt die Registerkarte "Erweitert".

Funktionen zur Bildkorrektur ¡V Symbolleiste "Bild"

Mit Hilfe der folgenden Funktionen beeinflussen Sie das Aussehen des Bildes entsprechend Ihren Vorstellungen.

Gammakorrektur

Zuweilen kann es wünschenswert erscheinen, die Helligkeit der mittelhellen Bildpartien zu verändern, während die dunklen und relativ hellen Bildpartien unverändert bleiben sollen. Mit der Funktion "Gammakorrektur" können Sie die Intensität der mittleren Grautöne erhöhen oder verringern.Wenn Sie auf klicken, wird folgendes Fenster angezeigt:

Es können Gammawerte von 0,01 bis 7,99 gewählt werden. Der Standardwert beträgt 1,0. Gammawerte größer als 1,0 bewirken eine Aufhellung der Mitteltöne, Werte kleiner als 1,0 dunkeln die Mitteltöne ab. Sie können den gewünschten Gammawert entweder direkt in das Bearbeitungsfeld eingeben oder durch Verschieben des Schiebereglers auswählen.

Kontrollkästchen KANAL:

Alle: Zur Korrektur aller Farbkomponenten (rot, grün und blau) des Bildes mit demselben Gammawert.

| Rot Zur Korrektur der roten Farbkomponente des Bildes.
| Grün Zur Korrektur der grünen Farbkomponente des Bildes.
| Blau Zur Korrektur der blauen Farbkomponente des Bildes.

Wenn der Kanal ¡§"Alle" ¡¨ ausgewählt wurde, wird der Gammawert auf alle Kanäle (rot/grün/blau) gleichzeitig angewendet. Ansonsten wird der Gammawert jeweils nur auf die rote/grüne/blaue Komponente angewendet.

In der rechten unteren Ecke des Symbols erscheint ein , der Sie daran erinnert, da?Sie die Standardwerte geändert haben.

HSV (Farbton und Sättigung)

Klicken Sie auf .Wählen Sie aus dem Men?"Tools" den Befehl "HSV". Es wird das Dialogfeld "Farbton und Sättigung" angezeigt. Hier können Sie Farbton und Sättigung der Bildpunkte eines Bildes verändern. Dabei bleibt der Wert für die Bildhelligkeit unverändert.

Der Farbton entspricht der Wellenlänge des Lichts, das direkt von einem Bild reflektiert wird. Er wird in Form von Farbnamen angegeben. Wenn Sie den Farbton ändern, ändert sich der gesamte farbliche Bildeindruck. Die Sättigung entspricht der Intensität der Farbe und bezieht sich darauf, wie stark sich die Farbe von einem Grauwert gleicher Intensität abhebt. Durch Ändern der Sättigung ändert sich die Farbreinheit entsprechend zum eingestellten Farbton.

So stellen Sie Farbton und Sättigung ein:

| Einstellen des Farbtons Geben Sie im Feld ¡§Farbton ¡¨ eine Gradzahl an. (Sie können den gewünschten Wert entweder in das Bearbeitungsfeld eingeben oder ihn mit Hilfe des Schiebereglers auswählen). Die gewählte Gradzahl entspricht einem Winkel, um den die Farben auf dem Farbenkreis verschoben werden sollen. (Farbtöne entsprechen Winkelabständen auf dem Farbenkreis. Weitere Informationen zum Farbenkreis finden Sie in der Fachliteratur.)
| Einstellen der Sättigung Geben Sie im Feld ¡§Sättigung¡¨ den gewünschten Prozentwert für die Sättigung ein. Bei einem Wert von -100 wird das Bild vollständig in ein Graustufenbild umgewandelt. Bei einem Wert von +100 wird das Bild mit maximal gesättigten Farbtönen dargestellt.

In der rechten unteren Ecke des Symbols erscheint ein , der Sie daran erinnert, da?Sie die Standardwerte geändert haben.

Farbabstufungseinstellung

Klicken Sie auf .Die Tonkorrektur dient zum Ausgleich von Helligkeitsverschiebungen, die beim Scannen auftreten können. Die Tonkorrektur beeinflußt den Zusammenhang zwischen den Schatten, Mitteltönen und Glanzlichtern des Bildes. Mit der Tonkorrektur können Sie Details, die von Schatten oder Glanzlichtern überdeckt werden, sichtbar machen, Über- oder Unterbelichtungen ausgleichen und die Qualität der Lichtverhältnisse des Bildes erhöhen.

Wählen Sie aus dem Men?"Tools" den Befehl ¡§Ton¡¨. Es wird das Dialogfeld ¡§Tonkorrektur¡¨ angezeigt.

Sie können den Tonwert einstellen, indem Sie mit der Maus die Form der Tonwertkurve verändern. Das Einstellen mit Hilfe der Kurve ermöglicht das gezielte Auffinden von Problemzonen, um feine oder deutliche Änderungen in bestimmten Bildbereichen vornehmen zu können. Die Toneinstellung kann in einem Bereich von 0 bis 255 vorgenommen werden.

Die Tonwertkurve setzt sich aus dem Wert X für die ursprüngliche Bildpunkthelligkeit und dem Wert Y für die neue Bildhelligkeit zusammen. Die resultierende Kurve liefert eine optische Darstellung der Gewichtung von dunklen Bildpartien, mittleren Partien und Glanzlichtern.

In der rechten unteren Ecke des Symbols erscheint ein , der Sie daran erinnert, da?Sie die Standardwerte geändert haben.

Spiegeln

Der Befehl "Spiegeln" dient dazu, das Voransichtsbild entlang einer gedachten vertikalen Linie horizontal zu spiegeln.

| So spiegeln Sie ein Bild: Klicken Sie auf . Wenn diese Funktion aktiviert ist, ändert sich das Symbol in .

HINWEIS: Diese Funktion gilt für alle Scanbereiche, die in der Funktion Auto-Scannen gleichzeitig definiert sind. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, wird keiner der definierten Scanbereiche gespiegelt; wenn sie aktiviert ist, werden alle Scanbereiche gespiegelt.

Skalieren

Mit dem Befehl "Skalieren" können Sie den im Voransichtsfenster angezeigten Bildteil vergrößern. Die Vergrößerung erfolgt allerdings nur um einen vordefinierten Faktor.

So aktivieren Sie die vergrößerte Darstellung:
Klicken Sie auf. Nun wird die Ansicht im Voransichtsfenster vergrößert. Wenn diese Funktion aktiviert ist, ändert sich das Symbol in .

So deaktivieren Sie die vergrößerte Darstellung:
Klicken Sie bei vergrößerter Darstellung nochmals auf den Befehl "Skalieren". Das Bild wird wieder auf die anfängliche Größe verkleinert.

HINWEIS
Bei vergrößerter Darstellung wird eine vertikale und/oder horizontale Bildlaufleiste angezeigt, damit Sie Bildläufe durch den gesamten Bildbereich durchführen können.

Umkehren

Mit der Funktion "Umkehren" können Sie ein gescanntes Positivbild negativ darstellen oder ein gescanntes Negativ positiv darstellen. Der Befehl bewirkt, da?der Helligkeitswert jedes Bildpunktes in seinen entgegengesetzten (invertierten) Wert auf der 256-Farbskala umgewandelt wird.

| So kehren Sie ein Bild um: Klicken Sie auf . Wenn diese Funktion aktiviert ist, ändert sich das Symbol in .

Stufen

Die Stufen optimiert automatisch die Verteilung der Farben des eingescannten Bildes innerhalb der 256-Farbenskala.

So führen Sie die Stufen durch:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Stufen", die sich ganz rechts auf der Symbolleiste "Bild" auf der Registerkarte "Erweitert" befindet.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Voransicht", um ein Voransichtsbild einzuscannen.
3. Wenn Sie dieses Symbol wählen, wird ein Dialogfeld angezeigt.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Scannen", um das farbkorrigierte Bild endgültig einzuscannen.

Filter

Filter produzieren Drop-out-Effekte, d. h. sie senken den Teil des Bildes herab, dessen Farbe nicht mit dem angegebenen Filter übereinstimmt. Es gibt drei Optionen: Rot-, Grün- und Blaufilter.

Effekt

Effekt bietet die Möglichkeit, besondere und spektakuläre Effekte in Ihrem gescannten Bild zu erzielen, und ermöglicht erstaunliche Ergebnisse. Jede dieser Funktionen schließt jeweils alle anderen aus. Die Standardeinstellung ist Keine.

Keine

Keinen Effekt aus diesem Men?anwenden.

Verwischen

Die Funktion Verwischen wird verwendet, um das Bild ganz oder teilweise leicht zu dämpfen. Sie glättet ein Bild, indem sie den Kontrast zu angrenzenden Bildpunkten reduziert.

Stärker verwischen

Die Funktion Stärker verwischen dämpft das Bild mäßig.

Verschärfen

Die Funktion Verschärfen betont die Farbunterschiede zwischen verschiedenfarbigen angrenzenden Bildpunkten. Sie wird verwendet, um die Scharfeinstellung verschwommener Bilder elektronisch zu verstärken, indem der Kontrast zu angrenzenden Bildpunkten erhöht wird.

Stärker verschärfen

Mit der Funktion Stärker verschärfen wird das Bild mäßig verschärft.

In der rechten unteren Ecke des Symbols erscheint ein , der Sie daran erinnert, da?Sie die Standardwerte geändert haben.

Farbkorrektur

Wenn Sie diese Funktion vor dem Scannen auswählen, wird das Bild mit hoher Qualität eingescannt.

Auto-Scannen

Die Funktion "Auto-Scannen" ist sehr nützlich, um mehrere Scanbereiche, die man im Voransichtsfenster festgelegt hat, auf einen Schlag einzuscannen.Bitte betrachten Sie die Voransicht des Bildes, bevor Sie die Funktion Auto-Scannen verwenden.

Einstellungen:

| Hinzufügen ¡V Eine Scanflächenwahl: Betätigen Sie diese Taste, um mehr als ein Bild zum angegebenen Ziel zu senden. Bitte ziehen Sie ein neues Rechteck, um im Voransichtsfenster einen weiteren Scanbereich und die Bildeinstellung zu definieren.
| Löschen ¡V So löschen Sie ein aktives (markiertes) Auswahlrechteck.
| Eigenschaften ¡V So zeigen Sie die Eigenschaften des aktiven Bereichs an.
| Auto-Scannen-Liste -- Eine Liste der definierten Bilder: Alle definierten Scanbereiche werden in dem Voransichtsfenster aufgeführt. Bitte beachten Sie, da?die Zahl der zu scannenden Bilder mit der Zahl der Bilder im Voransichtsfenster übereinstimmen mu? Wenn eine definierte Fläche markiert bzw. aktiviert worden ist, wird sie im Voransichtsfenster mit einem SCHWARZEN Rand versehen.

Sie können im Voransichtsfenster bis zu 10 Scanrechtecke festlegen. Ziehen Sie einfach das Feld im Schieberegeler, oder klicken Sie auf die Pfeilschaltfläche rechts neben dem Voransichtsfenster, um die Rechteckflächen anzuzeigen, wenn mehr als vier Scanrechtecke definiert worden sind.

HINWEIS: Wenn als Ziel "Zwischenablage" angegeben wurde, wird lediglich die aktivierte (markierte) Scanfläche zum Ziel gescannt.