|  | 產品規格

掃描器規格
1. | 掃描方法 | CIS 燈管直接接觸掃描
2. | 掃描寬度 | 8.5 英吋 +/- 3%
3. | 掃描長度 | 11.7 英吋 +/- 3%
4. | 掃描模式 | 黑白 / 灰階 / 全彩
5. | 光學解析度 | 600 x 1200 dpi
6. | 軟體解析度範圍 | 50~19200 dpi
7. | 介面 | USB
8. | 對比控制 | 軟體控制範圍 +/- 100%
9. | 曝光時間 | 彩色每條線 18ms (600dpi) 黑白每條線 6ms (300dpi)
10. | 掃描尺寸限制 | 單張 紙長 20mm~297mm 紙寬 20mm~216mm
11. | 色彩素 | 48-bits
12. | 溫度 | 儲藏溫度 攝氏-10度~70度 操作溫度 攝氏10度~40度
13. | 濕度 | 儲藏濕度 10% ~ 90% 操作濕度 35% ~ 80%
認證規格
Safety : UL 1950 cUL 1950 TUV/GS EN60950 C-Tick CNS EMI FCC Part 15 Sub-Part J Class B CE Mark (ESD 8KV without error, 10KV without damage) CNS VCCI (optional)