|  | Spécification

I. Sp éc ification du Scanner

1. | Méthode de Scannage | Opération de déplacement CIS dans la direction du scannage
2. | Largeur de Scannage | 8,5 pouces +/- 3%
3. | Longueur de scannage | 11,7 pouces +/- 3%
4. | Mode de scannage | Ligne-d'Art, Gris (Vrai gris, Rouge Gris, Vert Gris, Bleu Gris), mode de Couleur (avec On/Off de mode moyen sélectionn?par logiciel)
5. | Résolution Optique | 600x1200 dpi
6. | Sélection DPI | 50 ?19200 dpi sélectionnés par logiciel
7. | Interface | USB
8. | Contrôle de Contraste | Contrôl?par logiciel avec 256 pas échelonnés depuis 100% (Le moins) –0% (Par Défaut) –100% (Le Plus)
9. | Temps d'Exposition | 6ms x 3/ligne pour le mode image couleur 600-dpi 6ms/ligne pour mode texte noir & blanc300-dpi
10. | Limitation de Taille de Papier | Page unique Longueur de Papier : 20mm ?297mm Largeur de Papier : 20mm ?216mm
11. | Profondeur de Couleur | 48-bits
12. | Température | Stockage : -10 ?70 Degrés C Fonctionnement : 10 ?40 Degrés C
13. | Humidit? | Stockage : 10% ?90% RH sans condensation Fonctionnement : 35 ?80% RH sans condensation
II. R èg les ?Observer
Sécurit?/u> : UL 1950 cUL 1950 TUV/GS EN60950 C-Tick CNS EMI : Article 15 FCC Alinéa J Classe B Marque CE (ESD 8KV sans erreur, 10KV sans dommage) CNS VCCI (optionnel)