|  | Uso

Come iniziare | Principale | Opzioni avanzate | Monitor | Preferenze

Pagina Opzioni avanzate

Oltre alle funzioni di base contenute nella pagina Principale, la pagina Opzioni avanzate (Advance) include anche strumenti per migliorare l'aspetto dell'immagine, che possono essere utilizzati per compensare distorsioni di colore nell'immagine digitalizzata. Le impostazioni di controllo della digitalizzazione consentono inoltre di digitalizzare, semplicemente premendo un pulsante, più di un'area selezionata. La pagina Opzioni avanzate viene così visualizzata:

Strumenti per migliorare l'aspetto dell'immagine - – Casella Immagine

Le seguenti funzioni costituiscono gli strumenti necessari per modificare l'immagine e personalizzarla.

Correzione gamma

A volte si desidera correggere la luminosità dei mezzitoni nell'immagine digitalizzata, mantenendo relativamente immutate le zone di luce ed ombra. La funzione di correzione Gamma consente di aumentare o diminuire l'intensità dei mezzitoni grigi.Fare clic su , apparirà la seguente finestra:

I valori della gamma disponibili sono compresi fra 0,01 e 7,99. Il valore predefinito è 1,0. Se si porta il valore della gamma al di sopra di 1,0 si aumenterà la luminosità dei mezzitoni, mentre portandolo al di sotto di 1,0 si diminuirà la luminosità dei mezzitoni. Si può immettere il valore della gamma desiderato nella casella di modifica, oppure selezionare il valore desiderato con la barra di scorrimento.

Nella casella di controllo CANALE :

Tutti : Per correggere tutti i colori (rosso, verde e blu) che compongono l'immagine con lo stesso valore gamma.

| Rosso Per correggere la componente rossa dell'immagine.
| Verde Per correggere la componente verde dell'immagine.
| Blu Per correggere la componente blu dell'immagine.

Se si sceglie “Tutti” , il valore gamma viene applicato a tutti i tre canali (rosso, verde e blu), altrimenti viene applicato soltanto al canale selezionato.

Apparirà il simbolo nell'angolo inferiore destro dell'icona ad indicare che si sono modificate le impostazioni predefinite.

STL (Tonalità e saturazione)

Fare clic su .Selezionando il comando STL dal menu Strumenti (Tools) apparirà la finestra di dialogo Tonalità e Saturazione (Hue & Saturation), che consente di modificare la tonalità e la saturazione dei pixel nell'immagine, mantenendo inalterato il livello di luminosità.

La tonalità è la lunghezza d'onda della luce riflessa direttamente da un'immagine, ed è rappresentata dal nome dei colori. La modifica della tonalità influisce sull'intero aspetto dei colori dell'immagine. La saturazione è la forza di un colore, ovvero la distanza del colore da un grigio di uguale intensità. La modifica della saturazione influisce sul grado di purezza rispetto alla tonalità.

Per modificare tonalità e saturazione:

| Regolazione della tonalità\plain Nella casella “Tonalità\plain” (Hue), specificare il valore di un angolo (si può immettere direttamente il valore nella casella di modifica, oppure si può utilizzare la barra di scorrimento per selezionare il valore desiderato). L'angolo specificato rappresenta uno spostamento sul disco dei colori (le tonalità si esprimono tramite angoli sul disco dei colori. Se non si ha dimestichezza con il disco dei colori, consultare un libro che tratta dei colori).
| Regolazione della saturazione Nella casella “Saturazione” (Saturation), specificare il valore percentuale della saturazione. Un valore di -100 convertirà l'immagine in gradazioni di grigio mentre un valore di +100 creerà un'immagine con tonalità completamente saturate.

Apparirà il simbolo nell'angolo inferiore destro dell'icona ad indicare che si sono modificate le impostazioni predefinite.

Regolazione toni

La regolazione dei toni consente di correggere le distorsioni che si manifestano a causa della digitalizzazione di un'immagine. Con la regolazione dei toni si può controllare la congiunzione tra le ombre, i mezzitoni e le zone di luce dell'immagine. Ciò consente di recuperare i dettagli persi in ombre o in zone di luce, di correggere le sovraesposizioni e le sottoesposizioni e di migliorare la qualità dei toni dell'immagine.

Fare clic su .Dal menu Strumenti, scegliere “Toni” (Tone). Apparirà una finestra di dialogo denominata “Regolazione toni” (Tone Adjustment).

Si può modificare il valore dei toni cambiando la forma della curva con il mouse. La modifica tramite la curva consente di individuare le aree problematiche e di intervenire in modo sottile o evidente su tali aree. L'intervallo disponibile per la regolazione dei toni è compreso tra 0 e 255.

La curva dei toni prende il valore di luminosità originale X di un pixel in ingresso e restituisce un nuovo valore di luminosità Y in uscita. La curva risultante è una rappresentazione grafica dell'equilibrio tra ombre, mezzitoni e zone di luce.

Apparirà il simbolo nell'angolo inferiore destro dell'icona ad indicare che si sono modificate le impostazioni predefinite.

A specchio

Questo comando consente di cambiare l'orientamento orizzontale di un'immagine predigitalizzata in modo da ottenere un'immagine speculare, secondo un asse di simmetria immaginario verticale.

| Per ottenere un'immagine speculare: Fare clic su . Quando questa funzione è abilitata, l'icona diventa .

NOTA: Questa funzione si applica contemporaneamente a tutte le aree definite nella funzione Digitalizzazione multipla. Ciò significa che, quando la funzione è disabilitata, nessuna delle aree definite viene invertita a specchio, quando è abilitata, tutte le aree vengono invertite a specchio.

Zoom

Il comando Zoom consente di ingrandire la visualizzazione di un'immagine nella finestra di anteprima (Preview) di un fattore predefinito.

Per ingrandire:
Fare clic su . L'immagine visualizzata nella finestra di anteprima verrà ingrandita. Quando questa funzione è abilitata, l'icona diventa .

Per disabilitare l'ingrandimento:
Se la visualizzazione è ingrandita, fare clic di nuovo sul comando Zoom per riportarla alle dimensioni originali.

NOTA
Quando la visualizzazione è ingrandita, appaiono una barra di scorrimento verticale e/o una orizzontale per consentire di scorrere lungo l'immagine.

Inverti

La funzione Inverti rende positiva un'immagine digitalizzata negativa e rende negativa un'immagine positiva. Quando si seleziona questo comando, il valore di luminosità di ciascun pixel viene convertito nel valore inverso, in una scala di 256 colori.

| Per invertire un'immagine: Fare clic su . Quando questa funzione è abilitata, l'icona diventa .

Livelli

La funzione Livelli consente di espandere automaticamente i colori del documento digitalizzato su una scala di 256 colori.

Per eseguire il Livelli:

1. Fare clic sul comando Livelli all'estrema destra della casella Immagine nella pagina Opzioni avanzate.
2. Eseguire la funzione di predigitalizzazione facendo clic sul pulsante 'PREDIGITALIZZA' (PRESCAN).
3. Dal menu Strumenti, scegliere “Controllo automatico colori” . Apparirà una finestra di dialogo denominata "Livelli".

4. Premere il pulsante DIGITALIZZA per ottenere l'immagine modificata.

Filtri

I filtri consentono di produrre effetti speciali eliminando le parti dell'immagine che hanno un colore diverso da quello del filtro specificato. Sono disponibile tre opzioni: filtro Rosso, Verde e Blu.

Effetti

Gli effetti consentono di applicare effetti speciali spettacolari all'immagine, con risultati sorprendenti. Tutte queste funzioni si escludono a vicenda. La selezione predefinita è Nessuno.

Nessuno

Non applica nessuno degli effetti disponibili in questo menu.

Sfumato

Sfuma leggermente l'immagine o una parte di essa. L'immagine viene ammorbidita riducendo il contrasto tra pixel adiacenti.

Più sfumato

Sfuma l'immagine in modo più intenso.

Nitido

Mette in evidenza le differenze di colore tra pixel adiacenti di colore diverso. Si usa per migliorare elettronicamente la messa a fuoco di immagini sfumate aumentando il contrasto tra pixel adiacenti.

Più nitido

Rende ancora più nitida l'immagine.

Apparirà il simbolo nell'angolo inferiore destro dell'icona ad indicare che si sono modificate le impostazioni predefinite.

Correzione colori

Se si attiva questa opzione prima della digitalizzazione si ottiene un'immagine di alta qualità.

Digitalizzazione multipla

La funzione di digitalizzazione multipla (Batch scan) risulta estremamente comoda per definire diverse aree nella finestra di anteprima e quindi di digitalizzare simultaneamente le aree definite.Predigitalizzare il documento prima di utilizzare la funzione Digitalizzazione multipla.

Predefinita:

| Aggiungi - Aggiunge un'area da digitalizzare: Premere questo pulsante per digitalizzare più di un'immagine ed inviarla alla destinazione prescelta. Tracciare con il mouse un nuovo rettangolo per selezionare un'altra area da digitalizzare nella finestra di anteprima e definire le impostazioni dell'immagine.
| Elimina - Elimina il rettangolo di selezione attivo.
| Proprietà - Mostra le proprietà dell'area attiva.
| Elenco Digitalizzazione multipla - Elenco delle immagini definite: Tutte le aree selezionate per la digitalizzazione verranno visualizzate nella casella Digitalizzazione multipla. Tenere presente che il numero di immagini da digitalizzare corrisponde al numero di immagini della casella Digitalizzazione multipla. Quando si seleziona (ovvero si attiva) un'area definita, essa viene marcata da una cornice NERA nella finestra di anteprima.

Si possono definire fino a 10 rettangoli di selezione in una finestra di anteprima. È sufficiente trascinare la casella della barra di scorrimento o fare clic sull'icona freccia sulla destra della casella Digitalizzazione multipla per visualizzare i rettangoli quando se ne sono definiti più di quattro.

NOTA: Quando si scelgono gli Appunti come destinazione, viene inviata alla destinazione soltanto l'area attiva (selezionata).