|  | Specifiche tecniche

I. Specificazioni dello scanner

1. Metodo di scansione | Movimento di funzionamento CIS in direzione di scansione
2. Larghezza di scansione | 8,5 pollici +/- 3%
3. Lunghezza di scansione | 11,7 pollici +/- 3%
4. Modalit?scansione | Immagine a tratto, grigio (grigio naturale, grigio rosso, grigio verde, grigio azzurro), modalit?colore (con modalit?acceso/spento normale, selezionata dal software)
5. Risoluzione ottica | 600x1200 dpi
6. Selezione DPI | 50 a 19200 dpi, selezionato dal software
7. Interfaccia | USB
8. Regolazione del contrasto | Controllato dal software con 256 gradi da 100% (minimo) –0% (impostazione predefinita) a–100% (massimo)
9. Durata di esposizione | 6ms x 3/linea per modalit?immagine in colore da 600 dpi; 6ms/linea per modalit?testo in bianco e nero da 300 dpi
10. Formato | Pagina unica Lunghezza del formato: 20mm a 297mm Larghezza del formato: 20mm a 216mm
11. Intensit?del colore | 48 bits
12. Temperatura | Deposito: -10 a 70 Grad C Funzionamento: 10 a 40 Grad C
13. Umidit?atmosferica | Deposito: 10% a 90% RH senza condensa Funzionamento: 35 a 80% RH senza condensa
II. Esigenza di conformit?/font>
Sicurezza: UL 1950 cUL 1950 TUV/GS EN60950 C-Tick CNS EMI : FCC, Parte 15 sottoparte J, classe B Marchio CE (ESD 8KV senza errore, 10KV senza danno) CNS VCCI (opzionale)