|  | Opération

Démarrez | Principal | Avancé | Ecran | Préference

Page Principal

Cette page vous permet d'avoir accès aux fonctions de base de votre scanner. Toutes les fonctions de réglage disponibles sur cette page sont fondamentales pour le processus de numérisation. Elles concernent, au mode de numérisation, à la destination de l'image numérisée, la résolution, la luminosité la contraste et le boutons de commande. La fenêtre de la page Principal se présente sous la forme suivante :

La fenêtre de la source TWAIN est divisée en trois parties principales : la barre de titre (en haut), la Fenêtre de Prévisualisation (à gauche) et les pages de propriétés (à droite).

Barre de titre

La barre de titre affiche le nom de la source TWAIN. Vous pouvez déplacer la fenêtre de la source TWAIN sur votre écran en plaçant le pointeur de la souris sur la barre de titre. Maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris et faites glisser la fenêtre vers l'emplacement de votre choix. Relâchez ensuite le bouton de la souris. Les icônes situées à l'extrémité droite de la barre de titre vous permettent soit de réduire la taille de la fenêtre, soit de la fermer.

Fenêtre de Prévisualisation

La Fenêtre de Prévisualisation est la fenêtre où sont affichées les images prénumérisées. Des règles horizontale et verticale sont placées tout autour de cette fenêtre. Pour modifier l'unité de mesure de la règle (centimètre, pouce ou pixel), il vous suffit de cliquer sur la boîte de dialogue Unité située dans le coin supérieur gauche de la Fenêtre de Prévisualisation.

Dans la partie inférieure de la Fenêtre de Prévisualisation sont affichées la largeur et la hauteur d'une zone de numérisation sélectionnée ainsi que sa taille et la position actuelle du curseur.

Pages de propriétés

Vous pouvez basculer vers ces pages de propriétés en cliquant sur leur onglet respectif. Quatre boutons de contrôle du scanner sont situés dans la partie inférieure de ces pages, qui vous permettent de contrôler le fonctionnement du scanner. Les fonctions de ces boutons sont décrites dans le paragraphe relatif à chacune de ces pages.

Quatre boutons de contrôle du scanner sont situés dans la partie inférieure de ces pages, qui vous permettent de contrôler le fonctionnement du scanner. Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe suivant.

Boutons de commande

Quatre boutons de commande, Prénumériser (Prescan), Numériser (Scan), Aide (Help), et Quitter (Exit), situés en bas à droite de la page Principal permettent de contrôler le fonctionnement du scanner. Lorsque vous placez le pointeur de la souris sur un de ces boutons, un message automatique vous en rappelle brièvement la fonction.

Bouton Prénumériser
Cliquez sur ce bouton pour effectuer une numérisation rapide à faible résolution. L'image prénumérisée sera affichée dans la fenêtre de prévisualisation.

Bouton Numériser
Cliquez sur ce bouton pour procéder à la numérisation définitive de l'image et pour en envoyer le résultat vers la destination de votre choix.En mode autonome, vous serez invité(e), après avoir cliqué sur le bouton Numériser, à indiquer un nom de fichier pour sauvegarder l'image numérisée.

Bouton Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l'aide en ligne.

Bouton Quitter
Cliquez sur ce bouton pour fermer la fenêtre de la source TWAIN.

Paramètres de numérisation

Après avoir placé le document à numériser sur la vitre du scanner, appuyez sur le bouton Prénumériser pour afficher l'image numérisée dans la fenêtre de prévisualisation. Sélectionnez les zones que vous souhaitez numériser (voir le chapitre suivant pour des instructions) puis appuyez sur le bouton Numériser pour lancer la numérisation.

Sélectionner une zone de numérisation

Pour sélectionner une zone de numérisation, placez le curseur dans la fenêtre de prévisualisation après que la première prénumérisation a été effectuée. Le curseur se transforme en une croix. Maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris et faites glisser le curseur jusqu'à ce que vous ayez obtenu le rectangle de la taille désirée. Relachez le bouton de la souris. Répétez cette même opération pour sélectionner d'autres zones de numérisations.Pour rejeter la sélection active, il vous suffit de placer le pointeur de la souris en dehors du rectangle de sélection dans la Fenêtre de Prévisualisation et d'appuyer sur le bouton gauche de la souris.

Vous pouvez également déplacer le rectangle de numérisation en plaçant le curseur à l'intérieur de ce rectange. Le curseur se transforme alors en une flèche quadri-directionnelle. Il vous suffit ensuite de maintenir enfoncé le bouton gauche de la souris et de faire glisser le rectangle jusqu'à l'endroit désiré. Vous pouvez également modifier les dimensions du rectangle en faisant glisser ses quatre coins lorsque le curseur se transforme en flèche bidirectionnelle après avoir été placé sur l'un des bords du rectangle.Ces valeurs sont exprimées dans l'unité de mesure spécifiée dans la boîte de dialogue Unité située dans le coin supérieur gauche de la Fenêtre de Prévisualisation.

Après avoir prévisualisé l'image prénumérisée, différents outils d'enrichissement d'image sont à votre disposition pour améliorer l'apparence et la qualité de l'image numérisée finale. Reportez-vous au chapitre sur la page Avancé pour de plus amples détails.

Réglages principaux

Object

La section "Object " dispose de nombreuses fonctionnalités. A vous de les exploiter pour obtenir une image de haute qualité. Le "Object" est utilisé pour éliminer les effets de moiré (ondulations ou bandes) que présentent certaines images lorsqu'elles sont numérisées directement à partir de supports imprimés à l'aide de trames de similigravure (comme les journaux ou les magazines). Tant que la résolution de numérisation n'est pas réglée à un niveau très élevé, vous pouvez avoir recours à ce filtre pour éliminer ces effets nuisibles. Si, par exemple, vous numérisez à l'aide de cette fonction une image tirée d'un article de journal, votre scanner adaptera la numérisation de manière à obtenir la haute qualité journal.

Normal
Il n'est pas nécessaire de sélectionner cette icône si vous allez numériser une photo ou une image de bonne qualité.

Journal
Pour sélectionner un journal comme document.

Catalogue / Magazine
Pour sélectionner un catalogue ou une magazine comme document.

Publication d'art
Pour sélectionner un Publication d'art comme document.

Objet défini par l'utilisateur
Si vous électionnez cette icône, une boîte de dialogue apparaît. Vous pouvez tapez la valeur désirée ou utiliser la barre de défilement.

Mode de numérisation

Le mode de numérisation vous permet d'indiquer à votre scanner comment il doit interpréter votre image. Trois choix sont possibles dans la source TWAIN: le mode couleur, le mode gris et le mode trait.

Mode couleur
Sélectionnez ce mode pour les images couleur.

Mode gris
Sélectionnez ce mode pour les images qui contiennent 256 niveaux de gris..

Mode trait
Sélectionnez ce mode pour les textes et illustrations en noir et blanc, sans niveaux de gris.

Destination

La destination est l'endroit vers lequel vous souhaitez que l'image numérisée soit envoyée. Six destinations sont disponibles : application, fichier, imprimante, courrier électronique, télécopieur et presse-papiers. Avant de numériser, sélectionnez une des destinations proposées pour y envoyer l'image numérisée.

Envoyer vers Application
Lorsque cette option est sélectionnée, l'image scannée sera automatiquement vers l'application. Afin d'éditer l'image, vous devez quitter le programme TWAIN. Note: Si vous lancez la source TWAIN dans un mode indépendant, la fonction Application sera désactivée.

Envoyer vers Fichier
Cette option vous permet d'enregistrer l'image scannée en tant que fichier. Après avoir cliquez sur le bouton Scanner, le programme vous demande de spécifier un nom pour cette image.

Envoyer vers Imprimante
Cette option vous permet d'imprimer l'image scannée. Assurez-vous que votre imprimante soit connectée à votre ordinateur et qu'elle soit sous-tension. Note: Si vous désirez configurez une imprimante par défaut différente, Veuillez vous réfèrez à la
page Préférences.

Envoyer par Courrier électronique
Cette option vous permet de joindre l'image scannée à votre e-mail. Après avoir spécifié un nom et scanné l'image, le programme lancera automatiquement l'éditeur de courrier électronique par défaut de votre système. L'image est scannée au format BMP.
Note: Notre programme ne prend que Microsoft Outlook Express en charge. Vous devez donc configurer Outlook Express comme votre éditeur de courrier électronique par défaut, sinon vous ne pourrez pas utiliser cette fonction. Veuillez vous réfèrer au manuel d'Outlook Express pour plus détails sur la configuration des paramètres avancés.

Envoyer vers télécopieur
Cette option vous permet d'envoyer votre image scannée aux autres en tant que télécopie. Note: vous devez pour cela avoir installé le pilote du modem fax, sinon cette fonction sera désactivée. Pour plus de détails sur la configuration des paramètres avancés du modem fax, veuillez vous réfèrer à son manuel. Vous ne pouvez utiliser cette fonction sans modem fax.

Envoyer vers Presse-papiers
Cette option vous permet d'enregistrer temporairement votre image scannée sur votre système. Après avoir scanné l'image, vous pouvez lancer l'application que vous préfèrée pour éditer l'image et la coller dans cette application.

Echelle

Echelle vous permet de modifier le format de l'image numérisée en cliquant sur la flèche ou en tapant une valeur dans la boîte.

Résolution

La résolution s'exprime en points par pouce (ppp), unité utilisée pour indiquer le degré de précision d'une image sur une surface donnée. La résolution disponible s'étend de 50 ppp à 19200 ppp. En règle générale, plus la résolution est élevée, plus l'image numérisée est fine et précise. Toutefois, une résolution élevée n'est pas toujours nécessaire et un certain nombre de facteurs peuvent déterminer le choix de la résolution qui convient le mieux : le type d'image, la résolution de l'image d'origine ou du matériel de sortie, l'espace de mémoire disponible sur votre disque dur, etc.

En règle générale, vous devriez choisir une résolution qui correspond à celle de votre périphérique de sortie. Vous trouverez ci-dessous une liste de suggestions :

72-100 dpi

pour l'écran
72-216 dpi
pour imprimantes matricielles (9 aiguilles)
100-400 dpi
pour imprimantes matricielles (25 aiguilles)
100-600 dpi
pour imprimantes laser et jet d'encre
100-400 dpi
pour télécopieurs

Vous pouvez régler la résolution en utilisant la barre de défilement (en déplaçant la boîte de défilement, en cliquant sur les flèches de la barre de défilement ou encore en cliquant dans l'espace entre la boîte de défilement et les flèches), en saisissant directement la valeur désirée dans la boîte de dialogue ou en sélectionnant une valeur dans la liste déroulante.

Luminosité

La luminosité correspond à l'intensité de la lumière reflétée ou transmise par une image. Plus la valeur de luminosité est élevée, plus l'image est claire. La luminosité est indiquée en pourcentage allant de –100 à +100. La valeur par défaut est "0". Pour modifier la valeur, vous pouvez soit utiliser la barre de défilement (en déplaçant la boîte de défilement, en cliquant sur les flèches de la barre de défilement ou encore en cliquant dans l'espace entre la boîte de défilement et les flèches), soit saisir la valeur désirée dans la boîte de dialogue, soit sélectionner une valeur dans la liste déroulante.

En ce qui concerne les images noir et blanc, le réglage de la luminosité d'une image prénumérisée correspond concrètement à fixer un seuil à la lecture des données de l'image par les capteurs du scanner. Les données dont la luminosité dépasse ce seuil seront lues en tant que zone blanche et les données dont la luminosité est inférieure à ce seuil seront lues en tant que zone sombre.

Contraste

Le contraste représente les différences de luminosité entre les plages claires et les plages sombres d'une image. Plus la valeur de contraste est élevée, plus la différence entre plages claires et plages sombres est importante. Le contraste est indiqué en pourcentage allant de –100 à +100. La valeur par défaut est "0". Pour modifier la valeur, vous pouvez soit utiliser la barre de défilement (en déplaçant la boîte de défilement, en cliquant sur les flèches de la barre de défilement ou encore en cliquant dans l'espace entre la boîte de défilement et les flèches), soit saisir la valeur désirée dans la boîte de dialogue, soit sélectionner une valeur dans la liste déroulante.

En ce qui concerne les images noir et blanc, le réglage de la luminosité d'une image prénumérisée correspond concrètement à fixer un seuil à la lecture des données de l'image par les capteurs du scanner. Les données dont la luminosité dépasse ce seuil seront lues en tant que zone blanche et les données dont la luminosité est inférieure à ce seuil seront lues en tant que zone sombre.