|  | Operação

Introdução | Principal | Avançadas | Monitor | Preferências

Página Preferências

Detecção Autom da Área da Imagem de Pré-digitalização

Caso esteja marcada a opção Detecção Autom da Área da Imagem de Pré-digitalização, o digitalizador irá detectar automaticamente a área da imagem digitalizada e definir a área actual da imagem digitalizada na janela de Pré-visualização. A área definida será usada para a digitalização final. Caso não esteja marcada a opção Detecção Autom. da Área da Imagem de Pré-digitalização, será definida toda a área da janela de Pré-visualização como área de digitalização.

Calibragem

A imagem digitalizada de pré-visualização tem linhas verticais irregulares ou um registo de cor incorrecto. Utilize esta função para rectificar o valor e obter uma melhor apresentação no ecrã.

Intensidade de cor / tons de cinzento

Alguns programas de aplicação não são capazes de processar dados de imagem de cor 48-bit e 16-bit cinza. Se você selecionar a opção 48/16 bits, a sua imagem dogotalizada terá chances de sair anormalemnte ou o seu sistema poderá falhar. Por favor, cheque se o seu programa de processamento de imagens suporta dados de imagem de 48/16 bits. Nós recomendaamos que cheque a opção 24/8 bits.Para maiores informações sobre dados de imagem, refira-se ao manual do usuário do seu programa de aplicação.

Destino Predefinido

A área de Destino Predefinido permite definir a localização para guardar e enviar o resultado digitalizado. Pode configurar Ficheiro, Impressora, Correio electrónico e Fax nesta área. Contudo, tenha em atenção que devem estar instalados no seu computador controladores de impressora ou fax para que sejam efectuadas as suas funções.

Para configurar os destinos das digitalizações:

| Prima ou para entrar nas definições. A definição será executada quando indicar como destino da digitalização a Impressora ou o Fax.