|  | Opération

Démarrez | Principal | Avancé | Ecran | Préference

Page Avancé

Outre les fonctions de base de la page Principal, la page Avancé comprend également des outils d'enrichissement d'image qui peuvent être utilisés pour compenser toute distorsion des couleurs de l'image numérisée. Les fonctions de réglage vous permettent quant à elles de numériser plus d'une zone sélectionnée en une seule et même opération. La fenêtre de la page Avancé se présente sous la forme suivante :

Outils d'enrichissement d'image – Case d'option Image

Les fonctions suivantes sont les outils qui vous permettent de traiter l'image numérisée afin de lui donner une touche plus personnelle.

Correction Gamma

Il se peut que vous souhaitiez parfois régler la luminosité des demi-teintes de l'image numérisée tout en laissant relativement intactes les zones sombres et les zones plus claires. La fonction de correction des Gamma vous permet d'augmenter ou de diminuer l'intensité des demi-teintes de gris. Cliquez sur , la fenêtre suivante s'affiche :

Les valeurs de gamma disponibles vont de 0,01 à 7,99. La valeur par défaut est 1,0. Si vous choisissez une valeur de gamma supérieure à 1,0, vous augmenterez l'intensité des demi-teintes, tandis que si vous choisissez une valeur de gamma inférieure à 1,0, vous en diminuerez l'intensité. Pour sélectionner la valeur souhaitée, vous pouvez soit la saisir directement dans la boîte d'édition, soit utiliser la barre de défilement.

Dans la case Canal

l'option Tous permet de modifier toutes les composantes chromatiques (rouge, vert et bleu) de l'image avec la même valeur de gamma.

| Rouge permet de corriger la composante rouge de l'image.
| Vert permet de corriger la composante verte de l'image.
| Bleu permet de corriger la composante bleue de l'image.

Si le canal “Tous ” est sélectionné, la valeur de gamma est appliquée aux trois canaux rouge, vert et bleu. Autrement, la valeur de gamma pour les couleurs rouge / vert / bleue est appliquée respectivement à la composante rouge / verte / bleue.

Un sera placé dans le coin inférieur droit de l'icône pour vous rappelez que vous avez modifié la configuration par défaut.

TSL (Teinte & Saturation)

Cliquez sur .Si vous choisissez la commande TSL dans le menu Outils (Tools), la boîte de dialogue Teinte & Saturation s'affiche et vous permet de régler la teinte et la saturation des pixels d'une image sans en modifier le niveau de luminosité.

La teinte est la longueur d'onde lumineuse réfléchie directement par une image et elle est représentée par le nom des couleurs. Le réglage de la teinte modifie l'aspect chromatique global de l'image. La saturation représente le facteur de pureté de la couleur, calculé à partir de l'écart de cette couleur par rapport à un gris d'intensité égale. Le réglage de la saturation modifie le facteur de pureté par rapport à la teinte.

Pour régler la teinte et la saturation:

| Réglage de la teinte Dans la “boîte de dialogue ” Teinte (Hue), indiquez une valeur d'angle (pour sélectionner la valeur souhaitée, vous pouvez soit la saisir directement dans la boîte d'édition, soit utiliser la barre de défilement). La valeur d'angle spécifiée représente un déplacement sur la roue chromatique (souvenez-vous que les teintes sont représentées sous forme d'angles sur une roue chromatique. Si la notion de roue chromatique ne vous est pas familière, nous vous conseillez de consulter un ouvrage sur les couleurs).
| Réglage de la saturation Dans la “boîte de dialogue ” Saturation, indiquez le pourcentage de saturation souhaité. Une valeur de - 100% transforme l'image en une image tout en niveaux de gris tandis qu'une valeur de + 100% donne une image aux teintes totalement saturées.

Un sera placé dans le coin inférieur droit de l'icône pour vous rappelez que vous avez modifié la configuration par défaut.

Réglage tonalités

Pour corriger les distortions que subit l'image au cours de la numérisation, vous pouvez utiliser la fonction de réglage des tonalités (Tone Adjustment). Cette fonction vous permet de modifier l'équilibre entre les ombres, les demi-teintes et les plages claires de l'image. Vous pouvez ainsi faire réapparaître un détail perdu dans les ombres ou dans les plages claires de l'image, corriger toute surexposition ou sous-exposition et améliorer la qualité des tonalités de l'image.

Cliquez sur .Dans le menu Outils, choisissez “Tonalités (Tone). ”. Une boîte de dialogue intitulée “Réglage tonalités ” s'affiche.

Vous pouvez modifier la valeur des tonalités par l'intermédiaire du pointeur de la souris. La représentation graphique des tonalités sous forme de courbe vous permet de repérer les zones de moins bonne qualité pour y apporter ensuite des modifications plus ou moins importantes. La plage de réglage des tonalités va de 0 à 255.

La courbe des tonalités indique en X la valeur de luminosité de pixel d'origine et en Y la nouvelle valeur de luminosité. La courbe qui en résulte est une représentation visuelle de l'équilibre entre les ombres, les demi-teintes et les plages claires de l'image.

Un sera placé dans le coin inférieur droit de l'icône pour vous rappelez que vous avez modifié la configuration par défaut.

Inverser

La fonction Inverser (Mirror) vous permet de modifier l'orientation horizontale d'une image prénumérisée de façon à obtenir une vue symétrique de l'image à partir d'une ligne verticale imaginaire.

| Pour inverser une image : Cliquez sur . Lorsque cette fonction est activée, l'icône se transforme en . NOTE : Cette fonction s'applique à toutes les zones de numérisation définies en même temps dans la fonction Numérisation par lots. Cela signifie que lorsque cette fonction est désactivée, aucune zone de numérisation n'est renversée et que toutes les zones de numérisation sont renversées lorsqu'elle est activée.

Zoom

La fonction Zoom vous permet d'agrandir une image dans la fenêtre de prévisualisation. Toutefois, la fonction zoom ne permet d'agrandir l'image qu'en fonction d'une échelle d'agrandissement définie.

Pour agrandir l'image :
Cliquez sur . Cette fonction permet d'agrandir la vue dans la fenêtre de Prévisualisation. Lorsque cette fonction est activée, l'icône se transforme en .

Pour revenir à l'image normale :
Cliquez de nouveau sur la commande Zoom afin de réduire l'image à sa taille d'origine.

NOTE
Lorsque la commande Zoom est activée, une barre de défilement horizontale et/ou verticale apparaîtront pour vous permettre de faire défiler l'ensemble de l'image.

Renverser

La fonction Renverser (Invert) vous permet de transformer une vue positive d'une image prénumérisée en vue négative et, inversement, une vue négative en vue positive. Une fois cette fonction activée, la valeur de luminosité de chaque pixel prendra la valeur inverse sur une échelle de 256 couleurs.

| Pour renverser une image : Cliquez sur . Lorsque cette fonction est activée, l'icône se transforme en .

Niveaux

La fonction Niveaux permet d'étaler les couleurs du document numérisé sur une échelle de 256 couleurs.

Pour effectuer le Niveaux :

1. Cliquez sur la commande Niveaux située à l'extrémité droite de la case d'option Image dans la page Avancé.
2. Exécutez la fonction 'PRENUMERISATION' (PRESCAN) en cliquant sur le bouton 'PRENUMERISATION'.
3. Si vous électionnez cette icône, une boîte de dialogue apparaît.

4. Appuyez sur le bouton NUMERISER (SCAN) pour capturer l'image modifiée.

Filtres

Des filtres sont à votre disposition pour créer des effets de masque, c'est-à-dire masquer toute partie de l'image dont la couleur diffère de celle du filtre sélectionné. Trois filtres sont à votre disposition : un filtre rouge, un filtre vert et un filtre bleu.

Effet

Le menu effet vous permet de créer de spectaculaires effets spéciaux à partir d'une image numérisée et d'obtenir ainsi des résultats tout à fait étonnants. Toutes ces options s'excluent les unes par rapport aux autres. La configuration par défaut est Aucun (effet).

Aucun

N'applique aucun des effets disponibles à partir de ce menu.

Flou

L'option flou permet de diminuer légèrement la netteté de tout ou partie d'une image. Elle adoucit l'image en réduisant le contraste entre des pixels adjacents.

Plus flou

L'option Plus flou permet de diminuer encore la netteté d'une image.

Net

L'option Net permet d'accentuer le contraste entre des pixels de couleurs différentes. Elle permet d'augmenter électroniquement la netteté d'images floues en accentuant le contraste entre des pixels adjacents.

Plus net

L'option Plus net permet d'accroître encore la netteté d'une image.

Un sera placé dans le coin inférieur droit de l'icône pour vous rappelez que vous avez modifié la configuration par défaut.

Correction des couleurs

Si cette fonction est sélectionnée avant de commencer la numérisation, vous pouvez acquérir une imge de haute qualité.

Numérisation par lots

La fonction Numérisation par lots (Batch scan) est une fonction très pratique qui vous permet de sélectionner plusieurs zones dans la fenêtre de prévisualisation puis de numériser ces zones en une seule opération.N'oubliez pas de prénumériser le document avant d'appliquer la fonction de Numérisation par lots.

Configuration:

| Ajouter – Pour ajouter une zone de numérisation sélectionnée. Appuyez sur ce bouton pour numériser et envoyer plus d'une image vers la destination spécifiée. Pour définir une autre zone de numérisation dans la Fenêtre de Prévisualisation, faites glisser un autre rectangle et spécifiez les paramètres de l'image.
| Supprimer – Pour supprimer le rectangle actif (sélectionné).
| Propriétés – Pour afficher les propriétés de la zone active.
| Liste de Numérisation par lots -- Liste d'images définies : Toutes les zones de numérisation définies sont affichées dans la liste de Numérisation par lots. Le nombre d'images à numériser est égal au nombre d'images affichées dans cette liste. Lorsqu'une zone définie est sélectionnée/activée, elle est entourée en noir dans la Fenêtre de Prévisualisation.

Vous pouvez définir jusque 10 zones de numérisation dans une Fenêtre de Prénumérisation. Pour visualiser les zones de numérisation lorsque vous en avez défini plus de quatre, il vous suffit de faire glisser la boîte de défilement dans la barre de défilement de la liste de Numérisation par lots ou de cliquer sur la flèche située à droite de cette même liste.

NOTE : Lorsque la destination sélectionnée est le "Presse-papiers", seule la zone de numérisation activée (sélectionnée) sera numérisée et envoyée vers cette destination.