|  | Resolução de Problemas

Prefácio

Perguntas Mais Frequentes (FAQ)

## Prefácio

Esta secção descreve alguns estados anormais que podem aparecer no digitalizador. Se o seu digitalizador não funcionar normalmente, consulte os sintomas listados abaixo e procure o que mais se aproxima ao sintoma do seu digitalizador. Tente resolver o problema agindo da forma recomendada, listada sob cada sintoma.

## Perguntas Mais Frequentes (FAQ)

Podem surgir situações anormais com o digitalizador. Se o digitalizador não funcionar correctamente, consulte em primeiro lugar os sintomas apresentados abaixo e procure aquele que mais se aproxima do sintoma apresentado pelo seu digitalizador, resolvendo o problema de acordo com a solução apresentada.

No | Sintoma | Resolução
01 | O digitalizador não reage. | Verifique o seguinte passo a passo: Verifique se o cabo do USB está correctamente ligado. Seleccione novamente na aplicação a fonte do digitalizador. Reinstale o controlador do digitalizador. Reinicie o computador.
02 | A velocidade do digitalizador é demasiado baixa. | Diminua a resolução (diminua os PPP)
03 | Não consegue localizar o "Interruptor de Alimentação" | É normal que o LED verde esteja sempre ligado. O digitalizador não tem um interruptor de alimentação. Não há problema se o LED estiver sempre aceso.
04 | A imagem no ecrã é demasiado escura ou demasiado clara. | Os valores do Gama variam entre monitores de diferentes marcas, o que afecta o brilho da imagem apresentada na Janela Pré-visualizar. Abra a origem de TWAIN, faça clique sobre o ícone Calibragem do Monitor na página Preferências para ajustar o valor do Gama da imagem. Deve aplicar o mesmo procedimento quando ocorrer a mesma situação com programas de processamento de imagem. Remova o filtro do computador. Ajuste a fonte de luz.
05 | A imagem digitalizada é demasiado escura ou demasiado clara. | O ajuste do valor do gama do monitor apenas altera o brilho do monitor e não o da imagem digitalizada. Abra a origem de TWAIN e ajuste o brilho na página Principal. Pode também fazer clique sobre o ícone Gama na página Avançadas para ajustar o valor do Gama. Remova o filtro do computador. Ajuste a fonte de luz.