|  | 功能操作

開始 | 基本設定 | 進階設定 | 螢幕校準 | 選項

「 選項」頁面

自動偵測掃描範圍

如果您有勾選自動偵測掃描範圍,那麼在預覽視窗裡將會框出整個文件的大小,而且也會相同於所掃描出的文件大小.但若您沒有勾選自動影像區域偵測,那麼您就得自己框選,否則將會掃描出整個畫面.

掃描器校準(Calibration)

當您發現所預覽的影像或掃描出來的影像，有顏色不正常的現象時，可以使用這個功能以得到較好的影像輸出效果。

彩色/灰階 位元數

有些影像應用程式無法處理48位元彩色和 16 位元灰階影像資料。如果您選取「48/16 位元」選項，極可能造成影像的模糊，或甚至是當機，請確認您的影像應用軟體支援處理48位元彩色和 16 位元灰階影像資料。為避免上述情況的發生，我們建議您選取「24/8 位元」選項。

印表機與傳真機設定

印表機與傳真機設定區域可讓您定義位置以傳送您的掃描結果.您可以在此區域中設定「印表機」與「傳真 」.
為執行這項功能, 您必須至少設定印表機或傳真機其中之一項.

設定掃描目的地:

輕點 或 則可鍵入設定.

當您在掃描至目的地勾選印表機或傳真機時這裡的設定便會有作用.