|  | Bedienung

Erste Schritte | Grundfunktionen | Erweitert | Monitorkalibrierung | Einstellungen

Registerkarte "Monitorkalibrierung"

Mit der Monitorkalibrierung können Sie den Gammawert und die Verstärkungsfaktoren für Ihren Monitor einstellen, um die Abbildungsqualität zu erhöhen. Nach dem Klicken auf die Schaltfläche "Monitorkalibrierung" wird das folgende Dialogfeld angezeigt:

Ändern Sie den Wert im Nummernfeld, bis die Farben der beiden Flächen augenscheinlich miteinander übereinstimmen.

So führen Sie die Monitorkalibrierung auf Ihrem Computer durch:

| Stellen Sie im Feld ¡§Gammakorrektur ¡¨ einen geeigneten Wert für jeden der vom Monitor verwendeten primären Farbkanäle ein.

> Um die Gammawerte aller drei Kanäle gleichzeitig zu ändern, aktivieren Sie das Kontrollkästchen ¡§Alle¡¨ .

| Stellen Sie im Feld ¡§Verstärkungsregelung¡¨ einen geeigneten Verstärkungswert für jeden der primären Farbkanäle ein.

> ¡K Verändern Sie diesen Wert solange, bis Sie den Eindruck haben, da?der äußerste rechte Bereich des Farbbalkens schwarz ist, wobei das Schwarz nach links hin heller zu werden scheint.

Um die Verstärkungswerte aller drei Kanäle gleichzeitig zu ändern, aktivieren Sie das Kontrollkästchen ¡§ Alle¡¨ .