|  | Operação

Introdução | Principal | Avançadas | Monitor | Preferências

Página Avançadas

Além de incluir as funções base existentes na página Principal, a página Avançadas engloba também ferramentas de melhoramento de imagem que podem ser usadas para compensar qualquer distorção de cor da imagem digitalizada. As definições de controlo do digitalizador permitem-lhe digitalizar mais do que uma área seleccionada apenas com um simples toque. A página Avançadas é apresentada da seguinte forma.

Ferramentas de Melhoramento de Imagem – Caixa de Imagens

As funções seguintes são as ferramentas que lhe permitem editar e personalizar as suas imagens.

Correcção do Gama

Por vezes, pretende ajustar o brilho dos meios tons da imagem digitalizada ao mesmo tempo que mantém as áreas de sombra e luz. A função Correcção de Gama permite aumentar ou diminuir a intensidade dos meios tons de cinzento.Faça clique sobre , será apresentada a seguinte janela:

O intervalo de valores disponível do gama vai de 0,01 a 7,99. O valor predefinido é 1.0. Ao alterar o valor do gama abaixo de 1,0 irá iluminar os meios tons e abaixo de 1,0 irá escurecer os meios tons. Pode introduzir o valor da gama desejado na caixa de edição ou usar a barra de deslocamento para seleccionar o valor desejado.

Na caixa de verificação CANAL:

Seleccione "Todos" Para corrigir todas as componentes de cor (vermelho, verde e azul) da imagem com o mesmo valor do gama.

| Vermelho Para corrigir a componente vermelha da imagem.
| Verde Para corrigir a componente verde da imagem.
| Azul Para corrigir a componente azul da imagem.

Se for seleccionado o canal "Todos" o valor do gama será aplicado a todos os canais vermelho/verde/azul. De outro modo, o valor do gama para vermelho/verde/azul é aplicado à componente vermelho/verde/azul respectivamente.

Será colocada uma marca no canto inferior direito do ícone como lembrete de que alterou o valor predefinido.

HSV

Faça clique sobre .Seleccione o comando HSV no menu Ferramentas. A caixa de diálogo; Tonalidade e Saturação será apresentada permitindo ajustar a tonalidade e a saturação dos pixels numa imagem ao mesmo tempo que é mantido o nível do brilho.

A tonalidade é o comprimento de onda da luz reflectida directamente a partir de uma imagem e é representada por nomes de cores. O ajuste da tonalidade altera todo o aspecto das cores da imagem. A saturação é a intensidade da cor, relativamente a um cinzento de igual intensidade. O ajuste da saturação altera o grau de pureza proporcionalmente à tonalidade.

Para ajustar a Tonalidade e a Saturação:

| Ajuste de tonalidade Na caixa “Tonalidade, ” especifique um valor de ângulo (pode introduzir directamente o valor desejado na caixa de edição ou utilizar a barra de deslocamento para seleccionar o valor desejado). O valor de ângulo especificado representa uma deslocação no círculo cromático. (Lembre-se que as tonalidades são especificadas como ângulos no círculo cromático. Se não conhecer o termo círculo cromático, consulte um livro sobre cores.)
| Ajuste de saturação Na caixa “Saturação” , especifique um valor de percentagem desejado. Um valor de -100 converte completamente a imagem para uma imagem de escala de cinzentos e um valor de +100 apresenta a imagem com tonalidades totalmente saturadas.

Será colocada uma marca no canto inferior direito do ícone como lembrete de que alterou o valor predefinido.

Ajuste do Tom

Faça clique sobre .Para corrigir as distorções da imagem que ocorrem durante a digitalização, utilize o Ajuste de tom para efectuar a compensação em imagens digitalizadas. O Ajuste de tom permite controlar a conjunção de sombras, meios tons e destaques na imagem. Pode utilizá-lo para restaurar o detalhe perdido nas sombras ou nos destaques, Para corrigir a sobre ou sub-exposição e melhorar a qualidade tonal da imagem.

No menu ferramentas, seleccione “Tom”. É apresentada uma caixa de diálogo intitulada “Ajuste de Tom” .

Pode ajustar o valor do tom usando o rato para redefinir o tom. A edição baseada em curvas permite encontrar uma área com problemas e efectuar alterações subtis ou evidentes nessa área de imagem. O intervalo disponível para o Ajuste de Tom situa-se entre 0 e 255.

A Curva de Tom toma um valor X de brilho de pixel original como input e Y como um novo valor de brilho de output. A curva resultante é uma representação visual do equilíbrio entre sombras, meios tons e destaques.

Será colocada uma marca no canto inferior direito do ícone como lembrete de que alterou o valor predefinido.

Espelho

O comando Espelho permite alterar a orientação horizontal de uma imagem de pré-digitalização para uma que é o espelho da orientação actual da vista da imagem numa linha vertical imaginária.

| Para aplicar o espelho numa imagem: Faça clique sobre . Quando esta função está activada, o ícone passa a .

NOTA: Esta função é aplicada ao mesmo tempo a todas as áreas de digitalização definidas na função Digitalização em Batch. Isto é, quando está desactivada, nenhuma das áreas de digitalização é espelhada; quando está activada, todas as áreas de digitalização são espelhadas.

Zoom

O comando Zoom permite alargar a vista numa imagem na janela Pré-visualização. Contudo, a função zoom apenas pode alargar a vista da imagem com uma escala definida.

Para aplicar o zoom:
Faça clique sobre . Irá melhorar a visualização na janela de Pré-visualização. Quando esta função está activa, o ícone passa a .

Para desactivar o zoom:
Depois de aumentar a vista, faça de novo clique sobre o comando Zoom para reduzir a vista para o tamanho original.

NOTA
Quando aplica o zoom, é apresentada uma barra de deslocamento vertical e/ou uma barra de deslocamento horizontal para lhe permitir deslocar-se por toda a imagem.

Inverter

A função Inverter permite fazer uma vista em positivo de uma imagem em negativo digitalizada ou fazer negativo uma imagem em positivo. Com a aplicação deste comando, o valor do brilho de cada pixel será alterado para um valor inverso numa escala de 256 cores.

| Para inverter uma imagem: Faça clique sobre . Quando esta função está activada, o ícone passa a .

Níveis

O Niveis permite que o documento seja digitalizado com um máximo de 256 colores.

Para activar Niveis:

1. Faça clique sobre o comando Niveis na Página Avançadas mais à direita da caixa Imagem.
2. Execute a função 'PRÉ-DIGITALIZAÇÃO' fazendo clique sobre o botão 'PRÉ-DIGITALIZAÇÃO'.
3. Ao seleccionar este ícone, será apresentada uma caixa de diálogo.

4. Prima o botão DIGITALIZAR para adquirir a imagem ajustada.

Filtros

Os Filtros são fornecidos para produzir efeitos de correcção, i.e., separar a parte da imagem que está numa cor diferente do filtro especificado. Estão disponíveis três opções: Filtros Vermelho, Verde e Azul.

Efeitos

Efeitos oferecem a capacidade de criar efeitos especiais e espectaculares à imagem digitalizada, permitindo resultados fantásticos. Existem seis funções neste menu: Nenhum, Difusão, Mais Difusão, Definição e Mais Definição. Todas estas funções são independentes. A efeito predefinido é Nenhum.

Nenhum

Não aplicar um efeito disponível neste menu.

Difusão

A Difusão é usada para suavizar toda ou parte de uma imagem. Suaviza uma imagem através da reduzindo do contraste dos pixels adjacentes

Mais Difusão

Mais Difusão, suaviza moderadamente a imagem.

Definição

Definição dá ênfase às diferenças entre as diferentes cores dos pixels adjacentes de cores diferentes. É usado para reforçar electronicamente a focagem das imagens desfocadas através do aumento do contraste dos pixels adjacentes.

Mais Definição

O uso de Mais Definição serve para dar mais definição à imagem de forma moderada.

Será colocada uma marca no canto inferior direito do ícone como lembrete de que alterou o valor predefinido.

Escalonamento

Pode obter uma imagem fiel se esta função estiver marcada antes da digitalização.

Digitalização por Lotes

A digitalização por lotes é uma função bastante cómoda que permite definir múltiplas áreas na Janela Pré-Vizualizar para então digitalizar todas as áreas definidas de uma só vez.Lembre-se de pré-digitalizar o documento antes de aplicar a função de Digitalização em Batch.

Predefinição:

| Adicionar – Para adicionar uma área de selecção de digitalização: Prima este botão para digitalizar mais do que uma imagem para o destino definido. Arraste um novo rectângulo para definir outra área de digitalização na janela de Pré-visualização e definir as definições da imagem.
| Eliminar – Para eliminar o rectângulo de digitalização actual (seleccionado).
| Propriedades – Para mostrar as propriedades da área activa.
| Lista de Digitalização em Batch – Lista das imagens definidas: Todas as áreas de digitalização definidas serão listadas na caixa Digitalização em Batch. Tenha em conta que o número de imagens a digitalizar corresponde ao número de imagens na caixa Digitalização em Batch. Quando é seleccionada/activada uma área definida, será marcada com limites a PRETO na janela Pré-visualização.

Pode definir até 10 rectângulos na janela Pré-visualização. Arraste simplesmente a caixa na barra de deslocamento ou faça clique sobre o ícone em forma de seta no lado direito da caixa Digitalização em Batch para visualizar mais do que as quatro áreas rectangulares definidas.

NOTA: Quando o destino está definido para "Área de Transferência", apenas a área activa (seleccionada) será digitalizada para o destino.