|  | 功能操作

開始 | 基本設定 | 進階設定 | 螢幕校準 | 選項

「進階設定 」頁面

影像進階編輯

以下的功能為可幫助您編輯影像令您的影像更加具有創意的工具.

珈瑪調整

有時,您希望調整所掃描影像中色調的亮度,且要保持陰影與反白區域. 珈瑪修正功能可讓您任意增加或減少中灰色調的濃度.請您點選 圖塊將會出現下面的對話框:

現有的珈瑪值介於 0.01 到 7.99 之間. 預設值為 1.0. 將珈瑪值改為 1.0 以上會增亮中色調,而低於 1.0 會使中色調變暗.您可以在編輯方塊中輸入所要的珈瑪值或利用捲動軸選擇您所要的數值.

在「色系」核對方塊中:

| 全彩 要修正具相同的 珈瑪數值的顏色組件(紅色,綠色,與藍色).
| 紅 要修正影像的紅色組件
| 綠 要修正影像的綠色組件.
| 藍 要修正影像的藍色組件.

若色系 “全彩” 均選定,則 珈瑪值會運用至所有的紅色/綠色/藍色色系中.否則, 紅/綠/藍 的珈瑪值會應用至 紅/綠/藍 組件中.

在您所點選的圖塊後其圖塊的右下角會出現一個笑臉,它是提示您已改變預設值.

色立體調整

由「工具」功能表中選擇 「色立體調整 」 指令,則會顯示「色相 」與「飽和度」對話框,可讓您調整影像的色相與飽和度,且不改變亮度層級.

色相是直接自影像中反射出來的波長,以顏色名稱代表.調整色相會改變整個影像的顏色.飽和度為顏色的強度,與灰色濃度有關.調整飽和度會改變色相純度比例等級.

要調整色相與飽和度:

| 色相調整 在 「色相」方塊中, 指定角度值 (您可以直接在編輯方塊中輸入所要的數值,或用捲動軸選擇您要的數值).所指定的角度值代表在色輪上的移動.(請記住所有的色相均以角度指定在色輪上.若您不熟悉色輪的解釋,請參照有關顏色的相關書籍.)
| 飽和度調整 在 「飽和度」方塊中, 指定所要的飽和度百分比值.數值為–100 可將影像完全轉換為灰階影像,而 +100 的數值以完全飽和色調來顯示.

在您所點選的圖塊後其圖塊的右下角會出現一個笑臉,它是提示您已改變預設值.

色調調整

為要在掃描時,修正所發生的影像失真,您可以用「色調調整」來補償掃描影像.色調調整可讓您在控制影像陰影,中色調與反白的部份.利用本功能來回復失去的陰影或反白部份,或修正曝光,並改善影像的色調品質.

從「工具」功能表中,選擇 “色調”.具標題的對話方塊 “色調調整” 出現.

您可以利用滑鼠重塑色調來調整色調值.以曲線為基礎的編輯可讓您找出問題區域,並在該影像區域中進行顯著的改變.「色調調整」的可用範圍為 0 到 225.

「色調曲線」將原來的像素亮度值 X 視為輸入值而 Y 值為新的輸出亮度值.結果曲線為陰影'中色調與反白之間的可見平衡表徵.

在您所點選的圖塊後其圖塊的右下角會出現一個笑臉,它是提示您已改變預設值.

鏡像

「鏡像」指令可讓您改變預先掃描影像的垂直方向,為穿過垂直影像線的影像檢視的現有方向.

| 要轉換影像的鏡像: 可點一下「影像」方塊的 「鏡像」指令,當鏡像功能啟動後其圖塊中右下角會出現一個笑臉.

注意:鏡像功能的啟動,將會反應在每個批次掃描所框選之掃描區域,也就是說,在未開啟鏡像功能之前,所框選的範圍不會有鏡像效果,相反的如果啟動鏡像功能,所框選的每個範圍將會有鏡像效果.

對焦

點選 「對焦」指令可讓您加大在「預覽」視窗的影像視圖.然而,對焦功能只可以以特定的比例加大影像視圖.當此項功能啟動後其圖塊中右下角會出現一個笑臉.

| 若要對焦:

可點一下 「對焦」指令,它可以放大在「預覽」視窗中的視圖.

| 若要取消對焦: 可在放大視圖之後,再點一下「對焦」指令以回復視圖原來的大小.

備註
在對焦時,會出現垂直捲動軸與/或水平捲動軸,可讓您捲動整個影像.

反白

「反白」功能可讓您將反面影像變為正面,或將正面影像變為反面.利用此功能,每一像素的亮度值可在 256 色階上變為倒置值.

| 要反白影像: 可在使用「預先掃描」功能之後,點一下「影像」方塊中的 「反白」指令.當鏡像功能啟動後其圖塊中右下角會出現一個笑臉.

色階調整

「色階調整」可自動使掃描文件的顏色在 256 色階分配.

| 要執行色階調整:

點一下 「預先掃描」鈕,即可執行「預先掃描」功能.
- 點一下在「進階頁面」的「影像」方塊的 「色階調整」指令.
- 在對話方塊中圈選項目.

4. 按下 「掃描」鈕獲取已調整的影像.

濾鏡

濾鏡提供過濾顏色的效果，即將非為濾鏡顏色之色彩過濾去掉。共有三種選擇：紅色、綠色以及藍色濾鏡。

注意:濾鏡僅在灰階和黑白模式下才有作用.

特殊效果

特殊效果工具使您能對將掃描出的影像做調整，您可以將影像做柔化，加強柔化，銳化及加強銳化等效果，使影像更多采多姿。

無

不要顯示任何特殊效果

柔化

藉由減少相鄰素像間之對比,達到柔和部份或全部之影像之效果。

加強柔化

使影像更加柔和。

銳化

強調相鄰且色彩不同之素像之差異。藉由增加相鄰素像之對比，利用電子強化柔和影像之焦距。

加強銳化

使影像更清晰。

在您所點選的圖塊後其圖塊的右下角會出現一個笑臉,它是提示您已改變預設值.

色彩校正

如果您在色彩校正的確認框中打勾, 那麼在之後您所掃描的影像, 將為會更接近真實的文件.

多次掃描

多次掃描為非常便利的功能,可讓您在「預覽視窗」中定義多重區域,然後立即掃描所定義的區域.在您使用多次掃時,請先將您的文件做預覽掃描.

設定程序:

要新增掃描區域選項.
使用者可以利用拖曳長方形來定義「預覽視窗」中的另一掃描區域.

若要刪除使用中(已選定)的掃描長方形.

顯示使用中的區域之屬性.
多次掃描設定目錄:

選擇要掃描的影像.
實體 – 選定的
空白– 未選定的

您可以在「預覽視窗」中定義許多長方形.只要拖曳捲動軸方塊或點一下多次掃描方塊中的右鈕,以在您定義 2 0 個以上的掃描長長方形時,檢視長方形區域.

如果在定義數個掃描區域後想取消僅僅要掃描一個,只須將多次掃描方塊中打勾去除便可.這時在多次掃描設定目錄中,除了選定的一個掃描區域外,其餘所定義的掃描區域將會變成灰色.點一下所要掃描的區域並按下掃描鍵,這樣您將會得到您想要的影像.

注意:

1. 您可以隨意地在多次掃描設定目錄中,更改每一張您所要掃描的屬性設定.
2. 反白列是目前有作用的設定區域.