|  | 疑難排解

前言

解決問題建議

## 前言

本章節描述可能出現在掃描器上的異常情況。若您的掃描器無法正常運作，則首先查看以下所列的徵狀，並找出那個徵狀最符合您掃描器的問題，試著依所列的解決方法來解決問題。在您採取行動之前，請務必閱讀“解決問題建議”。

## 解決問題建議

掃描器可能會發生不正常狀況，如果您的掃描器不能正常工作，首先從頭至尾看一下下表所列症狀，找到一個與您的掃描器所發生的症狀最接近的，並按照表中每個症狀下所列出的補救措施找出您的掃描器的故障所在。

編號 | 症狀 | 補救措施
01 | 掃描器無反應 | 請依序檢查下列步驟： 檢查USB電纜線是否接好。 再一次選擇使用中的掃描來源。 重新安裝掃描驅動程式。 重新啟動電腦。
02 | 掃描速度太低 | 降低解析度（降低DPI）
03 | 不能找到電源開關的位置 | 掃描器沒有電源開關。綠色發光二極體持續亮著是正常的。
04 | 螢幕上的影像太暗或太亮 | 不同牌子的螢幕有不同的珈瑪值，它影響在預覽視窗中影像顯示的亮度。請打開TWAIN資源，在"螢幕校準"的頁上調整影像的珈瑪值。 拆除計算機的濾波器。 調整光源
05 | 掃描出的影像太暗或太亮 | 調整螢幕的珈瑪值只能改變螢幕中的亮度，但不能改變掃描影像本身的亮度。請打開TWAIN資源，並在"基本設定" 頁面上調整"明暗"。您也可以在"進階設定"頁面中點選 "珈瑪調整"功能以調整珈瑪值。 拆去電腦的濾波 調整光源